抽紧式钢丝铅封技术规范书

钢丝长度不低于30cm，钢丝直径不低于1.8mm

激光印字需印如下内容：聚龙物流，其中聚字要求需如下图改成红色标识。

3、编号需从20000往后顺延，按实际用量延续；
4、拟签订有效期1年的单价协议，按实际用量结算；
5、接送货通知后五日内送达指定地点；

6、年度预估用量80000条；

以下附图仅供参考
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