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城郊煤矿地面网络配件技术规格书
编制单位（盖章）：调度室       编制日期：2023年11月19日
1、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿地面生活区域网络配件和机房设备监控配件，设备的检修维护；地面重要地点视频监控系统的安装。

2、货物名称及供货范围

	序号
	物资名称
	规格
	单位
	备注

	1
	服务器电源1
	FSF056
	块
	1100W

	2
	服务器电源2
	7001616-J002
	块
	1400W

	3
	服务器电源3
	YM-2681H
	块
	680W

	4
	服务器电源4
	HSTNS-PL40-1
	块
	500W

	5
	服务器电源5
	L750E-S0
	块
	750W

	6
	服务器硬盘1
	STL010
	块
	SATA 6 Gbps  4T RPM 7.2K

	7
	服务器硬盘2
	ST1200MM0088
	块
	SAS 12Gbps 1.2T rpm 10k

	8
	服务器硬盘3
	ST1800MM0129
	块
	SAS 12Gbps 1.8T rpm 10k

	9
	服务器SR650硬盘
	00YK017
	块
	

	10
	8口POE接入交换机
	S5560-8TS-AC-PWR
	台
	

	11
	24口POE接入交换机
	S5560-24TS-AC-PWR
	台
	

	12
	室内AP
	IAP5920i
	台
	

	13
	室外AP
	IAP5821i
	台
	


3、主要部件（或设备）配置要求、技术参数
（1）8口POE接入交换机

1、POE交换机，8个10/100/1000M电口（支持802.3af/802.3at供电标准），2个千兆COMBO口，1个SNMP口，单电源，交流220V供电。

2、包含INOS软件一套，交流电源线，CONSOLE控制线；

3、投标和供货时提供原厂授权、原厂服务承诺函以及原厂工程师安装调试服务

4、厂家：华为、浪潮、思科
（2）24口POE接入交换机

1、端口要求：≥24个10/100/1000M电口（支持802.3af/802.3at供电标准,最大POE功率为370W），4个COMBO口（4个光口，支持100/1000M SFP光模块；4个10/100/1000M电口），1个SNMP口，单电源，交流220V供电；

2、交换容量≥256Gbps/2.56Tbps,包转发率≥96Mpps；

3、支持智能堆叠虚拟化技术，设备数量≥9台,支持基于业务端口实现长距离智能堆叠虚拟化(上联端口实现)；

4、支持静态路由/RIP/OSPF支持，16K MAC地址容量，支持4K个VLAN；

5、支持DHCP Snooping，支持DHCP Server，支持option43；

6、支持ERPS以太环保护协议（G.8032）,支持STP/RSTP/MSTP，支持MRSTP；

7、支持web化管理，支持SNMPv1/v2c/v3，支持CLI命令行、TELENET、SSH2.0等多样化管理方式；

8、支持802.3az以太网EEE节能 ，根据温度进行风扇智能调速（1个风扇）；

9、投标和供货时提供原厂授权、原厂服务承诺函以及原厂工程师安装调试服务

10、厂家：华为、浪潮、思科
（3）室内AP

1、物理接口 ：≥2个10/100/1000M RJ45口

2、用户接入数：最大用户数≥256

3、协议支持 ：室内AP均要求IEEE 802.11 a/n/ac/ac wave2标准

4、射频：应支持2条空间流，整机速率≥1167Mbps

5、SSID 数量：每射频≥16个，可以发布中文SSID，SSID编码支持中英文混合，编码方式至少支持UTF-8、GBK、GB2312等，适应各类型终端文字显示

6、指示灯 ：支持LED指示灯控制

7、网络安全：网络AP抗攻击功能，支持ARP抗攻击、DHCP SNOOPING  IP SOURCE SECURITY； Layer 2无线客户端隔离

8、支持非法接入点检测和抑制，防钓鱼功能

9、可靠性：AP救援，当AP掉线时，可重新发出注册信号，并注册信号可编辑成救援信号或其他自定义的品牌标识；要求能同时工作在胖+瘦模式下，

10、中心控制器宕机后，AP依然可上网；

11、投标和供货时提供原厂授权、原厂服务承诺函以及原厂工程师安装调试服务

12、厂家：华为、浪潮、思科
（4）室外AP

1、物理接口 ：≥2个10/100/1000M RJ45口; ≥1个SFP接口

2、用户接入数：最大用户数≥256

3、协议 ：支持IEEE 802.11 a/n/ac/ac wave2标准

4、天线：内置定向天线

5、射频：单射频最大支持2条空间流，整机速率≥1167Mbps

6、SSID 数量：每射频≥16个，可以发布中文SSID，SSID编码支持中英文混合，编码方式至少支持UTF-8、GBK、GB2312等，适应各类型终端文字显示

7、LED灯：支持 LED控制

8、网络安全：网络AP抗攻击功能，支持ARP抗攻击、DHCP SNOOPING  IP SOURCE SECURITY；Layer 2无线客户端隔离；

9、支持非法接入点检测和抑制，防钓鱼功能

10、可靠性：AP救援，当AP掉线时，可重新发出注册信号，并注册信号可编辑成救援信号或其他自定义的品牌标识；要求能同时工作在胖+瘦模式下

11、中心控制器宕机后，AP依然可上网；

12、防护等级：IP67

13、无线探针：支持独立的内置硬件探针，并可在2.4GHz 和 5GHz 频段之间切换。

14、投标和供货时提供原厂授权、原厂服务承诺函以及原厂工程师安装调试服务

15、厂家：华为、浪潮、思科
4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需符合以下文件要求
MT/T 1081-2008 矿用网络交换机

《矿用一般型电气设备》GB 12173-90

《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》MT 209-1990

GB 3836-2000

5、货物使用环境及范围
地面:

a、大气压力：80~106kpa；

b、环境温度：0℃~+40℃；

c、空气相对湿度：≤95%（25℃）；

d、无显著振动和冲击的场合；

e、环境噪声：不大于65dB。

6、质量及验收要求

（1）符合技术参数及相关配置要求，符合《煤矿安全规程》及相关行业标准。

（2）所需的配件必须符合原主体产品的质量、技术、《煤矿安全规程》、行业标准的要求，并能与主体产品配套使用。

（3）矿方会严格按照技术要求及相关规程、规定验收。

7、安装、调试要求

必须按照矿方提出的要求对设备及相关配件进行安装、调试，特别是初次安装设备时，供货商必须选派至少有两年工作经验的技术人员到矿安装、调试（要求对到矿的所有设备进行逐台调试），如果在安装、调试过程中出现产品损坏是供货商造成的，供货商负责调换或维修。

8、服务及质保要求

（1）协助矿方进行初次安装调试。

（2）提供终身服务保障，包括故障的及时响应和处理（远程协助处理或技术人员2天内到达现场处理）.

（3）质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，终身提供技术服务。

9、运输及包装要求

装箱产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，能适应飞机、轮船、火车、汽车等运输方式。运输中应有遮蓬，注意防日晒、防雨水、防尘埃、防机械损伤；应避免酸、碱及其它腐蚀性气体的腐蚀；避免强烈颠簸震动与撞击。
10、供应商须提供技术资料要求

使用说明1份、产品合格证1份、装箱清单1份，其他有特殊要求的按照矿方要求执行。

11、产品供应期限

供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

12、违约责任

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的1%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。 

13、技术联系人：吕文浩；联系号码：15138586372
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