焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

赵固二矿选煤配件招标技术要求
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选煤配件招标技术要求

一、总 则    

1、本技术条件的使用范围仅限于焦作煤业（集团）新乡能源有限公司选煤厂生产系统。

2、供方提供的文件，其中包括设备数据表及设计图纸和文件采用的计量单位为中华人民共和国法定计量单位，采用的文字为中文。

3、供方应保证提供符合相应技术条件和工业标准的优质产品。

4、本技术协议作为定货合同的附件。

5、未经生产考核及鉴定的新技术不能在产品设计中采用，只有经过实际生产验证或技术性能有确切保证的设备方能被接受。

6、标志和铭牌要求每个设备应设有一个铭牌，固定在设备的外壳上，文字的尺寸应便于清楚、方便的观察。铭牌应符合API标准的要求。

7、除锈和涂漆要求

 1．除锈和防腐应符合有关技术要求。

避免遭受撞击摩擦，褪色及其它因素的损伤，设备验货前遭受的损坏应由供方负责处理并经买方认可。

 2．所有涂层膜厚度是最小膜层厚度并指的是干膜层状态，应正确利用得到批准的市售涂层膜厚度仪确定所有的涂层膜厚度。

8、材料要求

 所有的配件均应是全新的，未使用过的，质量优良，适用于在应用中存在的条件、温度和压力变化下的工作，不会出现不合理变形和性能下降或者任何零件发生意外，以致于影响到设备的效率和可靠性。

二、环境条件

安装地点：赵固二矿选煤厂
环境温度：-15℃～+45℃。

相对空气湿度：90%。

工作制度：实行常年作业，每天三班，每班8小时连续作业。

三、配件需求明细
	行号
	存货名称
	材质/图号
	备注

	1
	智能电机保护控制器
	PMAC801-6.3A-M-C+V-AES
	　

	2
	智能电机保护控制器
	PMAC801-100A-M-C+V-AES
	　

	3
	三相组合式过电压保护器
	TBP-B-12.7F/131
	　

	4
	软启动器
	3RW4436-2BC46西门子
	　

	5
	热继电器
	3UA59 40-2C 16-25A
	　

	6
	热继电器
	3UA5940-2E 25-40A
	　

	7
	防爆跑偏开关
	EXKPT1-12-30
	　

	8
	防爆拉绳开关
	EXKLT2-Ⅱ
	　

	9
	防爆堆煤开关
	EXLVG-S
	　

	10
	超声波液位计
	VEGASON 62 XX/A/G/V/V/M/X
	　

	11
	差压密度计
	SK3351DP4E22S2M3B21199KFW11A11AAA
	　

	12
	接近开关
	NI10-G18-AZ3X
	　

	13
	打滑开关
	TURCK NI15-M30-AZ3X
	　

	14
	快开压滤机油缸密封圈
	KZGM450/2000-U型
	　

	15
	液压马达
	BMD-400
	　

	16
	电磁换向阀
	4WEH10J-20/6AW220
	　

	17
	液控单向阀
	SV20PA2-30
	　

	18
	轴向柱塞泵
	63YCY-Y180
	　


	19
	机械手
	XZ/2000
	　

	20
	气动V型开关球阀
	DN150
	　

	21
	电液动耐磨浆液阀
	MZ273X-1 DN200
	　

	22
	胶皮
	2000*2000 聚氨酯
	　

	23
	料位感应计
	FM151-A2AGEJB3A1A L=800mm
	　

	24
	补偿器（波纹管）
	DN200
	　

	25
	CS电动油脂泵
	C25219-461A
	　

	26
	机尾从动轮（筒瓦、尼龙套）
	T50120
	　

	27
	阻燃水沟盖板
	700*500*50
	　

	28
	铸铁水沟盖板
	700*500*50
	　

	29
	地辊
	150*300
	


四、技术要求

1、所需要的配件为赵固二矿选煤厂使用。

2、配件性能及材质必须与原有配件通用。

3、智能电机保护控制器规格型号： PMAC801-100A-M-C+V-AES、PMAC801-6.3A-M-C+V-AES基本情况介绍：PMAC801系列智能电机保护控制器是给电机全面的保护控制，在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。用于选煤厂配电房。现使用厂家珠海派诺电子有限公司。要求产品与现使用产品安装方式技术参数一致，能互换使用。电动机额定电压：交流380V或660V，直接接入PMAC801。电动机额定电流：交流1.6-6.3A（PMAC801-6.3A-M-C+V-AES）、25-100A（PMAC801-100A-M-C+V-AES）控制器电源电压：交流/直流85-265V通用。开关量输入：内部直流30V供电。
软启动器规格型号：3RW4436-2BC46西门子。基本情况介绍：西门子软启动器能够控制电动机的电压，使电压在启动中逐渐升高，自然地控制电流，使电动机能够平稳启动，将机械和电应力降至最小。西门子软启动器还附带了软停车功能，能够有效地避免水泵停止时所产生的“水锤效应”。工作电压：690v,功率：132KW和110kw。

热继电器规格型号：3UA59 40-2C 16-25A 、3UA5940-2E 25-40A基本情况介绍：热过载继电器触点负载：中功率，触点切换电流：37-50A，触点切换电压：690V，触点形式：一开一闭，额定电流：50A，额定电压：690Ｖ，防护特征：敞开式。所供货物需符合国家标准。
防爆拉绳开关规格型号：EXKLT2-Ⅱ  基本情况介绍：防爆拉绳开关是用于胶带输送机现场紧急事故停机的一种保护装置。当紧急事故发生时，在现场任意处启动拉绳开关，均可发出停机信号。
 防爆跑偏开关规格型号： EXKPT1-12-30  基本情况介绍：防爆跑偏开关是用于胶带输送机出现跑偏时的一种保护装置。当发生皮带跑偏的紧急事故情况，可发出停机信号。

快开隔膜压滤机生产厂家为杭州兴源过滤科技股份有限公司，要求所供配件性能及材质必须为原厂配件。
电液动耐磨浆液阀规格型号： MZ273X-1 DN200基本情况介绍：工作压力：10MPa，适用介质：煤浆、泥浆、污水、矿渣等，适用温度≤120℃，阀体：灰铸铁，闸板：铬镍钛不锈钢，阀体密封圈：合成橡胶或聚四氟乙烯，阀杆：阀杆，支架：碳素钢，公称通径：200mm。
 胶皮规格型号：2000*2000 聚氨酯，适用于超高压压滤机使用，压滤机型号STC2000,滤板尺寸2000mm*2000mm。材质：聚氨酯材质，材质必须耐磨、耐腐蚀。
 补偿器（波纹管）规格型号：DN200 基本情况介绍：补偿器（波纹管）由构成其工作主体的波纹管（一种弹性元件）和端管、支架、法兰、导管等附件组成。属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。补偿器（波纹管）类型：轴向型，材质：不锈钢，壁厚：0.4mm， 直径200  
CS电动油脂泵 规格型号：C25219-461A，适用于加压过滤机，要求与原厂配套使用。
机尾从动轮（筒瓦、尼龙套）适用于斗式提升机，要求与提升机机尾轴配套使用。

阻燃水沟盖板规格型号：700*500*50适用于煤矿水沟使用，要求阻燃水沟盖板材质为阻燃材质、龙骨厚度不低于50mm、承重不低于20吨、条孔间隙为25mm。
铸铁水沟盖板规格型号：700*500*50  适用于煤矿水沟使用，要求铸铁水沟盖板材质为球墨铸铁、龙骨厚度不低于50mm、承重不低于20吨、条孔间隙为25mm。
地辊为装运系统调度绞车钢丝绳使用，规格型号为：150*300mm。
五、技术服务与质量保证

1、供方提供的配件产品需保证产品防伪及物流信息的完整性，待需方确认真伪无误后方可办理签收入库。同时产品应符合设备运行环境条件，国家规范和行业技术的标准。

2、供方须对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，供方有提供接口和技术配合的义务，并不由此发生合同价格以外的任何费用。

3、供方的所有合同设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部件和/或整机总装的试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。所有这些正式的记录文件、质量证明文件及合格证书作为技术资料的一部分同设备一起交付买方。

4、供方应提供的材料质量证明书

 1．产品合格证。

 2．设备制造、检验记录。

5、其他要求

 1．交货日期 7天。

 2．提供技术服务。
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