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安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业公司
减 速 机

技
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机电副总经理：

 二〇二三年十二月十六日

一、项目简介及使用地点
红岭公司减速机B3HH6+Fan+N 1台，主要用于安阳县安达机械有限责任公司生产的DTL80/40/2*55型带式输送机配套使用。
二、供货范围：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	减速机
	B3HH6+Fan+N
	1台
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

厂家所生产的减速机必须具有煤矿矿用产品安全标志。
四、货物使用环境及范围

1、海拔不超过 1000m；

2、周围环境温度不高于+40°C，不低于-20°C；

3、空气相对湿度不大于 95%（+25°C 时） ；

4、 有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的场所；

5、强烈颠簸、震动和与垂直面的倾斜度不超过 15°的环境；

6、无破坏金属和绝缘材料的腐蚀气体和蒸汽的地方；

7、无滴水和水浸的地方

五、货物适用标准

     所有产品设计和制造符合中国最新版国家标准（GB）、煤炭标准（MT）及《煤矿安全规程》相关规定的要求，标准如与产品使用人所执行的标准不一致时，取高标准执行，其他标准按国标、部标或行业标准制造验收。

六、主要技术参数：

1、安阳县安达机械有限责任公司生产的DTL80/40/2*55型带式输送机配套使用，对轮连接，配减速机和滚筒连接的对轮一套，对轮之间使用尼绒销轴连接。

     2、 序列号：S0645810

3、布置形式：C

     4、速比：20

     5、转速：1470/73.5r/min

     6、制造号:T22905

     7、带逆止器

     8、法兰连接，

9、此减速机是备用设备，必须保证和原设备配套使用能互换，原生产厂家：山东华成中德传动设备有限公司

七、质量及验收要求

根据设备的技术要求到使用单位对设备进行验收，由使用单位组织有关人员对设备进行开箱验收。

八、安装、调试要求

1、设备在安装、测试期间，出卖人必须派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

2、产品出卖人免费对使用方相关人员进行免费培训。  

九、服务及质保要求

1、 保质期：设备安装调试并投入使用后1年，质保期内如出现质量问题，厂家应免费维修及更换。

2、设备使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在24小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。

十、运输及包装要求
出卖人免费运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。

十一、供应商须提供技术资料要求
1、出卖人按规定给产品使用人提供设备纸资版和电子版的技术资料，将在设备到货时随协议中设备一起发货，提供CAD电子版图纸（储存在U盘中）。

2、每台设备提供图纸、装箱清单、安标证、产品合格证。

