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城郊煤矿井下自动隔爆装置
技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

分管领导：

2023年11月2日

城郊煤矿井下自动隔爆装置技术规格书
一、项目简介及使用地点

煤矿井下自动隔爆装置主要用于井下有瓦斯或煤尘爆炸危险的矿井，可以作为主要和辅助阻止爆炸、防止爆炸扩大的设施，可有效减少爆炸损失、降低人员伤亡。

二、货物名称及供货范围

货物名称：ZGJFH70型煤矿井下自动隔爆装置

供货范围：成品。

三、主要部件（或设备）配置要求

1、基本技术参数

启动压力：≥0.02MPa

启动时间：≤15ms

成雾时间：≤120ms

高压气腔压力：12±1.5MPa（前置下观察压力表）

高压气腔容积：4.11L

隔爆介质喷出距离：≥20m

隔爆介质悬浮时间：≥6min

隔爆介质重量：70±1kg

主体重量：135kg

装置凸出顶板的最大距离：500mm

开启方式：双向开启

触发机构：304不锈钢

喷粉口形状：矩形

推杆形式：双推杆

灭火粉更换期限：24个月

压力变送器型号：GPD25

2、压力变送器主要技术指标

测量范围：0.0MPa～25.0MPa

每路基本测量误差：±0.5MPa

重复性误差与回程误差：±0.5MPa

信号输出：数字型RS485
传输方式：半双工
传输速率：2400bps

信号工作电压峰值：≤12V

整机工作电压：18V DC

整机工作电流：≤200mA

变送器到分站的最大传输距离：2km（使用MHYV电缆，导体截面积1.5mm2，分布电感＜0.8mH/km，分布电容＜0.06μF/km，电阻＜12.8Ω/km）

本安参数：

Ui：18.6V、Ii：170mA、Li：0µH、Ci：0µF

关联设备：KDW125-18/660B隔爆兼本质安全型不间断电源箱（MAA110076）、KDW660/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源（MAB190987）、KDW660/18B矿用隔爆兼本安型直流稳压电源（MAB170089）
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

能提供与产品相对应的煤矿安全标志证书和检验报告。

五、货物使用环境及范围

1、环境温度：0～40℃；

2、环境湿度：≤98％RH（25℃）；

3、环境大气压：80～116kPa；

4、适用于有爆炸性甲烷气体和煤尘的煤矿井下。

5、适用于煤与瓦斯突出矿井的井下潮湿地点，且必须防水。

六、货物适用标准

1、产品符合《煤矿安全规程》要求。

2、产品符合《煤矿用自动隔爆装置通用技术条件》MT694-1997标准，防爆性能应符合GB3836-2000的规定。

3、产品符合《干粉灭火剂通用技术条件》GB13532-1992、《超细干粉灭火剂》GA578-2005标准。

七、质量及验收要求

1、设备运至交货地点为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，按照技术协议及产品技术规范进行检查验收。

2、随机供货资料：使用说明书、元器件清单、保修单、装箱单、合格证、检验报告、煤安证等。

3、产品质保期为设备投用后一年，在质保期内所有因质量而损坏的部件，出卖方负责免费更换或维修，出卖方终生提供技术、维修、优质服务、优惠供应备品备件。

4、验收时，达不到本技术规格书和技术协议相关要求，由供应商自行返厂，矿方不承担任何费用。

八、安装、调试要求

在安装、调试期间，出卖人派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试。试用一周内，如果发现无法满足本技术规格书要求，解除合同，且矿方不承担在此期间产生的任何费用。

九、服务及质保要求

1、厂方根据矿方要求负责技术培训，提供技术资料。

2、产品出现故障后，供应商在接到通知后48小时内派技术人员到矿进行故障处理。

3、从安装调试后、正式投入使用日期计算，提供质保期1年，质保期满免收产品维修费。

十、运输及包装要求

1、产品必须有固定铭牌，铭牌不易损坏，标志醒目、整齐、美观。

2、对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理。
3、接到送货通知后，供应商必须在15日内将煤矿井下自动隔爆装置送达矿方，运输费用由供应商承担。

4、产品在运输过程中应采取措施防止震动和碰撞损坏装置。

5、送货到矿，必须确保完好无损，运输途中发生变形、损坏等问题，由供应商负责。

十一、供应商须提供技术资料要求

设备到矿应随机带有整机合格证、煤安证、检验报告、产品到矿附带供货明细，并附带整机说明书（含电子版1套）。

十二、其他

1、产品验收时，发现产品不符合有关规定的，买方有权退货、换货或责成供方限期处理，并可向供方索赔其影响生产使用所造成的损失。

2、中标单位提前到矿对安装现场进行勘查，所提供的的产品应能直接使用。

3、本规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，供方保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的成熟优质产品。

4、签订合同后，买方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，供方应予以配合。

5、本技术规格书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

6、本技术规格书为一整体，供方应满足其全部要求，如发生矛盾，按较高标准执行。

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术

响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	启动压力：≥0.02MPa
	
	
	

	2
	启动时间：≤15ms
	
	
	

	3
	成雾时间：≤120ms
	
	
	

	4
	隔爆介质喷出距离：≥20m
	
	
	

	5
	隔爆介质悬浮时间：≥6min
	
	
	

	6
	隔爆介质重量：70±1kg
	
	
	

	7
	装置凸出顶板的最大距离：≤500mm
	
	
	

	8
	开启方式：双向开启
	
	
	

	9
	触发机构：304不锈钢
	
	
	

	10
	灭火粉更换期限：≥24个月
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：

服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对煤矿井下自动隔爆装置项目，服务及质保方面承诺如下：

一、为矿方提供24小时响应服务，出现产品质量问题或设备故障时，在2小时内做出答复，如需到达现场服务时，在接到通知后2天内到达现场予以解决。

二、煤矿井下自动隔爆装置质保期为到货验收合格之日起十二个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付款项。

三、在进行安装、调试和试运行过程中损坏的或有缺陷的零部件我方及时更换，一切以满足安全生产为目标。

四、设备指导安装期间，我方安排有经验的技术人员全程指导安装，安装完毕后出现的设备问题、安装问题等，责任由我方承担，不推诿给施工单位，绝不出现推诿扯皮现象。设备指导安装完毕后，我方调试设备时间不超过4小时，4个小时后保证设备正常运行，以不影响矿方生产为准。若调试时间超出4个小时，对因影响生产对矿方造成的损失由我方承担。

五、我方免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于24小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于12小时。

......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
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