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清水泵站技术规格书

一、项目简介及使用地点

该设备用于大众煤矿21上01上、下底抽巷瓦斯治理使用。

二、货物名称及供货范围 
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	清水泵站
	BQWL200/25-XQ200/12
	台
	1
	


三、主要部件（设备）配置要求和技术参数

1、清水泵站由泵组(含齿轮泵）、电动机、联轴器、液箱（含油箱）、进水反冲洗过滤器、液位计、压力表、蝶阀、履带底座、履带行走操纵阀、及相配套的胶管等主要零部件组成。

2、清水泵站具有结构紧凑、履带驱动、移动方便效率高及易维修等特点，该泵站由一台泵和一台箱组成，由履带驱动行走，为一体式设计。

3、清水泵站采用双电机模式，泵工作由电机提供动力源，履带行走由另外单独的电动机提供动力源。泵体上配备必要的检测仪表，如压力、流量、温度、液位等。泵整体配备安全防护护罩，具备可折叠开关架，方便启动开关放置。

4、清水泵配备YBK3型煤矿用隔爆三相异步电动机，绝缘等级：≥F级。

5、泵体壳体采用高强度铸铁整体箱形结构，具有足够的强度和刚性；曲轴选用优质锻钢制成。齿轮采用优质合金钢；连杆大头选用剖分式结构便于装拆，大头轴承为钢背铝合金轴瓦。

6、泵头采用优质锻钢制成，吸、排液阀采用不锈钢制成。柱塞选用优质钢材料，表面喷镀硬质材料，经精密磨削，表面具有较高的硬度、良好的耐磨性和防腐性。

7、泵箱具有自动进水、回液过滤功能。

8、具有自动卸载功能(机械阀卸载) 。

9、清水泵整套设备应运转平稳，安全可靠，无异常震动和噪音，空载运行时噪声不超过85dB。

10、所提供的设备是全新的、未使用的、技术成熟的产品，并对质量保证、性能试验及供货的完整性负责。

11、主要技术参数

	项目
	单位
	数值

	公称压力
	MPa
	25

	公称流量
	L/min
	200

	泵速   
	r/min
	500

	柱塞数量  
	根
	3

	柱塞直径 
	mm
	45

	柱塞行程 
	mm
	95

	水箱容积
	L
	1200

	行走速度
	m/min
	8±0.4

	爬坡能力
	°
	20±1

	清水过滤器精度
	μm
	630

	行走动力泵压力
	MPa
	20

	行走动力泵流量
	L/min
	29

	电动机
	型号
	电机型号
	YBK3-315S-4

	
	额定功率
	kW
	110

	
	额定电压
	V
	660/1140

	电动机
	型号
	电机型号
	YBK3-160M-4

	
	额定功率
	kW
	11

	
	额定电压
	V
	660/1140

	外形尺寸
	mm（长、宽、高）
	3495×1050×1580

	整机重量
	Kg
	3000


四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件

1、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业技术标准执行，应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求；

2、设备整机及涉及煤安标志的零部件均必须有“MA”标志和“MA”标志使用证书、防爆合格证书和防爆标志（电动机），符合国家煤安标志产品的相关要求。

3、货物使用标准：

（1）满足《MT/T188.1-2006煤矿用乳化液泵站 第一部分泵站》标准要求；

（2）满足《煤矿安全规程》2016版中有关要求；

（3）满足《煤矿矿井机电设备完好标准》的有关规定；

（4）满足《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》；

（5）爆炸性环境用防爆电气设备通用要求；

（6）爆炸性环境用防爆电气设备本质安全型电路和电气设备要求；

（7）煤矿安全质量标准化标准；

（8）爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058-92）；

（9）供配电系统设计规范（GB50052-95）；

（10）GB3766-83《液压系统通用技术条件》。

（11）MT88— 1988《煤矿用乳化液泵用安全阀试验规范》。

（12）MT/T451-2011《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》；

（13）GB/T 1032-1985《煤矿用隔爆型三相异步电动机试验方法》；

（14）GB/T 4942.1-2001(eqv IEC 60034-5:1985)《电机外壳防护等级》。

4、配套电机必须满足不属于最近三年的即将淘汰设备或淘汰设备。

5、出卖人须具备投标产品的整机煤安标志，交货时需提供设备出厂时的实验报告、产品合格证、煤矿矿用安全标志证书、产品质量证书、防爆合格证等。

五、质量及验收要求

1、包装完好、外观无损坏迹象，无妨碍使用的缺陷或障碍。

2、设备符合相关标准规定的质量、规格和性能要求；清水泵站液压胶管等具备煤矿安全标志证，电气元件具备防爆合格证。

六、安装、调试、服务及质保要求

1、保质期设备（含各种配件）投入使用后1年，保质期内如出现质量问题，厂家应免费更换；设备使用过程中出现故障需要技术指导时，必须在12小时内提供技术支持或委派工程技术人员现场指导。质保期后服务不收取费用。保证兑现“三包”，在“三包”期内的产品，如甲方发现质量问题，厂家必须包修、包换、包退。厂家派遣技术人员现场免费指导安装和调试、培训。

2、出卖人应向使用人提供终身技术服务，包括免费现场指导安装、调试和培训设备操作、维修人员，出卖方必须在24小时内响应技术服务。

3、出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。

4、提供长期售后优质服务及零配件供应。

七、运输及包装要求
包装后的系统设备在避免雨雪直接淋袭的条件下，可适用于各种运输方式。

八、供应商需提供的技术资料要求

1、设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

2、设备制造、检验记录；

3、出厂时随机供产品使用说明书及图册、产品合格证、防爆合格证、煤安证、装箱单等资料2套。
九、其他

1、产品自接到合同签订起30个工作日内运到矿内；

2、当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由卖方承担；

3、本技术规范书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规范书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

十、技术联系人
安阳大众煤业公司  李国伟：13007591998

张  浩：15039281240  

大众公司通风防突部

2024年1月10日



