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陕西富源煤业有限责任公司

皮带AI工业视频系统

一、项目简介及使用地点
陕西富源煤业有限责任公司拟采购29套矿用本安型AI视频装置，分别安装在主斜井皮带机头、机尾；胶运大巷上仓一部皮带机头、三个落煤点；胶运大巷上仓二部皮带机头、三个落煤点及皮带抬高点，其中主斜井皮带沿线8套。
二、货物名称及供货范围
1.货物名称：矿用本安型多功能AI识别系统装置、矿用本安型电脑、矿用隔爆兼本安型电源、矿用本安型声光报警器、专用定制支架、多参数专用软件及配套线缆辅材等组成。
2.供货范围：
（1）满足技术规格书要求，详见配置明细。
（2）供货地点：陕西富源煤业有限责任公司。

（3）合同签订后30天内。

三、系统功能及技术参数

1.数据存储：系统应具有以目标类型标识、数据日期、数据量等为索引的存储功能；
2.显示功能：装置应具有实时图像、数据量超限统计、历史超限数据、采集时间、采集数据等显示功能，同时在每部带式输送机头处设置显示器，实时显示本部皮带接入；

3.视频采集及识别功能：装置应具有实时采集值守区域图像的功能，并对视频自动存储；
4.异物识别功能：当有大块矸石，大块铁器等异物出现时，应及时报警并按要求对皮带机进行停机处理（可开放接口，由PLC决策是否联动控制）；

5.红外测温：采用非接触式红外热像测温原理，通过捕捉设备辐射的热红外线，能够准确对电机、驱动部位等进行全局测温，并形成热视图像，直观展示设备温度分布情况，快速定位高温故障点，自动进行报警，并记录超温位置和时间；

6.跑偏识别功能：皮带在运行过程中，区域画面中出现皮带两侧托辊，偏离了正常的轨道，当监测到皮带偏离轨道时，应通过系统发出报警，提醒人员及时处理；

7.人员违章识别功能：装置需在矿井指定区域安装固定值守装置，对关键区域进行全天候的监控和录像，以便及时发现人员违章行为；

8.煤流量监测功能：装置需具有检测到传送带上由有煤转换为无煤或由无煤转换为有煤时，触发报警，实时保存至数据库；

9.皮带机联动：装置需具有根据物料运量实现与皮带机联动，支持检测到异常情况停机并报警功能（可开放接口，由PLC决策是否联动控制）；

10.皮带机联动：对皮带特殊部位进行检测，发现大块异物、机头堆煤现象，及时发出预警信号并向机头传输；

12.照明及补光功能：装置需具有在低照度、无光等环境下实现清晰成像；

13.报警功能：需具有声光报警功能，当装置检测到异常时，发出声光报警，引起操作人员注意，对操作人员进行告警；

14.历史数据查询：装置需具有历史数据查看的功能，可通过时间、报警类型进行查找相关记录；

15.设备自检：装置需应具备自诊断功能，当装置故障时，报警并记录故障时间和故障设备；

系统应有必要的冗余量，后续增加的摄像头可直接接入，不用更新系统，设置参数即可实现，后续需方完善矿井智能AI系统建设时，本次所招标系统可无条件配合接入。

该配置清单仅供参考，不作为最终依据，最终以实现所有功能为准。
	序号
	产品名称
	中文品名
	参考型号
	数量
	单位

	1
	400万矿用本安型白光光网口网络摄像（2.7-12mm)
	矿用本安型摄像仪
	KBA12(C)
	19
	个


	2
	工业级千兆SFP光模块
	千兆SFP光模块GSFP-1310-20-SMF 单模双纤
	GSFP-1310-20-SMF
	58
	个

	3
	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源-单路
	矿用隔爆兼本安型稳压电源
	KDW127/12B
	29
	个

	4
	400万矿用本安型白光光网口网络摄像仪（8-32mm)
	矿用本安型摄像仪
	KBA12(C)
	7
	个

	5
	测温型热成像双目摄像机
	热成像矿用本安测温型双目摄像机
	YRH450(A)
	3
	个

	6
	防爆全景枪用壁装支架
	防爆全景枪用壁装支架
	DH-PFB735W-304
	3
	个

	7
	边缘计算（传送带异常检测，职工穿戴监测，岗位行为分析监测，通用行为分析监测）
	智能视频监控一体机
	DH-IVSS724DR
	2
	套

	8
	安全管控一体化智能辅助平台基础模块
	安全管控一体化智能辅助平台基础模块
	DH-ICC-N8000-PRO
	1
	个

	9
	视频监控系统_视频通道数量
	智能物联综合管理平台--视频业务系统
	DH-ICC-Common-VD-COCHN
	50
	个

	10
	视频国标网关扩容模块
	视频国标网关扩容模块/100路
	DH-VideoGateWay-B-Base-Mgr/100
	1
	个

	11
	设备运维系统路数授权
	智能物联综合管理平台-运维通道路数授权
	DH-ICC-Common-VD-OPCHN
	50
	个

	12
	人员巡检管理系统
	
	DH-ICC-Common-Patrol
	11
	套

	13
	希捷8TB视频监控硬盘
	机械硬盘
	ST8000NM017B
	30
	块

	14
	硬盘录像机
	NVR
	DH-NVR5032-4KS3/I
	1
	套

	15
	安全管控一体化智能辅助平台(企业版服务器)
	安全管控一体化智能辅助平台(企业版服务器)
	DH-ICC-N8000S5D-HW-U64
	1
	套

	16
	本安隔爆报警灯
	本安隔爆报警灯
	103F-H
	3
	台

	17
	矿用隔爆兼本安型计算机
	配防爆键盘、鼠标
	KJD127
	3
	台

	18
	矿用单模光缆（12芯）
	
	MGTSV-12B
	8000
	米

	19
	煤矿阻燃电力电缆
	
	MVV0.6/1 3×2.5
	2000
	米

	20
	矿用阻燃网线
	
	MHSYV-5 4×2×0.5
	2000
	米

	21
	矿用防爆接线盒
	四通
	输入电压:127V AC;外壳采用防腐蚀不锈钢304材质。
	20
	个

	22
	矿用防爆接线盒
	三通
	
	20
	个

	23
	辅材
	光缆接线盒、尾纤、光纤转换器、法兰盘、定制支架、插线板、工具组套、网线水晶头、电工胶带、防水胶带、扎带、电缆钩等辅材满足安装、调试及使用的要求。
	必须满足现场安装使用要求。
	1
	套


四、主要设备（或部件）主要配置功能要求
1.配置明细
上述配置未列明详细配置，供方应根据自己的设备情况提供全面的设备配置方案和参数，不能低于上述标准且满足需方需求。

2.技术指标

（1）400万矿用本安型白光光网口网络摄像仪

设备应采用不低于400万像素CMOS图像传感器，靶面尺寸不低于1/1.8英寸，设备应内置白光补光灯。

设备应支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。

设备应内置双麦克风；设备应内置扬声器。

设备应支持视频结构化，人脸识别，绊线入侵，道路监控，人数统计

设备应支持IE浏览器进行各智能方案配置切换，智能切换方案不需要重启设备就可以生效。

设备应支持MD5、SHA256加密算法。

设备应支持外接本安型带按钮拾音器，实现双向语音对讲；支持远程广播。

设备应支持SPF光模块百兆/千兆自适应，设备应自带安装支架支持壁装和顶装一体式，设备应配置不低于2个千兆光纤手拉手级联/2个百兆网口手拉手级联；设备应支持不低于2路报警输入和2路报警输出接口；设备应支持不低于1路音频输入和1路音频输出接口；设备应支持不低于1个485接口；设备应支持DC12V供电；设备应支持不低于IP67防护等级，设备防爆等级应不低于Ex ib I Mb，带适配安装支架，外壳采用防腐蚀不锈钢304材质。

由于井下皮带运行速度为3.5m/s，为保证算法的准确率，设备应支持设置分辨率在3840×2160、帧率在60fps时画面清晰无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。

（2）工业级千兆SFP光模块

光纤类型：单模双纤；接口类型：LC；波长：1310nm 发送，1310nm接收；传输距离：20km；工作电压：3.3V；工作温度：-40℃～85℃。

（3）矿用隔爆兼本安型直流稳压电源-单路
防爆型式:矿用隔爆兼本安型;防爆标志:Ex d [ib] I Mb;执行标准:Q/320412 XZMA030-2019;输入电压:127V AC;电源电压波动范围:95V AC～140V AC;
输入视在功率:≤120VA;输出电压:12VDC;输出电流:1.6A。

（4）测温型热成像双目摄像机（热成像矿用本安测温型双目摄像机）
外观：双目本安型热成像仪；使用类型：工业测温型；探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；探测器像素：640×512；光谱范围：8μm～14μm；
热成像镜头焦距：7.5mm；热成像视场角：水平：91.2°; 垂直：70.3°；
测温范围：低温模式：-20°C～+150°C，高温模式：+30°C～+550°C；测温距离（最近）：1m（目标大小0.1m×0.1m）；测温距离（不低于）：6.5m（目标大小0.1m×0.1m）；传感器类型：1/2.8英寸CMOS；最大分辨率：1920×1080；
可见光像素：200万；透雾功能：电子透雾；可见光镜头焦距：2mm；
可见光视场角：水平：94.3°；垂直：72°；对角：116°；补光类型：白光；
最大补光距离：15m；
网络接口：2个10M/100M以太网口（RJ-45）；2个光纤接口（接口类型：2个FC，单模单纤，标配光模块）；报警输入：1路；报警输出：2路；
音频输入：1路；供电方式：DC12V±10%，；功耗：<18.0W（不含适配器）；
工作温度：0℃～+50℃；工作湿度：≤95%；防护等级：IP54，TVS 6000V防雷、防浪涌、防突波保护；安装方式：壁装/吊装，外壳采用防腐蚀不锈钢304材质。
（5）防爆全景枪用壁装支架

不锈钢304材质、壁装式、负重不低于15kg，带安全绳固定环。

（6）边缘计算（传送带异常检测，职工穿戴监测，岗位行为分析监测，通用行为分析监测）

具有4个RJ45网络接口、4个千兆光纤接口、可扩展2个万兆光纤接口、1个VGA接口、3个HDMI接口、2个USB2.0接口，2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个 RS485接口、24个SATA 3.0接口、24个SAS 接口、1个eSATA接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、16路报警输入、8路报警输出、2个SAS3.0 接口，1个液晶显示屏。

设备可接入24块SATA3.0或SAS硬盘；支持接入容量为16TB的硬盘；可通过eSATA 接口接入外置硬盘；可内置以及外接SSD硬盘；支持14TB AI硬盘；支持最大挂载8个IPSAN 网盘；可混合支持SATA硬盘、 SAS硬盘及SSD硬盘。

设备最大接入码流为768Mbps，最大存储码流为768Mbps，最大转发码流为768Mbps，最大回放码流为768Mbps。

设备支持1路分辨率为8640×3840@25fps或8路分辨率为3840×2160@25fps、12Mbps或32路分辨率为1920×1080@25fps、8Mbps 的视频解码显示。

设备内置不少于16颗高性能GPU，单颗GPU算力16TOPS（int8），每颗GPU至少可虚拟成4个智能引擎，每个智能引擎支持最多单独运行一类算法。

设备支持4屏同时显示输出：HDMI1、HDMI2、HDMI3、VGA（HDMI1与VGA同源）；支持HDMI1、HDMI2、HDMI3同时输出3路不同的4K分辨率的码流；支持多屏（最多4屏）显示功能 ,可使用鼠标进行跨屏操作，可分别在每个屏独立进行预览、回放及配置操作，每个屏可设置/32/25/16/9/8/6/4/1分屏。

可联动前端设备进行声光报警；可上传、删除、编辑摄像机语音文件；可设置联动前端设备的语音播放次数；可设置联动前端设备的警戒灯为闪烁或常亮模式，闪烁模式下可设置闪烁频率和持续时间。

支持选择1个算法包导入或多个算法包批量导入、更新、删除。导入的算法与智能引擎可动态绑定，可开启对应算法。当智能引擎发生异常，可动态切换绑定智能引擎恢复算法执行。支持展示已添加算法版本、有效期、已添加的算法包数量和算发包总数。

单个智能引擎可虚拟化成8个虚拟引擎，每个虚拟引擎可独立加载模型进行分析。

支持对外部导入的录像进行智能分析；最多可上传100条视频文件。

设备可在分时轮巡模式下，通过设置多个时间段、多个通道及对应智能分析规则等进行分析任务；可按设定分时分析任务，自动切换通道的智能分析类型；同一通道支持在不同时间段进行不同的智能分析；同一通道支持在同一时间并发进行多种智能分析。

设备可在分时轮巡模式下，设置多个时间段、多个枪机通道或者球机预置点场景及对应智能分析规则等进行轮巡分析任务；可按设定轮巡分析任务，自动切换枪机通道或球机预置点场景，并发进行智能分析；可设置轮巡时间间隔和并发数；可设置32个通道进行轮巡分析；可实时展示整机分析状态。

支持传送带异常检测，规则：大块物检测、传送带跑偏检测、传送带阻塞检测、传送带运行状态检测、传送带载物状态检测、传送带异物检测、传送带装载率检测。

支持职工穿戴检测，规则类型：帽子检测（安全帽、普通帽）、工作服检测（注册库、属性）、口罩检测等。

支持岗位行为分析，规则类型：打电话、玩手机、吸烟、睡觉、离岗、人数异常等。

支持通用行为分析，规则类型：绊线入侵、区域入侵、人员聚集、徘徊检测、滞留检测、攀爬检测等。
（7）机械硬盘

单盘容量：8TB；硬盘接口：SATA；转速：7200RPM；缓存：256MB。
（8）硬盘录像机

主处理器：工业级微控制器；操作系统：嵌入式Linux操作系统；

操作界面：Web，本地GUI；支持32路网络视频接入，网络性能384Mbps接入、384Mbps储存、384Mbps；转发支持不开智能 2路32M@25 fps; 2路24M@25 fps; 4路 16 MP@30 fps; 5路 12 MP@30 fps; 8路 8 MP@30 fps; 12路 5 MP@30 fps; 16路 4 MP@30 fps; 32路 1080p@30 fps解码。或开智能 1路 32 MP@25 fps; 1路 24 MP@25 fps; 2路 16 MP@30 fps; 4路 12 MP@30 fps; 6路 8 MP@30 fps; 8路 5 MP@30 fps; 12路 4 MP@30 fps; 24路 1080p@30 fps解码。

最大支持16路视频回放支持32 MP; 24 MP; 16 MP; 12 MP; 8 MP; 6 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 960p; 720p; D1; CIF; QCIF IPC分辨率接入；

支持16个内置SATA接口，单盘最大容量支持20T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机支持iSCSI扩展存储功能，支持iSCSI方式对接IP SAN设备，实现扩容存储支持电子云台，将全景画面中多个感兴趣区域提取成单独细节画面，当区域内有人等目标经过时对应细节画面随目标跟踪展示支持提供主动注册服务，前端相机支持以主动注册方式添加到设备上支持主动注册客户端功能，设备可以以主动注册方式添加到平台支持16路报警输入、8路报警输出，其中1路12V1A ctrl输出支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口）支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将多网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余；

支持2路VGA输出，2路HDMI输出。

同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示；

异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2最大支持4K显示可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机；

支持Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264，支持一键添加IPC并自动切换到H.265支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、 RTSP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF 22.12网络协议，支持云联APP远程监控、预览、回放支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像支持抽拉式硬盘热插拔机箱支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储支持语音对讲，客户端、WEB与NVR之间以及通过NVR与网络摄像机之间进行语音对讲；

NVR与网络摄像机之间进行语音对讲支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入）支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入。

（9）本安隔爆报警灯

工作电压：DC24V或12V；功率：20W 闪烁频率：60次/min；防护等级：IP65；防爆合格证：Exd（ib）ⅡCT6；声音强度：≥75 dB。
（10）矿用隔爆兼本安型计算机
输入电压：AC 127V CPU:I7十代/内存16G/硬盘1T/双千兆网卡；矿用防爆显示器：22寸，不锈钢矿用防爆一体键鼠套装。

（11）巡检管理系统

1)支持nfc点位，通过智能边缘计算设备能设定打卡点位；

2)支持全有序（有时间间隔）、全无序、首点有序、首尾有序四种巡检路线规划方式；

3)支持对人员按照巡检班组进行分组管理；

4)支持全用户与任意用户两种巡检模式，支持按周、按月批量新增计划，可开启与关闭计划；

5)支持按待执行、正常、漏巡、未按次序、未按间隔、超时对巡检记录进行查询与导出；

6)支持按照巡检路线、巡检人员、巡检点位、巡检班组进行记录统计及导出。

（12）安全管控一体化智能辅助平台
安全管控一体化智能辅助平台基础模块：

1)系统管理：支持基础资源（组织、设备、人、卡等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；支持mysql数据库、云数据库，云存储，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；支持标准开放平台，提供restful等多维度接口，显示数据互联互通；支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；支持自定义定制，如：画面切换，设备校时，表单自定义；支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备数、部门人员数、数据查询；

2)视频管理：支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像;支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；

3)报警管理：支持报警主机接入及布撤防；

4)可视对讲：支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组；支持卡片、人脸等授权及复核；支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询；支持同时最大100路对讲；

5)设备运维：资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、服务器等进行统一纳入监管运维，绘制服务拓扑；报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，推送报警消息、短信及邮件；自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录；

6)动环管理：报警上报频率5个秒；通道最大接入数量200个；设备最大接入IP数量50个；

智能物联综合管理平台--视频业务系统：

1)性能参数：视频子系统最大支持10万路视频通道接入，视频级联管理支持管理5个上级、99个下级。实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面。最大电视墙上墙路数200路，最大同时录像下载任务个数5个。

2)功能参数：支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能。支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用。支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示。支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求。

视频国标网关扩容模块/100路：

1)通过GB28181等标准协议获取第三方平台的视频数据，主要进行数据级联汇聚。

2)将平台视频数据通过GB28181等标准协议推送给第三方支持加密狗授权机制。

3)支持Web方式访问、CS方式访问、配置、管理网关设备。支持多平台多层次级联，跨域互联互通与资源共享。

4)支持联网标准协议GB/T 28181，具备符合上述协议的快速接入能力。符合GB/T 28181-2011、GB/T 28181-2016、公安机关视频监控系统联网标准符合性检测要求。

5)支持平台联网管理基本功能，资源共享与同步、实时预览、云台控制、录像检索/回放/下载、设备控制、报警处理等。

6)持至少3级级联部署，最大可支持16个外域的接入。

设备运维系统路数授权：

1)支持视频点播检测、录像丢失检测；

2)支持视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动等18项异常检测（依赖运维视频质量诊断通道路数授权）；

3)设备监控：支持对编码设备、解码设备、存储设备等多设备的运行指标的7×24小时实时监测；

4)实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息并通过系统消息推送；

（13）安全管控一体化智能辅助平台(企业版服务器)

处理器：海光7255CPU1颗 主频2.5G  16核心 功率180w；内存：DDR4 3200 32G×2硬盘：标配2TB 3.5寸 SATA硬盘×2，可扩配2块2.5寸或3.5寸SAS/SATA或2.5寸NVMe ；支持热插拔后置：2×2.5寸SAS/SATA/NVMe、内置：支持1个板载 M.2 SSD、RAID控制器：LSI SAS3008 SAS卡/无缓存。

数据存储：装置应具有以目标类型标识、数据日期、数据量等为索引的存储功能。
显示功能：装置应具有实时图像、数据量超限统计、历史超限数据、采集时间、采集数据等显示功能。同时在三部带式输送机机头处设置显示器，实时显示本部皮带接入画面。
视频采集及识别功能：装置应具有实时采集值守区域图像的功能，并对视频自动存储。
堆煤识别功能：装置在转载点全天候的监控中对下料口进行实时监控，当发生堆煤时应及时报警并在平台作出对应的提醒。

人员违章识别功能：装置需在矿井指定区域安装AI值守装置，对关键区域进行全天候的监控和录像，以便及时发现人员违章行为，如安全帽、工作服。

支持皮带跑偏检测:对视频画面中的皮带及托辊进行智能识别，判断皮带是否发生偏移，当发生跑偏时，系统应自动上报告警至平台及时提醒皮带机操作人对皮带操作进行调整。

支持堵煤检测：系统支持对视频画面中的煤流区域进行检测，当发现标定区域中煤炭面积过大，则判断下料区存在堵煤风险或已发生堵煤情况。当发现存在堵煤异常时系统告警，上报告警至平台及时提醒皮带机操作人对皮带操作进行调整。

支持异物检测：对皮带运行过程中出现的异物进行智能检测，可自定义设置报警尺寸，对超过设定尺寸的大块物进行识别报警，智能识别煤块大小，检测位于指定区域内煤流表面特征明显的异物，如大块矸石、大块铁器、锚杆、木块等，并输出报警通知作业人员进行处理。

支持皮带装载情况检测：用户根据算法说明要求自定义划定检测区域内检测到皮带煤流状态,系统根据占比阀值对占比进行分级（空载、轻载、正常、重载、满载）发现异常上报至平台及时提醒皮带机操作人员对皮带机进行调整等措施。

支持皮带启停检测：支持用户配置感兴趣区域，通过皮带边缘运动变化判断机器运行状态。当检测到皮带由静止到运动或从运动到静止，输出报警。

支持皮带环境温度检测（机头+皮带）：利用热成像测温摄像仪能精准地实现对电气设备的在线式温度监测，具备远程控制、手动测温等功能。

支持皮带人员闯入检测：系统通过前端部署AI智能摄像机或声光警戒摄像机，采用联动运输机的启动开关信号进行智能撤布防，对监控区域的场景内的人员进行视频分析，确认是否合规进入操作区域。对于作业人员在机头、机尾大辊下的积煤，在运转中进行清除时，联动后台弹出实时视频进行报警提示并且前端可采用声光警戒的方式进行告警规劝；能任意设置划定危险区域，并对进入危险区域内的人员进行识别发出报警信息。
人脸识别：支持内部人脸库配置，对进入检测区域的人员进行人脸识别，非内部人员或者非库人员预警提醒。

人员计数：支持对进入/离开/经过的人数进行统计。

岗位行为分析：支持工作区域内集控操作人员、皮带司机和维修作业人员等人员离岗、睡岗脱帽等行为进行预警。

人员定点打卡：巡检人员需定时到前端点位进行设备检查，系统可对到场人员进行人脸打卡并做图片记录。
支持皮带纵撕识别：支持离线模型导入，后期可通过深度学习方法，利用现场积累的纵撕、开裂等素材进行算法训练，训练皮带纵撕、开裂等目标检测模型，并将训练出的算法导入现有设备，做到皮带纵撕、开裂识别预警。
对摄像头监附近的托辊完好情况检测，发现托辊断裂、堵转、异响现象，及时发出预警信号并向机头传输。

照明及补光功能：装置需具有在低照度、无光等环境下实现清晰成像。
报警功能：装置需具有声光报警功能，当装置检测到异常时，发出声光报警，引起操作人员注意，对操作人员进行告警。
历史数据查询：装置需具有历史数据查看的功能，可通过时间、报警类型进行查找相关记录。
设备自检：装置需应具备自诊断功能。当装置故障时，报警并记录故障时间和故障设备。
五、货物使用环境及范围
1.海拔不超过1500m；
2.运行环境温度为0℃～+40℃；
3.周围空气相对湿度不大于95% （+25℃时）；
4.在有煤尘和甲烷等爆炸性气体混合物的井下机电硐室中；
5.在无显著振动和冲击的地方；
6.无滴水的地方。
六、货物适用标准
投标人提供的系统应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。系统的电磁兼容性应符合国家标准及IEC标准。有煤尘或瓦斯可能的环境只准使用防爆型或本质安全型电气设备，不得低于且不仅限于以下标准。

GB/T 3836-2021《爆炸性环境》；

GB4208-2017 《外壳防护等级（IP代码）》；

GB/T191-2008包装贮运图示标志；
AQ1043-2007矿用产品安全标志标识；

MT 209-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求；

MT 210-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法；

MT 211-1990 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品质量检验规则；

MT/T 899-2000煤矿用信息传输装置；

MT/T 1007-2006矿用信息传输接口；

MT/T 1114-2011 煤矿供电监控系统通用技术条件；

《煤矿安全规程》2022版；

《陕西省煤矿智能化建设指南（试行）》；

《陕西省煤矿工业视频安装使用规范》；

《河南能源集团煤矿无人化值守机房技术管理标准》。

七、质量及验收要求
供方应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。
在质量保证期内，供方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由供方负责。
根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方可以书面形式向供方提出索赔。
供方在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
如果供方在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由供方承担。
按技术协议要求的质量标准验收。
在产品安装之前，由需方、供方共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，供方应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。
八、安装、调试及其他要求
1.供方无偿对产品进行安装指导、调试及试运行，直到完全符合技术要求为止。
2.产品需要安装时，使用人提前3天与供方联系，供方接到使用人的电函后，3日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

3.系统应有必要的冗余量，后期增加摄像头可直接接入，不用更新系统，设置参数即可实现，摄像头传输模式支持级联方式。
4.本次所招系统必须满足与鹤煤公司、河南能源业务对接要求，满足与陕西省、国家等上级部门的对接要求并无条件配合对接等工作。

5.本次所招系统应满足《陕西省煤矿智能化建设指南（试行）》、《陕西省煤矿工业视频安装使用规范》等国家和陕西省有关规范标准的全部技术标准要求。满足矿井后期系统接入、对接及授权使用的要求。本次所招系统应无条件配合接入等工作。

6.供方根据需方要求全程配合煤矿智能化建设、验收等工作，确保《陕西省煤矿智能化建设指南（试行）》评分表中相关项目（视频监控等项目）不能失分。

7.满足与矿井智能AI系统、矿井皮带集中控制系统对接及授权使用的要求。                       

8.后期配合需方接入矿井智能AI系统、矿井皮带集中控制系统和智能管控平台时，本次所招系统无条件配合接入。

九、服务及质保要求
1.在保证期内，配件各部件因制造不良、设计不当而未能达到国家、行业标准或发生损坏，供方应无偿地为需方更换零部件。
2.配件实行终身免费技术服务，配件保修期为二年。

3.工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。供方严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供合同配件的质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。
4.供方检验的结果满足国家和行业标准及本技术规格书的要求，供方发生重大质量问题时将情况及时通知需方。
5.供方在收到产品使用人通知后5日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
6.质量保证期：安装调试后运转12个月。在质保期内，由厂家负责“三包”。

7.设备在运行中若发生故障，需方在通知供方2小时内作出响应，24小时内赶到现场服务，及时解决问题。

8.合同签订后，供方应指定负责本工程的项目经理或技术骨干负责协调供方在工程全过程的各项工作，如方案规划、工程进度、图纸文件、包装运输、现场安装、现场定制管理、调试验收等。

9.培训的时间、人数、地点等具体内容由需方与供方双方商定。供方应免费对需方培训班提供设备、场地、资料等培训条件。培训结束后，由供方对相关人员进行考试。

十、运输及包装要求

1.供方负责将所购买的产品送到需方指定地点，运输过程中对产品进行防护，避免因防护不到位导致损坏。

2.设备包装要保证各部件色泽鲜艳，各部位不受碰撞、无损伤等现象。设备外观整洁，不得有凹凸变形及脱漆现象。

3.由此产生损失由供方负责。

4.产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：
（1）产品名称型号；（2）主要技术参数；（3）制造厂名称；（4）制造日期。
5.包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：
（1）收货单位地址、名称和到站站名；（2）名称、型号；（3）制造厂名称、出厂编号和日期；（4）产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；（5）贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。
6.包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
7.重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
8.随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

十一、供方须提供技术资料要求

1.供方提供完整的培训资料。

2.提供的技术文件应用国际单位制。

3.资料的组织结构清晰，逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

4.供方在合同签订后10天以内给需方提供以下资料:本项目实施的具体设计方案、相关电子文档、图纸(附电子版，CAD2007及以下版本)。经双方确认后，方可实施。

5.提供的技术资料可分为配合工程设计阶段，工厂检验及设备建造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等。

6.工程完工验收后10日内提供所有施工图纸、竣工图纸及对系统工程验收和后期维护对应的文本技术资料。

7.提供完整的本项目所有设备及软件涉及的“三证一标”资料及相关设计图纸、说明书、试验报告等资料各6套(电子版一套)。提供的技术文件及图纸必须完全能满足本项目总体设计，设备安装，现场调试运行和日常维护的需要。如果不能满足，需方有权提出补充要求，供方将无偿提供所需要的补充技术资料。

十二、其他

1.系统所包含的井下所有电气设备均应具备MA认证和防爆认证，其它软、硬件应具备系统MA认证，其他国家规定的产品如接线盒、阻燃通讯电缆、阻燃通讯光缆类产品必须具备煤安证的产品也必须取得相应的煤安证;


2.系统建设厂家要求具有相应的软件和硬件的开发升级能力，能够满足系统的维护管理、功能升级扩容等后期需求。提供系统软件著作权登记证书、硬件产

品专利证书等相关证明文件。

3.系统安装期间，涉及与第三方的交涉及费用问题，由供方承担，需方做好配合。

4.供方应提交与产品相符的中文技术资料（包括但不限于）：产品配件型号规格、使用说明书等两套（含电子版一份）。
5.本产品技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品，并满足现场使用要求。
6.如果供方没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着供货方提供的产品完全符合本规范书的要求。

7.其他未尽事宜，由双方协商解决。
8.供货时间：合同签订后30天内交货。
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