矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统配件
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矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统配件

技术要求

采购设备配件规格型号、数量

	物资名称
	规格型号
	计量单位
	数量
	备注

	高速采集传感器总成
	DDCK/FPGA-HA
	块
	16
	

	160KV高压源激发装置
	DDCK/XS160K-A
	台
	1
	

	160KV高压源控制器
	DDCK/XS160K-B
	台
	2
	

	工业控制主板
	DDCK/cdci72655
	块
	2
	

	工业显示屏
	DDCK/lr191vd-dch
	块
	1
	

	光电转化模块
	DDCK/usb-GL4
	块
	1
	

	智能控制器
	DDCK/IntelControl
	块
	2
	

	FPGA光电数码处理总成
	DDCK/FPGA-HB
	块
	2
	

	矿用本安型无线键盘
	FHJ2W
	块
	1
	

	定制电源模块
	DDCK/GJ1210A
	块
	1
	


二、与采购设备配件相关基本情况介绍

矿用钢丝绳芯输送带无损检测系统，用于我矿主煤流皮带的日常巡检，主要对皮带内部接头、断裂、异常以及抽动的识别和判断，所有检测数据上传调度室并记录损伤情况，该系统生产厂家为山西戴德测控技术有限公司，主系统型号为KJ581。

三、执行的标准

1、MT/T 1176-2019《矿用钢丝绳芯输送带探伤装置》。

2、KA/T 661-2011煤矿井下电气设备通用技术条件。

3、MT/T 1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》。

4、GB 18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》。

5、GB/T 5677-2018《无损检测 射线检测导则》。

6、GB 3836.1-2021《爆炸气体环境用电气设备第1部分:通用要求》。

7、GB 3836.2-2021《爆炸气体环境用电气设备第2部分:防爆型“d”》。

8、 GB 3836.4-2021 《爆炸气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》。

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业最新规定执行。该批配件的采购和现使用的清扫器相匹配并一致，适合煤矿井下使用。

设备技术要求

1、高速采集传感器总成DDCK/FPGA-HA

整体性能满足MT/T 1176-2019标准成像采集指标，像素精度可达0.8mm×0.8mm，具备高速实时采集能力，可适配皮带全速运行下不间断图像捕捉，采集帧率稳定无丢帧、图像无拖影失真。

2、160KV高压源激发装置DDCK/XS160K-A

该高压激发装置专为KJ581探伤射线发生配套，额定输出高压稳定160kV，输出电流连续可调，射线输出均匀稳定，壳体采用隔爆防护结构，符合GB3836防爆标准，整体抗震防潮，可长期在井下潮湿环境稳定工作。

3、160KV高压源控制器DDCK/XS160K-B

高压控制器作为160KV激发装置专属调控单元，可精准数字化调节高压、电流输出数值，屏幕实时显示运行电压、电流、温度、故障代码，面板操作按键防尘防水，安装开孔尺寸与设备控制柜匹配。

4、工业控制主板DDCK/cdci72655

工业控制主板为KJ581系统核心运算载体，支持7×24小时不间断连续运行，板载多路网口、USB、串口拓展接口，可对接光电转化、FPGA处理、显示、存储全部外设，内存与读写速度满足高清探伤图像实时存储运算，板卡插槽、固定孔位与原机箱通用。

5、工业显示屏DDCK/lr191vd-dch

19寸工业配套显示屏适配KJ581现场操作显示终端，适配井下高低温环境，屏幕防眩光、防尘防雾，可视角度满足现场多角度观察探伤图像，面板具备触控操作功能，外壳加固抗震防护，安装支架孔位和原设备操作台尺寸一致。

6、光电转化模块DDCK/usb-GL4

光电转化模块采用USB通讯对接工控主板，信号传输速率匹配高速采集总成数据流量，传输延迟低无数据丢失，支持长距离稳定信号传输，转换后数字信号波形规整，保障图像原始数据完整传递至处理单元。

7、智能控制器IntelControl

可自动启停射线、实时采集分析钢丝绳芯图像、异常自动触发声光报警，具备数据上传接口可对接煤矿井下监控分站，支持本地参数设定与远程调试修改。

8、FPGA光电数码处理总成DDCK/FPGA-HB

FPGA光电数码处理总成负责原始探伤图像高速运算、降噪、灰度校正、缺陷初步识别处理，要求能自动标记断丝、接头滑移、锈蚀等隐患位置，输出标准化图像数据至工控主板存储展示。

9、矿用本安型无线键盘FHJ2W

FHJ2W矿用本安型无线键盘符合煤矿本安防爆规范，所有输出回路为本安防爆制式，具备短路、限流保护功能，可为传感器、控制模块安全供电，接线腔密封防尘防潮。

10、定制电源模块DDCK/GJ1210A

定制电源模块DDCK/GJ1210A适配KJ581整机供电转换，输入适配井下 AC127V标准电压，稳定输出多路直流电压供给主板、显示屏、处理总成、控制模块等部件，具备过压、过流、过热、防反接多重保护，金属外壳散热性能优良，阻燃绝缘材质封装，防护防尘适配井下工况，输出功率满足全套配件满负荷同时运行，安装尺寸、固定孔、输出插头和原厂电源完全互换。

服务及质保要求

1、质保期自使用起一年，在质保期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由买受人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。

2、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，出卖人保证在接到买受人送货通知后，于20日内将代储物资运至买受人指定现场。为便于验收，出卖人除发装箱清单外，需对配件应有相应的物资名称、规格型号进行标注并提供煤矿矿用产品安全标志证书、防爆合格证、产品合格证等相关资料，对买受人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

3、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

4、投标方资质：

（1）投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（2）投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（3）投标方须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

（4）本项目不接受联合体投标。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，出卖人负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由出卖人负责。

其它要求

1、供货车辆排放标准必须是国六及以上或者新能源车辆（当地环保政策变更时，需及时调整运输车辆排放标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由出卖人负责。
2、未尽事宜，协商解决。
