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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

耐磨多级离心泵配件技术规格书

编 制 人：
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日    期：2026年5月12日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

耐磨多级离心泵配件技术规格书

1.项目简介及使用地点

城郊煤矿井下泵房水泵运行时间长导致水泵效率低，为确保排水系统安全需购置一批水泵配件用于水泵的日常检修维护。

2.货物名称及供货范围

详见明细。
3.主要配置要求

3.1所供配件应满足井下水泵使用，不得影响现有设备安装使用要求。

3.2配件安装尺寸应与现有水泵配件尺寸完全相同。

3.3水泵叶轮、平衡盘、平衡环、导叶套、口环材质需采用不锈钢合金3cr13制造。 

3.4水泵轴必须采用40Cr合金钢，并进行调质处理。

3.5轴套采用不锈钢2cr13并淬火处理。

3.6轴承采用NSK或SKF。
3.7配件应自安装使用后确保正常使用1年，1年内因配件质量问题免费负责更换。

4.货物使用环境及范围

工作环境温度0℃—+40℃。

空气相对湿度不大于95%（25℃时）。

煤矿井下抽出气体有爆炸性气体和粉尘混合物的场合。

5.货物适用标准
GB/T 5657-2013  离心泵技术条件（Ⅲ）类

GB/T 3216-2016  回转动力泵 水力性能验收试验

GB19762-2025    离心泵能效限定值及能效等级

MT/T1204-2023   煤矿在用产品安全检测检验规范-主排水系统

GB/T 191-2025   包装储运图示标志

KA 25-2025      煤矿井下机电设备完好性要求

6.质量及验收要求

6.1 出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

6.2 根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物数量、质量或规格与合同不符合或证实货物缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面向出卖人提出索赔。

7.服务及质保要求

7.1质保期为12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

7.2出卖人需到矿对各种厂家各种型号水泵配件进行现场测绘，确保配件安装尺寸及材质与原有配件相同。

7.3出卖人提供的配件如无法满足现场安装使用，由出卖人负全部责任并无偿提供满足现场安装使用的配件。
8.运输及包装要求

合同签订后接通知要求日期内到货，出卖人在规定时间内将货物免费运输卸到买受人指定地点。

9.供应商须提供技术资料要求

材料证明单、产品合格证。
10.技术联系人：徐晓磊  13526305817  0370-5195340





