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输送机用隔爆型三相异步电动机技术规格书
1、项目简介及使用地点
    本次所需输送机用YBSS系列电动机用于PLM2000顺槽用破碎机。
2、货物名称及供货范围
	序号
	名    称
	参考型号
	功率(kW)
	电压(V)
	频率(HZ)
	安装方式
	预估数量(台)

	1
	输送机用隔爆型三相异步电动机
	YBSS-200G
	200
	3300
	50
	B5
	2

	注：电机型号仅供参考，投标厂家提供其他型号的产品时，所提供投标产品的技术参数必须满足或者优于本技术规格书内容要求。电机选用西北骏马、江苏亚力、抚顺电机或同品质产品。


3、主要部件（或设备）配置要求

3.1 绝缘等级：H级；工作制：连续（S1）；

3.2 电动机设不停机注排油装置；

3.3 电动机防护等级IP55；

3.4 旋转方向：双向，设备机身附MA标志；

3.5 防爆等级ExdI；

3.6 电动机冷却方式：水冷； 

3.7 电动机的定子线圈要求采用优质铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性；电动机转子导条材质采用铜条结构，转子必须经过动、静平衡试验；

3.8 电动机需预埋前轴承温度、三相绕组温度等数据传感器；

3.9 电动机所具有的矿用产品安全标志证书必须适用于煤矿井下采掘工作面；

3.10 电动机外形安装尺寸需与矿方现用电动机完全互换。

4、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
4.1 供货方须提供其投标产品对应型号的矿用产品安全标志证书；

4.2 交货时提供有效的检验合格证；

4.3 供货方制造的同等型号产品近三年在煤矿井下使用的业绩至少一份。

5、货物使用环境及范围
5.1 海拔高度不超过1000m；

5.2 设备环境空气温度为-20～+40℃；

5.3 有瓦斯、煤尘、空气潮湿，空气相对湿度不大于95%（在25℃时）；

5.4 冷却水进水温度不超过30℃，水压不超过4MPa，流量大于2.5m3/h。

6、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

6.1 最新版《煤矿安全规程》

6.2 GB 3836-2021      《爆炸性环境》
6.3 JB/T 9593.1-2015    煤矿用隔爆型三相异步电动机技术条件

6.4 GB/T 191-2016      包装储运图示标志

6.5 GB/T 755-2019      旋转电机 定额和性能

6.6 GB/T 997-2022      旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类(IM代码)

6.7 GB/T 1032-2023     三相异步电动机试验方法

6.8 GB/T 1993-1993     旋转电机冷却方法

6.9 GB/T 4942-2021     旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级

6.10 GB10069.3-2024    旋转电机噪声测定方法及限值

6.11 KA25-2025          煤矿井下机电设备完好性要求
7、技术参数

7.1 电机同步转速：1483r/min；

7.2 电动机噪声应符合：GB10069.3-2024旋转电机噪声测定方法及限值；

7.3 防爆电机防爆性应符合：GB3836.2-2021中ExdI隔爆等级；

7.4 功率因数：0.85-0.9；

7.5 效率：90%以上。
8、质量及验收要求

    产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规格条款，进行技术验收。
9、安装、调试要求

    如有需要，安装、调试阶段，供货方需派技术人员到施工现场协助安装、调试及试运行工作。

10、服务及质保要求

10.1 如有需要，供货方负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

10.2 产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（先到为准）。如出现质量问题，供货方应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。

11、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
12、供应商须提供技术资料要求

12.1 设备的型号、总图、安装图和相关技术参数；

12.2 出厂时随机提供产品使用说明书、产品合格证、矿用产品安全标志证书、装箱单等资料。
13、交货期
按合同执行，运送到施工现场（河南省永城市东城区产业集聚区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司院内）。
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