
起重机维护维修项目技术方案
1、项目概况
对下列起重机提供为期两年的维护维修服务。
	序号
	使用单位
	使用地点
	规格型号
	出厂编号
	维保频次
	备注

	1
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地4号库东跨
	LD16-25.5 A4
	140500533
	1次/季度
	常用

	2
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地4号库西跨
	LD16-25.5 A4
	140500534
	1次/季度
	常用

	3
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地5号东库西跨
	LD16-12 A4
	140200557
	1次/年
	不常用

	4
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地5号东库东跨
	LD16-12 A4
	140200556
	1次/2年
	不用

	5
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地5号西库西跨
	LD16-12 A4
	140200555
	1次/季度
	常用

	6
	龙宇国贸仓储部南院
	仓储基地5号西库东跨
	LD16-12 A4
	140200558
	1次/季度
	常用

	7
	龙宇国贸仓储部南院
	大型配件北仓库
	LD16-16.5 A4
	130108822
	1次/2年
	不用

	8
	龙宇国贸仓储部南院
	大型配件南仓库
	LD16-16.5 A4
	130108821
	1次/2年
	不用

	9
	龙宇国贸仓储部北院
	设备库东跨
	LD10-16.5 A3
	930729
	1次/2月
	常用

	10
	龙宇国贸仓储部北院
	设备库中跨
	LD10-16.5 A5
	94090
	1次/2月
	常用

	11
	龙宇国贸仓储部北院
	设备库西跨
	LD10-16 A5
	94081
	1次/2月
	常用

	12
	龙宇国贸仓储部北院
	露天货场
	MDG20/5-30 A5
	950702
	1次/月
	常用


2、项目技术方案：
（1）维保单位每月确保有专业技术人员进行起重机的维护与维修工作，并提供全天24小时服务。
（2）维护单位对所承保的起重机进行定期检查并做好记录，要建立检修档案，起重机发生故障时要第一时间排除故障并做好事故记录。

（3）按要求对库房内起重机进行维护保养，要遵守保养细节要求。
（4）对起重机进行日常的小修。定期对运行的起重机进行巡查。对起重机进行小修时要做好修理记录。
（5）对起重机供电滑线与受电器存在的问题进行修理。
（6）做好起重机定期检验前的预检工作，要确保起重机定期检验顺利通过。
（7）起重机在使用过程中发生故障或异常，维护维修人员接到通知后应在半小时内到场处理。维护维修人员要做到昼夜不关手机。
（8）对起重机进行维护维修时，尽可能不影响生产并在规定时间内完成。若在承修过程中发现其他故障需增加维修项目和时间时，应通知设备管理员，经设备管理员确认并同意后进行。
（9）对起重机进行维护维修时，要做好设备的润滑与保养及设备与施工场地的清洁工作。
（10）若因维护维修方对起重机维护维修不当所造成的损坏由承修方自己负责恢复完好。
（11）承修方应自行准备好所用工器具、劳保用品等。
（12）承修方必须做好安全工作，搞好安全教育，制定施工安全措施，做到“四不伤害”。承修人员在厂区内维护维修起重机时发生的人身和设备事故一律由承修方自己负责。对设备管理中心设备造成损坏及损失由承修方负责修复，对设备管理中心人员造成伤害的应赔偿损失。
（13）承修方应接受业主方的施工安全管理、设备维护维修管理。

