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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

隔爆特殊型蓄电池电机车配件技术规格书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：

日    期：  年    月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

隔爆特殊型蓄电池电机车配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购一批湖南韶力集团电气股份有限公司（原湘潭市电机车厂有限公司）生产的CTL12/6GB型、CTL8/6GB型、CTY5/6GB型隔爆特殊型蓄电池电机车配件，用于矿井电机车维护使用。

货物名称及供货范围

详见附件明细表
主要备件（或设备）配置要求

1、防爆电气设备防爆性能符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》和GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》的规定。

2、矿用隔爆兼本质安全型机车逆变器，必须能正常驱动矿用隔爆型永磁同步变频电动机，采用嵌入式芯片及IGBT驱动模块，IGBT大功率开关器件等重要部件选用高性能、高可靠性产品，采用模块化设计，便于维修更换。液晶显示屏可显示电机车电流、电压、速度等各种运行参数及故障代码。具备矿用产品安全标志证书及防爆合格证。

3、驱动板、控制板、可编程控制器、液晶显示屏等各种电气PCB板，必须通配在用主机型号，包含运行程序录制。

4、铝电解电容、霍尔传感器、开关电源、角度传感器、通信控制卡、控制电源等各种电气单元和电气模块，必须通配在用主机型号。

5、本安电源额定输出为DC12V，电流2000mA，符合主机备案要求。

6、电机车走行装置采用万向节式结构，必须与主机尺寸匹配。

7、板弹簧为10片，外形尺寸720×100×152mm、V形橡胶弹簧外形尺寸180×95×98.5mm，橡胶闸瓦为一体式适应直径680mm车轮。

8、制动装置的闸瓦应符合JB3267的规定，制动时闸瓦应均匀贴靠车轮踏面。制动率要求:手制动不小于70%，动力制动不小于80%，电气制动不小于85%，最大不超过100%；单机在试验台上或平直轨道上，以规定的最大速度（不低于5m/s）运行施行制动，其制动距离≤12m。

9、矿用本安设备须与关联设备煤安关联，并提供该产品的煤安证、防爆证。

10、轮对制造按JB/T 5865-2014《窄轨工矿电机车轮对系列》要求执行；轮轴材质为合金结构钢40Cr( GB/T 3077-2015《合金结构钢》)，经调质处理，使用寿命不低于36000h；车轮为分体式车轮，轮箍材质为轮箍钢材质，使用寿命不低于18000h；轮毂材质为优质铸铁，使用寿命不低于24000h。

11、照明信号灯为LED红白转换冷光源车灯，照明有效距离超过60m，车灯设护罩防止碰撞损坏，配置防爆电喇叭，喇叭的音量距60m开外不小于70dB。

12、电动机。
12.1 电动机防爆材质选择钢板焊接，所有零部件加工后须按GB/T 3836.2-2021进行静压试验，试验过程中外壳应无结构性损坏、无永久性变形、无可见渗漏，试验结果判定为合格。

12.2 电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。

12.3 电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。

12.4 电动机保留通讯端口。

12.5 要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采   用涂漆处理。 

12.6 电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。

12.7 电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质DMC压塑材料。 

12.8 电动机要求配刚性底盘，刚性底盘要求具有安装找正用的纵、横向调节螺栓。 

12.9 电动机效率指标要求符合GB18613-2012电机能效等级。

12.10 电动机为备用，必须与城郊煤矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖人核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车电动机通用。

12.11 电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容: 制造厂名称、设备型号、设备名称、额定电压和功率、防爆标志、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期、出厂编号等。

12.12 设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。

13、矿用隔爆永磁同步变频电动机。转子采用了永磁材料制作，转子部分还包括旋变。

14、出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车原有配件相符，具备良好的互换性；IGBT模块、驱动板、控制板等配件应含配套程序，不得存在兼容性问题；提供产品相应且合格有效的MA证、防爆证等，涉及防爆配件本身应附MA标志。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

提供下列有关质量保证的各项文件，包括：煤安证、防爆证、防爆站或第三方检测机构鉴定报告书等，并与网络查询的证号一致。

五、货物使用环境及范围

煤矿井下粉尘大，具有爆炸气体混合物，空气潮湿，气温-25℃～+40℃，相对湿度≥90%。

六、货物适用标准

相关配件应符合（不限于）以下相关标准文件的规定：

GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB/T 3836.2-2021 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.15-2024 爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范

GB 3836.16-2024 爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码） 

JB/T 10774-2007 牵引电器 通用技术条件

JB/T 10773-2007 牵引电机产品型号编制方法

JB 6480-1992 牵引电机基本技术条件

JB/T 3114-1997  直流工矿电机车 试验方法

JB/T 3267-2014 窄轨工矿电机车用闸瓦

JB/T 5865-2014 窄轨工矿电机车轮对系列

GB/T 3077-2015 合金结构钢

MT/T 875-2000 煤矿电机车电源装置用隔爆型插销连接器

JB/T 7568-2025 煤矿蓄电池式电机车用防爆特殊型电源装置

JB 4258-1999 隔爆型接线盒

GB/T 16318-2021  旋转牵引电机基本试验方法

MT 113-1995 煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规定

MT/T 491-1995 煤矿用防爆蓄电池电机车通用技术条件

GB/T 13813-2023  煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则

MT/T 221-2005 煤矿用防爆灯具

MT/T 334-2007  煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置

GB/T 1444-2008  防爆灯具专用螺口式灯座

《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》

以上所有标准均按照最新标准执行
七、技术参数

（一）CTL12/6GB型隔爆特殊型蓄电池电机车

	名称
	型号/单位
	规格/参数
	数量

	粘重
	t
	12
	

	蓄电池组标称电压
	V
	192
	

	小时制牵引力
	kN
	16.48
	

	最大牵引力
	kN
	29.43
	

	小时制速度
	km/h
	8.7
	

	最大速度
	km/h
	18
	

	小时制功率（牵引电机）
	kw
	22×2
	

	轨距
	mm
	600
	

	通过允许最小曲线半径
	m
	10
	

	固定轴距
	mm
	1220
	

	控制方式
	
	斩波调速
	

	制动系统
	
	机械式
	

	矿用隔爆型直流牵引电动机
	ZBQ-22(180) 
	定额电压：180V  

额定电流：141A   

额定功率：22kw   

额定转速：1190 r/min

最高转速：2480 r/min

励磁方式：串励

绝缘等级：F 级
	2

	矿用隔爆型斩波调速器
	ZBT—2×150/192
	额定电压：192 V

额定电流：2×150A
	2

	防爆特殊型电源装置
	DXT-192/560
	额定电压：192 V  

容量：560Ah
	1

	矿用隔爆型LED机车灯
	DGY18/24L(A)
	额定电压：24V

额定功率：18 W  
	2

	矿用隔爆型插销连接器
	DCB-290/250
	额定电压：DC250 V

额定电流：290 A
	1

	矿用隔爆型电压表
	QBY1-300
	测量范围：0-300 V
	1


（二）CTL8/6GB型隔爆特殊型蓄电池电机车

	名称
	型号/单位
	规格/参数
	数量

	粘重
	t
	8
	

	蓄电池组标称电压及容量
	V/Ah
	140/440Ah
	

	小时制牵引力
	kN
	12.83
	

	最大牵引力
	kN
	19.62
	

	小时制速度
	km/h
	7.8
	

	结构速度
	km/h
	15
	

	小时制功率（牵引电机）
	kW
	2×15
	

	轨距
	mm
	600
	

	通过允许最小曲线半径
	m
	7
	

	控制方式
	
	斩波调速
	

	制动系统
	
	机械轮式
	

	齿轮
	传动比
	17.5
	

	
	传动效率
	0.92
	

	固定轴距
	mm
	1150
	

	矿用隔爆型直流牵引电动机
	ZBQ-15(130)
	电机型号：ZBQ-15

额定电压：130V

额定电流：136A

额定转速：1060r/min

最高转速：2230r/min

额定功率：15kW

励磁方式：串励

绝缘等级：B级
	2

	矿用隔爆型直流斩波调速器
	ZBT-2×150/192
	额定电压:192V

电流:2×150A 
	2

	隔爆型电压表
	QBY1-300
	测量范围：0-300V
	1

	防爆特殊型电源装置
	DXT140/440
	额定电压140V  

额定容量440Ah
	1

	矿用隔爆型LED机车灯
	DGY18/24L(A)
	额定电压：DC24V 
	2

	隔爆型插销连接器
	DCB-290/250
	额定电压：250V

额定电流:290A
	1


（三）CTY5/6GB隔爆特殊型蓄电池电机车

	名称
	型号/单位
	规格/参数
	数量

	粘重
	t
	5
	

	小时制牵引力
	kN
	7.24
	

	长时制牵引力
	kN
	1.96
	

	最大速度
	km/h
	10
	

	牵引高度
	mm
	225·320
	

	轨距
	mm
	600
	

	轴距
	mm
	900
	

	车轮滚动圆直径
	mm
	520
	

	通过最小曲率半径
	m
	6.5
	

	自轨面至机车最低点距离
	mm
	60
	

	防爆特殊型电源装置
	DXT-90/385
	额定电压90V
	1

	特殊型蓄电池
	D—385—KT
	额定电压2V

容量385Ah
	48

	隔爆插销
	DCB-290/250
	额定电压250V

额定电流290A
	1

	隔爆型直流牵引电动机
	ZBQ-8(84)
	额定电压90V

功率7.5kW

额定电流100A

额定转速1110r/min

最高转速1860 r/min
	1

	矿用隔爆型直流斩波调速器
	ZBT-2×150/192
	
	1

	控制方式
	
	斩波调速
	

	矿用隔爆型LED机车灯
	DGY18/24L(A)
	额定电压110V

额定功率9W
	2

	隔爆型电压表
	QBY1-200
	测量范围：0-150V
	1


八、质量及验收要求

1、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。如需要现场服务，出卖人在接到通知后4h内给予答复，24h内到达现场，无偿指导设备安装及协助进行调试。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2、产品的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑设备使用地环境和使用条件的影响。

3、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

4、在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

5、关键承力部位必须进行探伤并出具探伤报告，主要承力焊缝出厂前，应对其进行应力消除，并认真进行探伤检查。轮及主轴等关键部位必须进行探伤并出具探伤报告。

6、铸件不应有疏松、气孔、砂眼、裂纹等影响强度的缺陷。锻件不应有裂纹、夹层、氧化层、折叠、结疤等影响强度的缺陷。焊接件焊缝不应有裂纹、夹渣、间断、烧穿等缺陷。

7、产品验收时，发现产品不符合有关规定，买受人有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔其影响生产使用所造成的损失。

8、产品验收时，出厂产品合格证、质量证明书等证明文件应齐全。

9、出卖人应提出施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

10、如果产品在质保期过程中，出现质量问题，出卖人必须无条件为买受人进行处理，直到达到要求为止。

11、在质保期内，因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。
九、安装、调试要求

1、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。

2、产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

十、服务及质保要求

1、质保期为自发货之日起18个月或自产品调试合格起12个月，在质保期内，非人为因素造成元器件损坏由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

2、出卖人应根据买受人的要求，免费进行技术培训、指导组装、调试等技术服务，技术服务应迅速、彻底，处理问题不遗留隐患。
十一、运输及包装要求

1、产品由出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

2、随机文件用塑料袋封好装人箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。

3、出卖人负责产品的运输和卸车。矿方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。
十二、提供的技术资料要求

出卖人应提供以下技术资料，但不限于此：产品合格证、使用说明书、煤安证、防爆证、防爆站或第三方检测机构鉴定报告书、关键承力部位的探伤报告、设备制造、检验记录、外观质量及几何尺寸检验报告。

以上资料均要盖单位公章或检验章。

十三、其他

1、本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书求所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2、交货日期：合同签订生效后双方协商具体交货日期，运费由出卖人承担；送货地址为河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科仓库内。供货商必须在接到供应科通知后15天内把产品按时送至城郊煤矿，如果有特殊产品需要一定的生产周期的，供货商可按生产周期进行送货，但是必须提前与矿方沟通，另外矿方所需的急需物资必须按照矿方要求时间送到。

（1）供货商应按矿方要求按期交货，否则每延期1天交货，供货商应支付给矿方该产品总额的3%作为罚金。（供货商提前通知要求延期的除外，但必须经矿方同意）。

（2）在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由供货商负责。

（3）产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，供货商应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给矿方造成的一切经济损失。超过10天不能处理的，矿方有权利拒绝付款，并向供货商要求赔偿因延误使用造成的经济损失。

（4）供货商将产品运到矿方指定地点，并提交相关技术资料等，并经矿方验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由供货商承担，矿方不负任何责任。

（5）违约大于等于二次，矿方产品使用单位有权取消其参与投标的资格。

3、本项目无预付款，付款执行正龙煤业相关财务制度。

4、其它未尽事宜，双方协商解决。

技术负责人：袁弼平
联系方式：0370-5195267

附件：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

 2. 服务及质保承诺书

附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差

说明
	备注

	1
	防爆电气设备防爆性能符合GB/T3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB/T3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》、GB3836.15-2024《爆炸性环境 第15部分：电气装置设计、选型、安装规范》和GB 3836.16-2024《爆炸性环境 第16部分：电气装置检查与维护规范》的规定。
	
	
	

	2
	矿用隔爆兼本质安全型机车逆变器，必须能正常驱动矿用隔爆型永磁同步变频电动机，采用嵌入式芯片及IGBT驱动模块，IGBT大功率开关器件等重要部件选用高性能、高可靠性产品，采用模块化设计，便于维修更换。液晶显示屏可显示电机车电流、电压、速度等各种运行参数及故障代码。具备矿用产品安全标志证书及防爆合格证。
	
	
	

	3
	驱动板、DSP控制板、电源综合板、换向转换板等各种电气PCB板，必须通配在用主机型号，包含运行程序录制。
	
	
	

	4
	铝电解电容、霍尔传感器、开关电源、角度传感器、通信控制卡、控制电源等各种电气单元和电气模块，必须通配在用主机型号。
	
	
	

	5
	本安电源额定输出为DC12V，电流2000mA，符合主机备案要求。
	
	
	

	6
	电机车走行装置采用万向节式结构，必须与主机尺寸匹配。
	
	
	

	7
	板弹簧为10片，外形尺寸720×100×152mm、V形橡胶弹簧外形尺寸180×95×98.5mm，橡胶闸瓦为一体式适应直径680mm车轮。
	
	
	

	8
	制动装置的闸瓦应符合JB3267的规定，制动时闸瓦应均匀贴靠车轮踏面。制动率要求:手制动不小于70%，动力制动不小于80%，电气制动不小于85%，最大不超过100%；单机在试验台上或平直轨道上，以规定的最大速度（不低于5m/s）运行施行制动，其制动距离≤12m。
	
	
	

	9
	矿用本安设备须与关联设备煤安关联，并提供该产品的煤安证、防爆证。
	
	
	

	10
	轮对制造按JB/T 5865-2014《窄轨工矿电机车轮对系列》要求执行；轮轴材质为合金结构钢40Cr( GB/T 3077-2015《合金结构钢》)，经调质处理，使用寿命不低于36000h；车轮为分体式车轮，轮箍材质为轮箍钢材质，使用寿命不低于18000h；轮毂材质为优质铸铁，使用寿命不低于24000h。
	
	
	

	11
	照明信号灯为LED红白转换冷光源车灯，照明有效距离超过60m，车灯设护罩防止碰撞损坏，配置防爆电喇叭，喇叭的音量距60m开外不小于70dB。
	
	
	

	12
	电动机。

12.1 电动机防爆材质选择钢板焊接，所有零部件加工后须按GB/T 3836.2-2021进行静压试验，试验过程中外壳应无结构性损坏、无永久性变形、无可见渗漏，试验结果判定为合格。

12.2 电动机的定子线圈要求采用高强度聚酯漆包圆铜线绕制，经VPI真空压力浸漆处理，绕组及绝缘要具有良好电气、机械、防潮性能及热稳定性。

12.3 电动机定、转子冲片要求采用高导磁、低损耗优质电工硅钢片。

12.4 电动机保留通讯端口。

12.5 要求电动机的裸露紧固件均进行保护性电镀，装配后表面采   用涂漆处理。 

12.6 电动机的铭牌、接地牌、标志牌等要求采用不锈钢板制成。

12.7 电机接线盒内固定接线螺栓的绝缘套要求采用优质DMC压塑材料。 

12.8 电动机要求配刚性底盘，刚性底盘要求具有安装找正用的纵、横向调节螺栓。 

12.9 电动机效率指标要求符合GB18613-2012电机能效等级。

12.10 电动机为备用，必须与城郊煤矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车电动机保持完全替代性和互换性，新电机各项安装尺寸必须由出卖人核实安装尺寸以便与城郊煤矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车电动机通用。

12.11 电动机都应有一块铭牌且永久性的固定在设备上，铭牌上至少应有以下几项内容: 制造厂名称、设备型号、设备名称、额定电压和功率、防爆标志、防爆合格证编号、安全标志编号、出厂日期、出厂编号等。

12.12 设备的运转部位应转动灵活，运行平稳，各密封处不得漏油。
	
	
	

	13
	矿用隔爆永磁同步变频电动机。转子采用了永磁材料制作，转子部分还包括旋变。
	
	
	

	14
	出卖人提供所有产品的规格尺寸、参数性能必须与我矿在用隔爆特殊型蓄电池电机车原有配件相符，具备良好的互换性；IGBT模块、驱动板、控制板等配件应含配套程序，不得存在兼容性问题；提供产品相应且合格有效的MA证、防爆证等，涉及防爆配件本身应附MA标志。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：

附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对隔爆特殊型蓄电池电机车配件项目，服务及质保方面承诺如下：

一、出卖人无偿对产品进行指导安装、检验和调试，直到完全符合技术要求为止。出卖人提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具、易损件、专用仪器仪表。产品需要安装使用指导时，使用人提前与出卖人联系，出卖人接到使用人的通知后，2日内派技术人员赴现场指导安装、调试。

二、质保期为自发货之日起18个月或自产品调试合格起12个月。在质保期内，非人为因素造成损坏由我方负责，出现任何质量问题可免费调换。如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响矿方生产或造成事故，责任损失由我方承担，矿方有权拒付配件款。
三、我方按照矿方要求及时提供配件相关技术文件和图纸，以保证现场检修施工等工作顺利进行。
四、我方承诺制造配件所使用的材料、部件、配件等为全新的，绝对不使用翻新件，若采用翻新件，我方接受矿方一切索赔、惩罚等措施，直至沉没全部配件费用。
......

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：
