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年
月
日

目 录
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一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术偏差表
块精煤破碎机系统项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	块精煤破碎机（参考型号：2DSKP6.550）
	1.入料粒度：≤100mm，物料单轴抗压强度：160MPa。

2.排料粒度：≤15mm（可调），排料粒度≥15mm的含量小于10%。

3.齿辊直径：650mm。

4.齿辊长度：500mm。

5.驱动形式（单/双）：双。

6.处理能力：≥100t/h。

7.整机安装形式：电机-传动带-破碎辊装置。

8.工作噪音：≤85dB。

9.破碎机出料调整要求：要求可通过调节齿辊间隙来调整出料粒度，调节范围10-40mm。

10.材质要求：破碎机箱体材质要求不低于Q235B；齿辊轴材质要求不低于42CrMo锻件；破碎齿要求选用高强度耐磨合金，硬度达到≥HRC50，冲击韧性达到ak≥38kg•m/cm2。

11.大修周期要求：≥5年。整机寿命要求：≥10年。

12.破碎机控制柜能接入生产集中控制系统，控制箱能实现就地集控转换控制，集控由PLC远程控制。具有自动和手动两种操作方式。

13.电机要求：电机适用电压为380V，符合国家对煤矿效能设备标准,能效等级在IE3级及以上；电机防爆等级为EXdI；绝缘等级为F级。


	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：接送货通知后2个月内交货。
	
	

	质保要求：质保期：产品安装后验收合格之日起12个月，或者货到现场满24个月，以先满足条件者为准。在质保期内，非人为因素造成损坏由出卖人无偿负责，出现任何质量问题，出卖人负责更换或者维修。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


投标人：
（单位公章）

年
月
日

六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
业绩
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