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消防器材技术规范书
一、项目内容

1、项目概况：

 本次所需各类消防器材为装备制造分公司生产与生活区域配备，满足区域火灾防控需求，保障人员与财产安全，符合消防规范。

2、配件明细：
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	预计    年需求量
	备注

	1
	2公斤干粉灭火器
	MF/ABCE2C
	具
	20
	GB4351-2023

	2
	4公斤干粉灭火器
	MF/ABC4
	具
	40
	GB4351-2023

	3
	8公斤干粉灭火器
	MF/ABCE8
	具
	30
	GB4351-2023

	4
	35公斤推车式干粉灭火器
	MFT/ABCE35
	具
	20
	GB8109-2023

	5
	灭火器箱
	4kg*2
	件
	20
	

	6
	灭火器箱
	8kg*2
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件
	20
	

	7
	消防水带
	65型
	米
	1000
	

	8
	快速水带接扣
	65型
	套
	6
	

	9
	快速水枪头
	65型
	个
	2
	

	10
	快速分水器
	65型
	个
	1
	

	11
	消防接扣
	65型
	个
	30
	

	12
	消防水枪
	65型
	个
	10
	

	13
	消防桶
	专用
	件
	50
	

	14
	消防钩
	专用
	个
	20
	

	15
	消防锨
	专用
	件
	50
	

	16
	消防斧
	专用
	把
	4
	

	17
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	套
	10
	GB 21976.7‑2012

	18
	多功能太阳能安全锤手电
	TL119F
	把
	8
	

	19
	灭火器管
	4kg
	根
	50
	

	20
	灭火器管
	8kg
	根
	50
	

	21
	灭火器管
	35kg
	根
	30
	

	22
	消防栓箱
	1000*700*240带玻璃
	个
	20
	

	23
	消防栓箱
	800*650*160带玻璃
	个
	20
	

	24
	不锈钢消防箱
	800*650*240
	件
	20
	

	25
	消防箱门框
	1000*700*240带玻璃
	件
	20
	

	26
	消防栓接口
	110mm
	付
	20
	

	27
	消防柜
	1800mm*1000mm*400mm
	件
	2
	

	28
	安全绳
	20米
	根
	4
	

	29
	腰斧
	微型消防站使用
	把
	8
	

	30
	分水器
	消防专用
	个
	1
	

	31
	消防栓防冻罩
	消防栓专用
	件
	30
	

	32
	烟雾弹
	红色
	个
	30
	

	33
	消防扳手
	消防栓专用
	件
	30
	

	34
	自救卷盘
	25型
	套
	20
	

	35
	室内消火栓阀门
	65型
	件
	10
	

	36
	消防水带卡箍
	/
	个
	50
	

	37
	消防水枪密封圈
	/
	个
	50
	

	38
	消防栓箱门锁
	/
	个
	50
	

	39
	二氧化碳灭火器
	MT/BE5
	具
	20
	GB4351-2023

	40
	水基型灭火器
	MS/EF6
	具
	10
	GB4351-2023

	41
	锂电水基型灭火器
	MS/AELi6
	具
	10
	GB4351-2023

	42
	锂电水基型灭火器
	MST/AELi25
	具
	4
	GB4351-2023

	43
	锂电干粉灭火器
	 MF/D4‑Li
	具
	8
	GB4351-2023

	44
	锂电干粉灭火器
	 MF/D8‑Li
	具
	8
	GB4351-2023

	45
	二氧化碳灭火器箱
	5KG*2
	件
	10
	

	46
	灭火毯
	1M*1M
	件
	4
	

	47
	灭火毯
	1.5M*1.5M
	件
	4
	

	48
	玻纤灭火毯
	2M*2M
	件
	4
	

	49
	硅胶汽车防火毯
	4M*6M
	件
	2
	

	50
	室外消防栓
	100型
	个
	6
	

	51
	水泵结合器
	/
	个
	6
	

	52
	水基型灭火器
	0.5A 21B,980ML
	瓶
	6
	

	53
	消防卷盘软管
	JPS0.8-19/25
	米
	300
	


3、验收标准：

（1）中标单位提供的产品必须符合具有国家3C认证和消防产品认证标准的产品；

（2）干粉灭火器满足环境温度-10℃-+60℃；水基型灭火器满足环境温度-20℃ ～ 60℃；锂电水基型灭火器满足环境温度-20℃ ～ 60℃。
（3）装备制造分公司严格按照技术规范要求验收。

二、质量及验收要求
1、在产品的使用过程中发现有不符合产品质量标准要求的，由中标单位无偿处理，如经双方商定由第三方处理，则有关处理费用由中标单位负责。

2、中标单位提供的产品应保证所提供产品符合本规格书所要求的各项技术标准，因产品设计制造原因，达不到上述技术要求，中标单位应免费进行处理，直到达到要求，且处理时间不能超过7天（特殊情况的不能超过3天），并承担由此给装备制造分公司造成的一切经济损失。

3、中标单位将产品运到装备制造分公司指定地点并提交相关技术资料等，并经装备制造分公司验收合格，产品产权自动转移。在产权未转移前，发生自然灾害或运输事故，其损失由中标单位自行承担，装备制造分公司不负任何责任。

3、服务及质保要求
产品的质保期不低于1年，质保期内出现质量或其他问题免费更换和维修，并提供技术服务。
