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料棚自动感应卷帘门技术要求
1、 建设地点：辉县市赵固镇政府东2公里处赵固二矿
2、 项目概括：
根据新乡市生态环境局下发《关于严格工矿企业厂区环境管理的通知》文件要求，厂区所有涉尘原料、储煤等物料必须储存在封闭式料棚内，料棚进出通道需加装自动感应电动卷帘门。本次建设内容包含卷帘帘片、导轨、卷轴、顶部罩壳、电动驱动系统、车辆自动感应设备等全套设施供货，同步开展现场尺寸勘测、设备组装安装、电缆敷设与配电调试等工作。项目完工后可实现车辆进出自动启闭门体，物料装卸、转运阶段粉尘不外溢扩散，非作业时段料棚持续密闭，从源头防范粉尘污染相关环保风险。
三、论证标准及依据：
 1.本项目所有施工、供货、调试工作，严格遵守国家、行业现行相关法律法规、技术指南、规范标准及管理制度。
   2.帘片板材：镀锌彩钢帘片基材厚度≥0.8mm，铝合金帘片基材厚度≥1.0mm；表面采用静电粉末喷涂工艺，涂层厚度≥25μm，具备优良的耐酸碱、防锈、防潮性能，适配矿井高湿、复杂工况环境。帘片采用咬合式搭接结构，缝隙均匀，门扇闭合后帘面无透光、无漏风、无渗水现象；门扇底部加装加厚橡胶防水密封条，两侧配置毛刷防尘密封结构，全方位保障密闭效果。
   3.导轨、卷轴、顶部罩壳：导轨采用加厚镀锌钢板制作，板材厚度≥1.5mm，固定安装间距控制在600mm~1000mm，整体直线度误差≤1.5‰，帘片嵌入导轨深度≥40mm，确保门体运行顺畅、无脱轨、无卡滞问题。卷轴采用无缝焊管材质，门洞宽度≤4m时，管材壁厚≥1.8mm；门洞宽度4m~6m时，管材壁厚≥2.3mm；卷轴整体采用热镀锌防腐处理，两端配置耐磨轴承，提升运行稳定性与使用寿命。顶部卷门罩壳采用整体折弯成型工艺，板材厚度≥1.2mm，具备密封、防尘、防雨性能。
4.卷门电机：电机功率匹配门洞载重需求，配备停电手动释放链条，断电状态下手动启闭操作力≤260N；电机内置过载、过热双重保护装置，可连续启停作业，运行无卡顿、无故障。门体自重下降速度≤0.16m/s，适配安全作业标准。电机满足矿井潮湿环境使用要求，具备优良的防潮、防水性能，可适应雨季积水、长期高湿工况。配置底部遇阻反弹光电感应装置，门体下降过程中触碰障碍物可自动回升，实现防夹、防撞保护；配套线路具备短路、漏电保护功能，设备运行安全可靠。
5.整机性能：门体全程升降顺滑，无抖动、无异常异响，可在任意高度稳定悬停；设备往复启闭耐久运行次数≥10000次无故障。户外门体抗风压性能≥600Pa（5级抗风标准），大风天气下帘面无变形、无鼓包、无松动现象，适配厂区户外露天作业环境。
6.安装要求：墙体预埋件安装牢固、定位精准，导轨垂直安装、无倾斜偏差，卷轴水平度达标；门体两侧预留充足检修空间，电机、控制器等核心部件便于后期运维检修。供货范围包含设备合格证、第三方检测报告、安装说明书、使用手册等全套技术资料。
四、资质要求：
1.投标方须为中华人民共和国境内合法注册、具备独立法人资格的企业，持有有效营业执照，可独立承担民事责任及本项目履约责任
2.业绩要求：近两年以来须具有不少于两项已完成的工业厂区电动卷帘门或密闭料棚感应门供货安装类似业绩（提供合同扫描件关键页并加盖公章、现场竣工验收证明或业主证明材料）。
3.投标方应当具备足够的技术人员及施工力量，项目负责人、现场施工技术人员至少2人具备相关机电、门窗安装专业技术能力，具备丰富的工业厂区卷帘门安装施工经验。
五、其他事项：
1.本项目未尽事宜，均严格按照国家、行业现行相关规范、标准及有效规章制度执行。
2.本次投标报价为包干总价，包含设备主材、配品配件、现场勘测、运输、安装、调试、辅材、人工、质保、税费等全部相关费用，甲方不再另行支付任何费用。
3.工期要求：合同签订后20日内完成全部供货、安装及调试工作，具备竣工验收条件。
4.付款方式：无预付款，货到验收合格，中标方开具13%增值税专用发票后，招标方根据资金情况分期承兑支付合同总价款的50%；产品全部安装调试完成，正常运行三个月后无质量问题，招标方根据资金情况分期承兑支付合同总价款的40%；合同总价款的10%为质保金，质保期满无质量问题根据资金情况分期承兑支付质保金（质保期内设备发生质量问题的，中标方负责修复或更换该设备，待设备重新投入运行后，修复或更换部分重新开始计算质保期）。
