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皮带自移机尾配件招标技术要求

一、设备规格型号

    DWZY800/1500带式输送机用自移机尾

二、配件明细

	序号
	配件名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	行走部升降缸
	DWZY100/70
	根
	

	2
	滑靴侧移缸
	DWZY110/70
	根
	

	3
	步进推移缸
	DWZY160/105
	根
	

	4
	缓冲床
	DWZY05-02
	件
	

	5
	托辊架
	DWZY03-09
	件
	

	6
	缓冲托辊
	133*315
	件
	

	7
	底长平托
	133*950
	件
	

	8
	光托辊
	133*315
	件
	

	9
	机尾滚筒
	DWZY01-02
	件
	

	10
	双向锁
	FDS80/50
	件
	

	11
	行走组件
	DWZY00-02
	套
	

	12
	滑靴组件
	DWZY00-04
	套
	

	13
	步进导轨I
	DWZY07-01
	根
	

	14
	步进导轨Ⅱ
	DWZY07-02
	根
	

	15
	调偏辊
	DWZY03-07
	件
	

	16
	滑靴盖板
	DWZY04-07
	件
	

	17
	手动换向阀组
	ZCF(3+1)
	件
	

	18
	定制平衡阀
	FJF10
	件
	

	19
	反冲洗过滤器
	ZGLFbx
	套
	

	20
	4S型软连接器
	ZE0703-37(20)
	根
	

	21
	4S型软连接器
	ZE0703-37(80)
	根
	

	22
	6K型护套连接器
	DLJ0601(200)-00
	根
	

	23
	6K型护套连接器
	DLJ0601(50)-00
	根
	

	24
	SKK24/LUMB连接器
	GLJ37(150)
	根
	

	25
	电液换向阀组
	FHDA200/31.5
	组
	

	26
	滚筒轴承
	DWZY01-0201
	件
	

	27
	滚筒轴承座
	DWZY01-0202
	件
	

	28
	螺纹接头
	L100 KJ10-16*1.5
	根
	

	29
	螺纹接头
	L130 KJ10-16*1.6
	根
	

	30
	导轨连接销
	DWZY07-0101
	件
	

	31
	导轨双头连接板
	DWZY07-0102
	件
	

	32
	架体连接板
	DWZY06-01
	套
	

	33
	架体横梁
	DWZY05-02
	根
	

	34
	物资车立柱
	DWZY08-03
	根
	

	35
	底长平托托架
	DWZY03-08
	件
	


三、主要技术参数、规格及技术要求

1.基本适用条件

（1）在含有瓦斯等爆炸性混合气体的矿井中；

（2）运行环境温度为-5℃～+40℃；

（3）周围空气相对湿度不大于95%（+25℃）；

2.执行的标准和规范

（1）所有配件应符合2025版《煤矿安全规程》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》的相关规定；

（2）安全阀、双向锁、光托辊、缓冲托辊、电液换向阀等配件，采购时在确保同等规格型号的前提下，还应具有煤矿安全标志、产品合格证等适用于煤矿井下的证明文件；

（3）行走部升降缸、步进推移缸、滑靴侧移缸等液压系统部件应符合原设备图纸要求，还应符合GB3766-2015《液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求》，系统冲击小，管路连接可靠，无泄漏，液压缸的规格与主体要求相符合，性能参数必须达到出厂要求方可配架使用。使用前应检查有无磕碰等缺陷，维修时禁止用锤等金属物体猛敲液压缸的任何一个部位，尤其要防止敲打活塞杆的镀层，油缸不允许在井下调整和解体修理，有故障时只能用合格的同类组件进行替换。液压系统介质应使用含5%液压支架用乳化油，相应配套电气元件、胶管应有安全标志。

（4）配件应适用中国最新版国家标准（GB）、煤炭部标准（MT）；

四、主要零部件质保期和寿命指标

配件质保期为自投入使用之日起6个月，在质保期内，投标方负责“三包”，若由于产品质量问题引起的故障，投标方负责免费进行维修，并免费提供所需配件，质保期顺延。

五、技术培训及售后服务事宜

1.配件出厂前招标方须通知投标方到现场进行现场验收、技术培训，所有费用由投标方承担，投标方免费进行指导安装和调试；

2.投标方负责为招标方免费提供技术培训、培训资料及设备到矿后的安装指导；培训的内容应满足招标方培训人员能熟练的操作设备，使其良好运行，并能解决处理常规的故障，培训的结果应使其达到能进行日常维修和一般检修的水平；

3.技术支持：投标方定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议；质保期满，投标方必须免费提供技术支持和服务，包含设备程序更新等；

4.配件必须是完整全新（包括所有的零部件、元器件和附件），具有符合先进标准的合理的设计结构，稳定性、可靠性和耐久性，操作灵活简单，易于维护和维修；

5.根据矿井物资需求计划，按需供货；
6.未尽事宜，双方协商解决。

六、技术资料

配件发货时装箱配带的资料：质量检验合格证2份；出厂试验报告2份；外购件应有产品合格证、矿用产品安全标志证书等各2套；交货明细（装箱单）2份等；

七、交货时间与地点

1.交货日期：合同生效后30天内，交货前需提前5天通知矿方；

2.交货地点：河南省新乡市辉县市赵固镇袁庄村南赵固二矿
3.运输条件：运输由投标方负责运至交货地点，运费及卸车费用由投标方承担。

