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安阳大众煤业有限责任公司

RTK测量仪技术规格书
编    制：

地测科长：

地测副总：
总工程师：
2026年7月13日
大众煤矿RTK测量仪技术标准及要求

一、项目简介及使用地点
该产品使用于地面沉降观测。
二、技术参数

1、主板具备7星30频，卫星信号跟踪：支持BDS、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS、NAVIC、SBAS系统，通道数≥1408个。
※2、具备侧激光技术，严选3R类绿光,强光下清晰可见, 360°全景式测量，测量距离50米。
3、激光测量指标：距离15-30米（可满足房角，线塔、杆体，跨河，山体等不可达目标的即时测量）；激光测量三维误差≤2.5cm。
4、高清OLED彩色液晶显示屏在阳光下依旧清晰可见，人性化面板设计，智能基站配置、静态切换等操作随心掌控。

※5、接收机电池：必须外置可拆双电池，支持热插拔功能，换电无忧，售后更方便,网络移动站工作时间大于26小时。
6、移动站、基准站完全互换，内置收发一体电台，内置电台模式作业。
7、全新北斗高精度SOC芯片，支持多系统联合定位，具备增强信号接收与传输的能力，显著提升复杂环境下的定位精度和可靠性。

8、多合一天线设计，采用低剖面、轻量小型化全网通高精度组合测量天线。使用新型介质+耦合馈电+宽带相位平衡技术，使机体重量减轻，精度提升。

9、支持中国卫星导航系统管理办公室北斗三号民用基础产品推荐名录（1.0）版中的多模多频高精度模块产品。

10、精度和可靠性：信号重捕：≤1s。
11、数据更新率：测量&定位1Hz，2Hz，5Hz，10Hz。
12、数据完整率：≥99%。
13、静态定位水平精度不低于：±（2.5+0.5×10-6D）mm（D为基线长度）静态定位垂直精度不低于：±（5+0.5×10-6D）mm（D为基线长度）。
14、RTK水平精度不低于:±（8+1×10¯6D）mm（D为基线长度）RTK垂直精度不低于:±（15+1×10¯6D）mm（D为基线长度）。
15、数据存储：内置存储8GB, 支持USB告诉下载，支持静态数据自动循环存储。
16、内置eSIM网络芯片（含3年上网流量），无需插卡即可联网。
17、支持WiFi通信和蓝牙通信，支持手簿NFC闪连实现智能化操作。
18、三代惯导，免对中，5秒初始化，60度内倾斜测量。
19、高级功能：NFC闪联，WebUI交互，在线升级。
20、远程服务：消息推送、在线升级、远程控制。
21、三防：防尘防水、不低于IP68，抗2米高测杆自然跌落。
22、功耗：1.7W。
23、工作温度  -30℃~+70℃，存储温度  -40℃~+80℃。
24、显示屏：1.1英寸OLED彩色显示屏。
25、通讯接口：1个串口（7针Lemo头），蓝牙。
26、网络模式支持：支持NTRIP协议。
27、数据记录格式：CNB，RINEX等。
28、差分格式支持：CMR，RTCM2.x，RTCM3.x。
29、输出格式支持： NMEA-0183/Compass（自定义二进制），PJK平面坐标。
三、软件参数

1、支持第三方底图导入功能。
2、支持底图放样：CAD格式导入，图上选点\线直接放样。
3、支持面设计、面放样、土方计算功能。
4、支持激光测距功能。
5、支持自定义图层显示：支持底图按图层显示，支持测量点、放样点等图层开关。
6、支持回头曲线、虚交点、横偏（折断）线路。
7、支持天正云转换。
8、支持断链、超高加宽等线路设计，云端提取道路文件，一人分享，多人使用 ；预览全图，一键校验道路数据，让放样更安心。
9、支持任务、图纸表格等，一键传输，远程协助，云端互联，在线进行主机参数调试。
10、安心体验升级：内置多项辅助提示和报错提醒，确保测量结果更加可靠。
11、支持自动软固件升级。
12、提供静态测量数据处理软件，增加了北斗数据的处理功能，采用先进的数据解算引擎，既可支持单卫星系统的数据处理，单独处理北斗B1\B2\B3 数据，也可支持 GPS\BDS\GLONASS\Galilean 多模多频联合解算。

13、带※要求为必须满足项。

14、需要生产厂家提供针对此项目的专项授权书。

四、主要部件：

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	激光RTK移动站
	台
	1
	

	2
	电池
	块
	2
	锂电池

	3
	原装充电器
	套
	1
	

	4
	永久的CORS账号
	个
	1
	

	5
	手簿
	个
	1
	

	6
	RTK杆
	根
	1
	

	7
	合格证
	份
	1
	

	8
	仪器箱
	个
	1
	

	9
	萱拓测距仪
	个
	2
	


五、质保及售后服务要求

1、必须具有完善的售后服务体系，有专人负责培训及售后服务工作。

2、产品免费质保期整机为到货后12个月。

3、在质保期内所有设备，只要不是人为因素损坏，厂家应免费进行维修、更换或退货，由此产生的费用由厂家负责，待设备重新投入运行后，重新计算质保期。如确是产品质量问题，厂家负责退换。
六、供货要求

1、厂商提供的设备，包括所有设备和补检的设计、制造、包装、运输、验收均符合要求，发现有问题设备，应予以调换，因此造成的额外费用，均由供货商承担。

2、随设备提供产品说明书、产品合格证等证件。

3、本技术要求中所使用的标准如遇与厂家所执行标准不一致时，按较高标准执行。

七、供货周期

自合同签订之日30日内，送货至指定地点。
八、其他要求

允许代理商投标。

