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卫星电话技术规格书
一、总体概述
本技术规格书适用于应急通信、防汛救灾、矿山井下、野外作业、极端断网场景下使用的天通5G智能卫星手持终端（T950）。设备采用全国产化硬件平台，集成天通一号卫星通信、5G全网通、北斗定位、安全加密等功能，可在地面公网无覆盖、停电断网、极端灾害等场景下实现稳定通信，满足企业安全生产、应急指挥、抢险救援、现场取证、信息回传等常态化应急保障需求。设备整体具备高防护、长续航、高安全、多场景适配特性，符合矿山及行业应急通信设备配置标准。

二、设备供货范围
	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	卫星电话
	天通T950
	部
	9
	首年含套餐费1000元/台（750分钟卫星通话），次年起每年续费1000元/台，套餐外通话资费9元/分钟。


三、核心技术参数
	序号
	名称
	技术参数
	备注

	卫星电话

	1
	网络制式
	支持5G全网通+天通卫星
	

	2
	卫星话音速率
	话音1.2/2.4/4.0Kbps
	

	3
	工作频段
	上行1980MHz～2010MHz、下行2170MHz～2200MHz
	

	4
	定位功能
	支持单北斗定位功能，支持实现实时定位及位置跟踪
	

	5
	应用处理器
	不低于2.7GHz八核国产芯片
	

	6
	操作系统
	Android 14及以上操作系统
	

	7
	显示屏幕
	≥6.5英寸
	

	8
	电池
	电池容量不低于6000mAh，待机不低于100小时，通话不低于10小时；
	

	9
	存储单元
	运行内存≥8GB RAM,存储内存≥256GB，可支持至少128G TF卡扩展
	

	10
	防护等级
	≥IP68
	

	11
	用户安全
	支持指纹识别
	

	12
	供电
	USB充电
	

	13
	主机
	尺寸≤175*82*16mm；

按键应包含：PTT按键、SOS键、音量按键、开机键；

具有 TYPE-C USB 接口和独立的 3.5mm 标准耳机接口，支持耳机与充电同时工作
	

	14
	通讯卡槽
	双卡，卫星卡*1、公网卡*1
	

	15
	证书要求
	提供卫星终端类型的 CCC 证书、电信设备进网试用批文和设备型号核准证；
	

	16
	防爆要求
	满足防爆等级 Ex ib IIC T4 Gb；Ex ib IIIC T130℃ Db 要求
	


四、功能要求
1. 双网智能切换：地面公网正常时自动使用5G/4G网络，无地面网络、断网断电时自动切换天通卫星网络，保障通信永不中断。
2. 应急指挥通信：支持卫星语音通话、卫星短信、应急群组对讲，满足极端工况下上下级指挥、跨部门协同通信。
3. 现场取证留存：支持高清拍照、视频录制、红外拍摄，可实时留存现场隐患、险情、抢险作业影像资料。
4. 安全加密通信：全程加密传输，杜绝监听、截获、破译，适配企业安全生产涉密指挥场景。
5. 北斗定位溯源：实时精准定位人员及设备位置，支持应急救援点位导航、人员轨迹记录。
6. 全天候值守适配：大电池长续航，支持24小时应急值守、夜间抢险、雨季及冬季三防应急保障。
五、环境适应要求
1. 工作场景：适配矿山厂区、井下地面衔接、野外空旷区域、极端天气、灾害断网、停电无基站等恶劣场景。
2. 环境耐受：耐高低温、防尘、防水、抗跌落，适应矿区多尘、潮湿、野外露天作业环境。
3. 运行稳定性：支持长期连续开机值守，卫星信号接收稳定，无频繁掉线、断连现象。
六、配套服务及资费要求
1. 设备配套首年含卫星资费套餐，包含足额卫星通话时长，满足日常应急演练、突发险情使用。
2. 后续支持年度续费，资费标准透明，套餐外通话资费明确，可长期稳定运维。
3. 设备提供正规质保、技术售后、故障维修及升级服务，满足企业长期资产管理及应急保障要求。
七、质量及验收要求

1. 设备质量要求：所有供货设备为全新原厂正品，无翻新、无返修、无瑕疵，整机及配件符合国家、行业及本技术规格书标准，各项性能参数、功能指标全部达标。设备具备完整出厂质检流程，质量稳定可靠，适配矿山长期应急值守使用。
2. 资料验收要求：设备到货时须同步提供全套合规资质资料，包含产品合格证、出厂检验报告、入网认证、型号核准证书、技术说明书、维保手册等，资料齐全、真实有效、可查可溯。
3. 现场验收要求：到货后统一进行现场验收，逐项核查设备外观、硬件配置、卫星通信功能、双网切换、北斗定位、SOS应急、摄像取证、续航等核心功能，所有功能须运行正常、信号稳定、无故障、无卡顿。
4. 标准验收依据：验收严格按照最新版《煤矿安全规程》、国家通信设备标准、本技术规格书及厂家出厂标准执行，参数不符、功能缺失、资料不全、质量不合格设备一律不予验收，供方须无条件更换。
八、设备资质、技术规范要求
1. 设备全套资质要求：所投设备须提供全套合法合规资质文件，包含有效的产品出厂质量合格证、整机检验试验报告、无线电发射设备型号核准证、天通一号卫星终端入网认证证书、设备出厂检测报告；设备电气防护、安全性能符合矿山地面应急装备使用要求，同时提供完整的出厂技术资料、维保说明及合规证明文件。

2. 行业规程要求：设备整体设计、性能指标、安全防护、使用功能须严格符合最新版《煤矿安全规程》中矿山应急通信、户外电气设备安全管理相关规定，满足矿山极端天气、突发险情、公网中断场景下应急值守、调度指挥、抢险救援通信保障要求。

3. 国家及行业执行标准：设备设计、生产、检验、验收全过程严格执行国家及通信、矿山应急行业现行有效标准。主要执行标准包含但不限于：《卫星移动通信系统终端通用技术要求》《信息技术设备安全通用规范》《矿山应急通信装备通用技术条件》《无线电发射设备技术规范》，全面保障设备通信稳定性、环境适应性、使用安全性。

4. 电气安全标准要求：设备电气结构、电路设计、绝缘防护、安全回路设计符合《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》（GB3836.1-2010）、《爆炸性气体环境用电气设备 本安型“i”》（GB3836.4-2010）相关标准，设备操作、信号、数据回路采用本安设计，具备良好的防静电、防短路、抗干扰性能，适配矿山复杂户外环境安全使用。

5. 标准更新说明：以上所列国家、行业标准，若后期发布最新修订版本，设备设计、验收、使用均参照最新有效版本标准执行。

九、其他

1. 供应商具有独立法人资格，或为法人依法设立并持有有效营业执照的分支机构，具备独立承担项目履约及民事责任的能力。

2. 供应商须具备合法有效的《中华人民共和国基础电信业务经营许可证》《增值电信业务经营许可证》，证书状态有效且在有效期内。

3. 供应商具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度，近三年无重大违法记录、无失信惩戒记录。

4. 本项目允许供应商非设备生产厂家投标。投标供应商可通过设备正规授权销售代理商取得本项目设备投标及供货资格。

5. 投标供应商须提供卫星终端设备销售代理商针对本项目出具的专项投标授权文件，授权内容须明确项目名称、所投设备型号、授权投标及供货范围，授权文件真实有效、加盖授权单位鲜章。

6. 本项目所需设备全套资质文件、出厂检测资料、技术合规证明、售后维保资料等，可由设备生产厂家或其正规授权销售代理商提供，所有复印件须加盖出具单位鲜章，确保真实、有效、可溯源。

7. 设备销售代理商须为设备生产厂家正规授权合作单位，具备合法的设备销售、供货及售后保障能力，可为本项目提供完整的原厂合规设备及技术服务支撑。


