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一、项目简介及使用地点

红岭公司购置减速机1台含输出端配套液压专用联轴器1套，主要用于我矿在用2BEC72型水环式真空泵配套附机。

二、标准要求

设备应符合《煤矿安全规程》相关规定，且设备配套电气可用于煤矿井下含有甲烷、煤尘爆炸危险场所。

三、供货范围

必须保证与原设备厂家（SEW-传动设备（天津）有限公司）的原机保持互换使用。

	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	减速机
	M1PSF90N
	台
	1
	原厂家为：SEW-传动设备（天津）有限公司

	2
	配套液压专用安全型联轴器
	YJZXHL-12
	套
	1
	配套2BEC72型水环式真空泵，原生产厂家：淄博水环真空泵厂有限公司


四、技术参数

（一）减速机技术要求

输入转速1485r/min；

输出转速270r/min；

带防爆压力润滑系统；

速比：5.5；

齿轮、齿轮轴材质要求使用低合金渗碳钢：18CrNiMo7-6；

齿轮、齿轮轴要求渗碳淬火、抛丸处理，精度达到DIN6级，表面硬度HRC59～62，芯部硬HV320～420；

减速机所有轴承要求世界顶级轴承品牌；

减速机油封要求NBR或耐高温FKM（Viton）材质；

该设备必须满足红岭公司2BEC72型水环式真空泵（原生产厂家：淄博水环真空泵厂有限公司）及YB3-4002-4M型高压隔爆型三相异步电动机（电机功率710kW）各项配套参数需求。

（二）液压专用安全型联轴器技术要求：

1、产品名称：液压专用安全型联轴器；
2、推荐型号：减速机低速端型号YJZXHL-12（减速机和水环真空泵连接端）；

3、液压专用安全型联轴器采用封闭式360°环形腔体，不使用密封元件，确保在使用过程中不发生泄漏现象，液压腔体内部采用特制油脂；
4、液压专用安全型联轴器在-60℃至260℃油脂体积及性能不发生变化，确保使用时内部压力不发生变化，需提供专用油脂温度衰减报告；

5、液压联轴器的进油嘴与卸油嘴及液压轮毂均为进口品牌，额定使用压力可以达到100MPa，工作压力正常为65MPa，并且进油嘴与卸油嘴均为单向阀结构，液压轮毂应在圆周方向设置有360°的环形储油腔，保证轴面受力均匀，液压轮毂应包含圆弧键，以应对冲击、过载工况（不得采用矩形键），液压轮毂选用进口品牌，应设置有轮毂重心的吊装孔，联轴器为进口品牌，并留有智能接口，以便日后安装智能监测装置，智能监测装置要能对压力温度进行实时监测及预警；
6、投标时厂家需提供监测系统所需要配备井下专用原件矿用本安型无线传感器（型号：GPD100W）及矿用本安型无线网关（型号：KJJ12W）的煤安证书。

五、安装、调试要求

1、设备在安装期间，出卖人派技术人员到安装现场进行免费技术指导，解决与产品相关的所有技术问题，完成调试，并经验收人员验收合格。

2、出卖人根据使用方要求，免费对使用方相关人员进行培训。

六、服务及质保要求

保质期：从使用日期计算，质保期1年，出卖人签订技术协议时提供易损配件清单及价格明细表，除明细表中所列易损配件不在质保范围外，其他非人为因素造成元器件损坏均由出卖人无偿负责。产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派技术人员现场服务。

七、运输及包装要求

出卖人免费将设备运送到河南省安阳鑫龙煤业（集团）红岭煤业有限责任公司，并保证运输过程中设备完好。

八、供应商须提供技术资料要求

1、提供设备纸质版和电子版的技术资料（存入U盘），成套技术文件和图册4套在设备到货时一并送达。

2、提供图纸、装箱清单、产品合格证、矿用产品安全标志证书、带有价格的配件明细表2套。

3、提供易损件清单列表及备用件一套，配备维修工具2套。
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