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技术规格书
一、项目简介及使用地点

根据生产计划安排，2026年预计施工35采区煤仓、35采区矸仓合计2个的煤（矸）仓。
二、货物名称及供货范围

	序号
	名称
	型号
	单位
	预计需求量
	备注

	1
	煤（矸）仓下部锁口段外钢筋骨架
	依据附图1
	个
	2
	

	
	
	
	
	
	


三、货物使用环境及范围：主要用于煤矿井下进行运输煤（矸）必须保证岩巷掘进工作面与皮带下山皮带的运输搭接的各工作面。

四、货物适用标准：螺纹钢按照国家标准(GB_1499[1].2-2007)2016钢筋混凝土用钢标准执行。
五、技术参数
1.用直径20mm的螺纹钢弯制、点焊加工。按后附图1中俯视图对称分为8块，再按正视图上下分为两部分，共加工16块。

2.各块之间的连接处用角铁点焊，并在角铁上打眼，以备以后组合时用螺丝连接。

六、质量及验收要求：

1.钢筋所用材料类型必须符合工程项目的施工要求和规范，产品的物理性能以及合格证书符合国家的相关规范。

2.钢筋应平直、无损伤、外表不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

3.如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人承担。
4.实施地点及运输方式：
35采区煤仓、35采区矸仓，加工好的钢筋骨架由厂家自行运输到车集煤矿验收区。
5.材料供应：
本工程所用的材料和设备由乙方自行提供，并按照组装成品配套等。
6.技术标准：

以经过甲方签字图纸参数验收为要求。
7.验收标准：

按照甲方提供图纸参数及相关标准进行验收。

七、服务期限及违约责任

成品具体移交时间以双方约定为准。
八、其他要求：
成品件送至矿验收区后由生产技术科、供应科、使用区队联合验收，验收合格后共同签字。
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