单体液压支柱技术规范书

一．项目简介及使用地点
单体液压支柱是在煤矿进行巷道掘进、巷道维修中进行超前支护和临时支护的装备。

二．货物名称及供货范围
	序号
	物资名称
	参考型号
	支撑高度（mm）
	重量
（kg）
	初撑力
（KN）
	单位
	备注

	1
	矿用单体

液压支柱加强型
	DW31.5-300/110含三用阀
	3150
	≥75
	≥30
	台
	具备煤安标志

	2
	矿用单体

液压支柱加强型
	DW25-250/110含三用阀
	2500
	≥55
	≥30
	台
	

	3
	矿用单体

液压支柱加强型
	DW18-250/110含三用阀
	1800
	≥40
	≥30
	台
	


三．主要技术要求
1.矿用单体液压支柱加强型采用工作介质为井下钻孔静压水，必须具有耐酸和耐碱性，额定工作压力≥5Mpa，适用于煤矿井下环境。
2.矿用单体液压支柱加强型液压缸径为100mm，工作行程≥800mm，配备通用的单体柱三用阀，额定工作阻力≥50KN。
3.矿用单体液压支柱加强型表面应光滑平整，紧固件无松动,选用的材质要具有很好的抗拉和抗压强度。
4.机具重量应不小于设计值。
四．使用环境及范围
能适用于煤矿井下环境中。

五．货物适用标准

MT/T 112-2006《矿用单体液压支柱》
六．质量及验收要求
对到货产品逐根检验测量，测量相应参数，如有不合格产品，则判定该批产品不合格。
七．质保期及服务要求
1.出卖人做到免费指导使用，质保期12个月。
2.如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。
八．出卖方须提供技术资料要求 
出卖方随货提供产品煤安证、合格证、出厂检验报告、使用说明书。
九．交货期 
接到产品使用人通知后，保证3日内到矿，具体供货数量以产品使用人通知为准。
十．其他：
本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书中所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

技术联系人：余占洋13633881206
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