
[image: image1.jpg]] R4 IE e VAT BR 2 B s it
MD85 R A 25 F IR FCAEH AR Bk 45

G 1l
G
SR mxr

Gafhl F393: s 8 A 20 H





河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

   MD85系列多级泵配件技术规格书
一、项目简介及使用地点

1.1项目简介：

本次采购的配件，用于城郊煤矿井下在用的 MD85 系列多级泵的日常检修、故障更换，以保障矿井排水系统稳定运行。

1.2供货名称及供货范围
	MD85系列多级泵配件明细

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	泵轴6级
	MD85-45×6
	件
	1

	2
	前填料套
	MD85-45×6
	件
	2

	3
	后填料套
	MD85-45×6
	件
	2

	4
	平衡环
	MD85-45×6
	件
	2

	5
	末级导叶
	MD85-45×6
	件
	2

	6
	平衡盘挡套
	MD85-45×6
	件
	2

	7
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×6
	件
	2

	8
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×6
	件
	2

	9
	挡水圈
	MD85-45×6
	件
	4

	10
	填料环
	MD85-45×6
	件
	3

	11
	次级叶轮
	MD85-45×6
	件
	4

	12
	平衡板
	MD85-45×6
	件
	2

	13
	导叶
	MD85-45×6
	件
	4

	14
	平衡盘体
	MD85-45×6
	件
	2

	15
	平衡轴套
	MD85-45×6
	件
	2

	16
	首级口环
	MD85-45×6
	件
	2

	17
	次级口环
	MD85-45×6
	件
	2

	18
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×6
	件
	2

	19
	叶轮挡套
	MD85-45×6
	件
	3

	20
	导叶套
	MD85-45×6
	件
	3

	21
	首级叶轮
	MD85-45×6
	件
	2

	22
	泵轴2级
	MD85-45×2
	件
	1

	23
	前填料套
	MD85-45×2
	件
	2

	24
	后填料套
	MD85-45×2
	件
	2

	25
	平衡环
	MD85-45×2
	件
	2

	26
	末级导叶
	MD85-45×2
	件
	2

	27
	平衡盘挡套
	MD85-45×2
	件
	4

	28
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×2
	件
	4

	29
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×2
	件
	2

	30
	挡水圈
	MD85-45×2
	件
	2

	31
	填料环
	MD85-45×2
	件
	4

	32
	次级叶轮
	MD85-45×2
	件
	4

	33
	平衡板
	MD85-45×2
	件
	4

	34
	导叶
	MD85-45×2
	件
	2

	35
	平衡盘体
	MD85-45×2
	件
	4

	36
	平衡轴套
	MD85-45×2
	件
	2

	37
	首级口环
	MD85-45×2
	件
	4

	38
	次级口环
	MD85-45×2
	件
	4

	39
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×2
	件
	2

	40
	叶轮挡套
	MD85-45×2
	件
	4

	41
	导叶套
	MD85-45×2
	件
	2

	42
	首级叶轮
	MD85-45×2
	件
	2

	43
	泵轴4级
	MD85-45×4
	件
	1

	44
	前填料套
	MD85-45×4
	件
	3

	45
	后填料套
	MD85-45×4
	件
	3

	46
	平衡环
	MD85-45×4
	件
	3

	47
	末级导叶
	MD85-45×4
	件
	3

	48
	平衡盘挡套
	MD85-45×4
	件
	3

	49
	前轴承挡套（吸入）
	MD85-45×4
	件
	3

	50
	后轴承挡套（吐出）
	MD85-45×4
	件
	3

	51
	挡水圈
	MD85-45×4
	件
	2

	52
	填料环
	MD85-45×4
	件
	2

	53
	次级叶轮
	MD85-45×4
	件
	4

	54
	平衡板
	MD85-45×4
	件
	3

	55
	导叶
	MD85-45×4
	件
	1

	56
	平衡盘体
	MD85-45×4
	件
	3

	57
	平衡轴套
	MD85-45×4
	件
	3

	58
	首级口环
	MD85-45×4
	件
	3

	59
	次级口环
	MD85-45×4
	件
	4

	60
	轴螺母（正、反丝）
	MD85-45×4
	件
	2

	61
	叶轮挡套
	MD85-45×4
	件
	3

	62
	导叶套
	MD85-45×4
	件
	2

	63
	首级叶轮
	MD85-45×4
	件
	3


三、技术要求

1、所有配件的结构、制造、性能、检验试验均需符合国家、行业现行标准，适配城郊煤矿在用的MD85 系列多级离心泵，运行工况、承载能力与原厂配件完全匹配。

2、供货方提供的配件外形尺寸、配合公差、安装接口与矿方在用设备零部件100% 互换通用；材质力学性能、耐磨耐腐蚀指标不得低于原厂配件标准。

3、本规格书标注型号仅作参考。各投标单位须在招标文件发布 7 日内（具体时间以招标人通知为准）安排技术人员至城郊煤矿现场实测配件尺寸，确认参数。

4、配件原材料具备充足强度、冲击韧性，焊接部位焊接性能优良；接合面加工精度达标，装配后无渗漏；硬度、承压能力、耐磨性能满足MD85系列泵原厂设计参数。

5、核心过流件材质要求：（1）叶轮、导叶：CrMo3 合金耐磨铸铁铸造； （2）平衡盘、平衡环、导叶套：高合金耐磨材料； （3）泵轴：40Cr 合金钢整体锻造，完整调质热处理，无裂纹、疏松、砂眼等缺陷。

6、外表面油漆颜色执行设备原厂标准，涂层均匀无脱落。

7、金属加工配合面、易锈蚀零部件出厂前均匀涂抹防锈油；独立密封包装，防尘防潮。

8、配件粘贴清晰的标识标签，标注适配泵型号、配件名称、规格、关键尺寸参数、生产厂家全称、出厂日期。

 四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

按配件实际需要提供该配件国家和行业强制要求的资质证件，如营业执照、试验报告等。

    五、货物使用环境及范围
1、环境温度：-10°C～+40°C

2、能满足高瓦斯及突出矿井使用要求。
    六、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

1、《煤矿安全规程》（2025版）
2、JB/T 4297-2021  泵产品涂漆技术条件 

3、JB/T 6880.1-2013   泵用灰铸铁件 

4、GB/T 5657-2013   离心泵技术条件（Ⅲ）类

5、JB/T 6912-2019   泵产品零件无损检测 

6、GB/T 13384-2008   机电产品包装通用技术条件

七、货物质量及验收要求

    1、供方交付配件各项指标必须完全符合本技术规格书、国家及行业标准；货物送达矿方后，矿方按本文件全部条款逐项现场验收。

2、验收内容包含外观、尺寸公差、材质标识、铭牌资料、防锈包装、无损检测资料、合格证等 。

八、安装、调试要求

    一般情况下送货到使用单位即可，无需安装调试。如有需要，出卖人需派技术人员到使用人生产现场指导安装、调试及试运行工作。        

九、服务及质保要求

1、出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。在使用过程中，因产品质量问题给产品使用人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

2、正常投运满 12个月，或货物到矿签之日起18个月，以先到时限为准。质保期内因产品材质、加工制造缺陷产生故障，供方免费更换全新配件，承担全部人工、运输、耗材费用。

    十、运输及包装要求

    按使用人需求时间交货，免费运送到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿；配件出厂时，应进行合理包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度地满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初地运送到使用现场。
    十一、其他
1、违反本技术要求的，签订协议时发现的一律废标；验收时发现的不予接收、挂账；使用期间发现的，不予付款。

3、如有其他问题，双方协商解决。
技术联系人：袁韧15993406756
附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

附件2：服务及质保承诺书
附件1：

基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	水泵叶轮、导翼等主要过流部件采用CrMo3合金材料铸成的耐磨铸铁制造。
	
	
	

	2
	平衡盘、平衡环、导叶套的材质采用合金耐磨材料制造
	
	
	

	3
	水泵轴必须采用40Cr合金钢，并进行调质处理。
	
	
	

	4
	零部件表面必须粘贴规范的产品标识，注明适用主机型号及配件名称、型号、主要参数、生产厂家及出厂日期等信息。
	
	
	

	5
	各零部件表面应涂防锈油或防锈脂，做好必要的防锈、防尘措施。
	
	
	

	6
	各零部件尺寸参数必须与矿在用水泵零部件可完全互换使用。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

                                   法人或授权代表签字：

                                 单位名称（盖章）：

                                             日期：

附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对MD85多级泵配件项目，在服务及质保方面承诺如下：
一、产品安装正常使用后1年或货到之日起18个月，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用产品的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、出卖人负责对其售出产品的材质有关规定在使用中出现的问题及后果由出卖人负责，产生的费用均由出卖人承担。

四、产品符合国家标准及行业标准，必须确保产品性能可靠。

五、出卖人是售后服务现场安全生产的直接责任主体，对所提供的设备和售后工作在安全、质量上全面负责，要按有关规定采取有效的安全防护措施。在售后服务范围内发生的安全问题给买受人带来连带责任的，由出卖人负责并承担相关费用。

六、出卖人应依法为售后服务人员参加工伤社会保险，为售后服务现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，足额缴纳保险费用；如出卖人没有依法为售后服务人员购买工伤社会保险，则出现事故后责任由出卖人全部承担。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日期：



