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矿用本安型组合扩音电话维修技术要求

一、修理设备名称及数量
1、项目名称：矿用本安型组合扩音电话维修。

2、设备生产厂家：天津华宁电子有限公司。

3、修理规格及数量：KTK101-1型，70台。
二、设备适用标准
1、修理的设备应严格遵照国家、行业的现行有关标准、规程和规范等。

2、修理单位保证更换的配件是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造，并在各个方面符合招标规定的质量、规格和性能要求。

3、符合《煤矿安全规程》2025版相关规定。

4、符合《GB3836.1—2010 爆炸性气体环境用电气设备通用要求》的有关规定。

5、符合《GB3836.4—2010 爆炸性气体环境用电的气设备本质安全型“i”》的有关规定。

6、符合《GB3836.3—2010 爆炸性气体环境用电气设备增安型“e”》的有关规定。

7、符合《KA25-2025煤矿井下机电设备完好性要求》的有关要求。
上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。
三、修理技术要求
(一)电气部分要求
1、严禁随意改动电路，不能更换非原厂参数元器件，维修后必须保证本安防爆性能。

2、更换元器件：型号、耐压、功率、参数必须和原件完全一致，不允许代换加大参数器件，改动会破坏本安防爆性能。

3、维修完毕，壳体紧固螺丝必须全部上齐；电缆引入密封垫、压紧螺母完好，无破损、缺失；外壳不能有裂纹、变形。

4、维修后必须做整机功能测试，出具检验合格证（设备编号、检测日期等）。

（二）外观机械检修要求
1、壳体无裂纹，本安腔体密封完好，密封垫无老化破损。
2、壳体表面铁锈、氧化皮、煤尘油污、旧漆起皮必须彻底清除。

3、打磨后表面无锈迹、无毛刺，边角棱角保持原样，不允许打磨倒角、磨掉壳体原有标识，打磨完成，必须清理粉尘，严禁带灰、带锈直接喷漆，漆面均匀无流挂、漏喷，设备铭牌及煤安标志换新。
4、送话器防尘网清洁，无煤尘堵塞；扬声器喇叭孔无堵煤、进水。

5、闭锁按钮、送话按键、打点按钮动作灵活，无卡滞，按压回弹正常。
四、其他要求
1、修理单位提供拆检明细及更换的配件必须由矿方确认。

2、随机附带更换部件产品合格证、在有效期范围内矿用产品安全标志证书，并补齐相关配件铭牌。

3、矿方按照技术协议及有关标准进行验收，设备技术资料必须与设备一并到货，否则不进行到货验收。

五、服务及质保要求

质保期为返矿经过验收投入使用一年，在质保期之内若发生质量问题，承修单位应在24小时内派有经验的技术人员到现场免费修理，由此产生的经济损失由承修单位负责。
六、交货期及地点等相关要求

1、交货周期：接矿方通知30天内。

2、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，报价包含设备修理、运输、技术服务等所有费用。

3、供货车辆必须为新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由修理单位负责。
七、其它未尽事宜，双方协商解决。

