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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿
矿用孔口排渣装置及其配件技术规格书

一、项目简介及使用地点

因瓦斯钻孔施工期间降尘、防喷需要，拟购置矿用孔口排渣装置，用于井下瓦斯钻孔施工期间降尘、防喷使用。

在使用矿用孔口排渣装置过程中，部分配件易损耗，购买整体装置费用较高，需购进一批配件，用于日常维护更换。

二、供货名称及供货范围

	序号
	参考名称
	参考规格型号
	单位
	备注（参考）

	1
	矿用孔口排渣装置
	KPZ-0.4
	套
	整体装置

	2
	文丘里射流主体
	SLZT-W
	件
	配件，不锈钢材质

	3
	旋尘分离主体
	XCFL-L
	件
	配件，不锈钢材质

	4
	集尘器毛刷
	MS-1
	个
	配件

	5
	集尘器总成
	JCDL-110/160
	件
	配件

	6
	铜套筒
	TT-T1
	个
	配件

	7
	集尘器
	JCQ-1
	个
	配件，不锈钢材质

	8
	输尘管（3米）
	SCG-110/3
	根
	配件，PE材质 

	9
	进水接头总阀
	JSJT-1
	个
	配件，不锈钢材质

	10
	进气接头总阀
	JQJT-2
	个
	配件，不锈钢材质

	11
	射流盘
	SLP-113
	个
	配件，不锈钢材质

	12
	高压雾化喷头
	GYPT-07
	个
	配件，不锈钢材质

	13
	风压表
	FYB-0.6
	个
	配件

	14
	水压表
	SYB-0.6
	个
	配件

	15
	风压调节阀
	TJF-F
	个
	配件

	16
	水压调节阀
	TJF-S
	个
	配件


配件明细可根据具体型号具体确定，配件材质可根据实际情况更改。

三、主要部件（或设备）配置要求

（1）该设备为矿用井下使用，必须满足国家关于矿用产品要求，能提供煤矿安全标志证书。

（2）该设备需用不锈钢材料制造，以满足井下湿热环境的长期使用。

（3）该设备配备瓦斯收集器，能够把除过尘后的含瓦斯的气体排出瓦斯抽排系统，实现边打边抽，瓦斯安全排放。
（4）两侧加工手把，方便搬运。
四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

1、满足《矿用除尘器通用技术条件》 MT/T 159-2019
2、须具备煤矿安全标志证书、第三方产品检验检测报告。
五、技术参数

	序号
	参考名称
	单位
	参数

	1
	重 量
	kg
	≤60

	2
	额定耗气量
	m3/min
	≤3

	3
	额定耗水量
	L/min
	≤8

	4
	工作噪音
	dB(A)
	≤85


六、质量及验收要求

1.材质必须满足技术参数要求。

2.到货时必须提供煤矿安全标志证书、第三方产品检验检测报告、使用说明书纸质版（或电子版）、出厂合格证等资料。

3.实物外观质量无受损、变形、腐蚀、老化等异常现象。

4.质量判定合格标准：在排除人为操作不当和地质条件等外因下，同一套产品能重复利用2个月以上，并能满足现场使用要求，否则，无条件退货或者更换合格产品。

七、安装、调试要求

部分材料需根据矿方需要，由卖方安排厂家技术人员随时到矿进行安装、调试指导，保证产品正常使用。

八、服务及质保要求

自产品安装使用之日起，质保期一年，产品在质保期内非人为原因出现问题，出卖方应免费更换，并在24小时内响应，由此产生的经济损失由出卖方承担。

九、运输及包装要求
在运输过程中应避免暴晒雨淋，应防止剧烈碰撞，严禁摔掷、重压，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。

十、供应商须提供技术资料要求
提供煤矿安全标志证书、第三方产品检验检测报告、使用说明书纸质版或电子版、出厂合格证。

十一、其他

（1）非人为原因造成的仪器损坏或仪器使用时灵敏度出现问题时，厂家负责维修或更换。

（2）本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规格书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

（3）当产品发生因制造质量或资质认证方面问题时，责任由出卖人承担。

（4）出卖人自接到矿方供货需求后，7天内将货物送至河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿供应科。

十二、技术负责人

通防科：夏腾飞 0370-5195036
