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厢式检修车技术规格书

一、项目简介及使用地点

本技术规格书要求适用于鹤壁煤业（集团）有限责任公司供电处车辆使用，主要包括车辆的使用条件、主要技术参数、结构、性能及所需技术资料等方面的内容。

二、货物名称及供货范围

（一）货物名称：

厢式检修车

（二）供货范围：

主要供货明细清单

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	厢式检修车
	辆
	1
	纯电动车型。推荐上汽大通、依维柯、五菱等国内一线品牌

	2
	说明书、合格证、检验报告
	套
	1
	1套纸质版，并提供电子版


货物技术参数及信息

（一）电机
电机形式：永磁同步电机
电机峰值功率：≥100kW

电机峰值扭矩：≥200N・m

能源类型：电能
（二）变速箱

变速箱类型：电动车单速变速箱

（三）底盘转向

驱动形式：后置后驱
转向类型：电动助力

悬挂系统：前双麦弗逊独立悬架，后纵置钢板弹簧
（四）车身

车身结构：封闭厢式客车
轴距：≥3050mm

车身尺寸（长×宽×高）：≥5010mm×1800mm×1975mm

额定载客人数：6人

最大满载质量：≥2305kg

侧滑门形式：右侧手动

车窗：前电动车窗

座椅调节：前后调节、靠背调节
（五）电池
电芯厂家：宁德时代

电池冷却技术：液冷

电池电量：≥43kWh

电池类型：磷酸铁锂

续航里程：≥340km

电芯质保：8年或60万公里

直流快充：2C

快充时间：≤15min

其他

前大灯类型：远近光均为LED光源带透镜

尾门开启方式：270°对开

辅助驾驶：后雷达，倒车影像

具备胎压监测功能

车内有脚垫，车身贴车膜，车座带座垫
四、主要部件（或设备）配置要求
电动机：应采用技术成熟、性能稳定的永磁同步电机，动力输出强劲，运行可靠性高、故障率低，符合国家现行机动车标准，具备良好的高低温环境适应能力。

变速箱：应采用1档固定齿比变速箱，壳体具备足够的结构刚度与密封性能，无渗油、漏油现象，与电机动力匹配精准，可适应重载、复杂路况等多种使用场景。

悬架系统：应具备高负荷承载能力，适配重载运输与复杂路况使用需求。

安全防护系统：应标配 ABS 防抱死制动系统、ESP电子稳定系统、低速行车警告、EBD 制动力分配系统、主驾驶座安全气囊、LDW车道偏离预警、FCW前碰撞预警、ACC智能巡航辅助、AEB自动紧急刹车、自动驻车，整车安全性能符合国家机动车运行安全技术条件相关强制标准。

制动系统：采用前通风盘式后鼓式制动器，无制动跑偏、异响、渗漏等问题，制动性能符合国家相关强制标准要求。

五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

（一）供货方随车辆提供车辆整车出厂合格证、车辆一致性证书、机动车销售统一发票、产品三包凭证及保养手册。

（二）供货方需提供车辆中国国家强制性产品认证（CCC 认证）证书、环保随车清单、整车定型试验报告。

（三）供货方需提供车辆设计、生产、制造环节的质量管控体系文件，以及车辆出厂前的全项检验检测合格报告。

（四）供货方需提供车辆使用说明书、维修手册、备件目录等全套配套技术文件。

六、货物使用环境及范围

（一）海拔高度：≤5000m，高海拔工况下可保证车辆动力输出稳定性与正常启动运行能力。

（二）环境温度：-30℃至 + 55℃，可适应严寒、高温极端环境下的正常启动与持续运行。

（三）相对湿度：5%～95%（无凝露），可在该湿度环境下正常使用。

（四）大气压力：70kPa～110kPa。

（五）适用路况：可适应铺装公路、砂石路、泥泞路、坡道等多种路况，具备良好的非铺装路面通过能力与复杂工况适应能力。

七、货物执行标准规范
（一）按本技术规格书供货的车辆，包括车辆配套的所有设备、零部件及附件，均应符合下列标准的最新版本或修改版要求。

（二）下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本技术规格书的条文。

GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》

GB/T 40712-2021 《多用途货车通用技术条件》

GB 1589-2016 《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》

GB 18384-2025 《电动汽车安全要求》

GB 38031-2025 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》

GB 44263-2024 《电动汽车传导充电系统安全要求》

GB 38032-2020 《电动客车安全要求》
GB/T 12673-2019 《汽车主要尺寸测量方法》

GB/T 12674-2020 《汽车质量（重量）参数测定方法》

GB 21670-2008 《乘用车制动系统技术要求及试验方法》

GB/T 13044-2008 《汽车平顺性术语和定义》

GB 191-2008 《包装储运图示标志》

以上标准如有新版本，按最新版本执行，各执行标准如有类似条款，则以要求高者为准。
八、质量保证及验收要求

（一）质量保证要求

供方须保证所提供的车辆为原厂全新、未使用、未上牌、零公里的当年新款正品车辆，无任何改装、调表、事故、泡水、火烧等质量问题，车辆所有部件均为原厂全新合格产品，无翻新、替换、减配情况。

供方须保证所供车辆完全符合车辆原厂出厂标准、本技术规格书全部要求及国家现行机动车相关强制标准，车辆来源合法合规，不存在任何权利瑕疵、知识产权纠纷或渠道违规问题。

车辆交付前，供方须完成车辆原厂售前 PDI 全项检测，确保车辆无任何质量问题，并向需方提供完整的原厂 PDI 检测报告，检测项目须覆盖整车动力、制动、电气、底盘、外观等全维度。

供方须对所供车辆的合规性承担全部责任，如因车辆本身资质、公告、排放等问题导致需方无法正常办理机动车注册登记手续，供方须无条件退换车辆，并承担由此给需方造成的全部经济损失。

（二）验收标准及流程

车辆到货后，由需方组织相关人员对供方所移交车辆及随车备件、专用工具、技术文件资料进行全面验收，验收依据为本技术规格书、采购合同、国家相关强制标准及车辆原厂出厂标准。

外观验收：车辆外观漆面、钣金件、车窗玻璃、内饰件不得有损坏、划伤、磕碰、变形现象，车辆铭牌、标识清晰完整，无涂改、磨损，车辆里程数符合新车交付标准。

参数及配置验收：整车各项技术参数、配置标准必须与本技术规格书采购合同内的所有要求完全相符，无缺配、减配、改配情况。

性能验收：车辆启动、行驶、制动、转向、四驱切换、电气系统等各项功能运行正常，无故障码、无异响、无渗漏，各项性能指标符合本技术规格书及国家相关标准要求。

资料验收：随车资质文件、技术资料齐全完整，符合本技术规格书第五章、第十二章的要求，真实、合法、有效。

（三）不合格处理

如合同车辆经检验和试验不符合技术规范及合同约定的要求，需方有权拒收，供方应在需方要求的时限内免费更换被拒收的车辆，或进行必要的整改使之完全符合技术规范的要求，需方不承担上述过程产生的任何费用。

验收过程中发现的车辆外观、配置、性能、资质文件等与合同约定不符的质量问题，供方需在 7 个工作日内完成整改或更换，逾期未完成的，需方有权追究供方相应的违约责任。

九、交付调试、现场技术服务要求
（一）车辆交付前，供方需完成车辆的售前检查、功能调试、系统激活等全部工作，确保车辆各项功能正常运行，可直接交付需方投入使用。

（二）车辆交付、调试期间，供方需派专业技术服务人员到交付现场进行技术指导，向需方现场讲解车辆各项功能的操作方法、日常保养维护规范、应急故障处理方式等内容，全面解答与产品相关的所有技术问题。

（三）供方须配合需方完成车辆注册登记相关的技术配合工作，提供所需的全部技术资料及证明文件，不收取额外费用。

十、服务及质保要求
质保期限：所供车辆整机质保期不低于 3 年或 6 万公里，电池组质保期不低于 8 年或 60 万公里，时间或里程两者以先到者为准；产品三包有效期不低于 2 年或 5 万公里，严格执行国家汽车三包相关法规及车辆原厂质保政策。

运输及包装要求

（一）供货方负责车辆的全程运输及相关全部费用，采用合规的商品车专用运输方式，确保车辆在运输过程中不受损坏。

（二）车辆的运输防护应符合 GB191-2008《包装储运图示标志》的规定，运输过程中需做好整车漆面、玻璃、零部件的全面防护，避免出现划伤、磕碰、损坏等问题。

（三）供货方应在合同约定的时间内，把车辆安全送到需方指定的交付地点。发运车辆所需的运输手续由供方向承运单位办理并承担全部费用。

（四）供货方应在车辆发运的同时，将发运的车辆型号、车架号、件数、发运日期、发运地点、运输方式及预计到达时间书面通知需方。

（五）车辆在运输过程中，由于包装防护不当、运输操作违规造成的损失和损坏，全部由供货方负责；运输中发生车辆损坏和丢失情况且原因不属于供货方时，由供货方向承运部门交涉、办理索赔，同时供货方负责免费向需方补充符合要求的车辆或缺损零部件。

（六）车辆到达收货地点后，收货单位应及时核对车辆信息、清点随车附件及资料，并检查车辆外观完整情况。如车辆与发货清单、合同约定不符，或包装、车辆外观有损坏时，收货单位在妥善保管车辆的同时，应及时书面通告供方。收货单位车辆开箱验收时，发现车辆零部件缺损，且非需方人为因素造成的，应及时通告供方，供货方负责在约定时限内免费补充缺损件。

十二、供方须提供技术资料要求

车辆交付时，供方须同步提供以下技术资料及证明文件，其中说明书、合格证、检验报告等纸质版资料3 套，原件不够3套可用复印件补齐，电子版扫描件 1 套（U 盘存储），所有资料须为车辆原厂出具，内容清晰、完整、合法有效，材料如下：

（一）车辆整车产品合格证、车辆一致性证书、整车原厂售前 PDI 全项检测报告；

（二）车辆整车及核心部件（电机、变速箱、车架等）的原厂出厂型式检验报告、成品全项检测记录；

（三）车辆配套附属设备（含电气系统、制动系统、四驱系统、安全防护系统、车载影音系统等）的原厂产品合格证书、型式试验报告；

（四）车辆中国国家强制性产品认证（CCC 认证）证书、随车环保清单、国家机动车产品主管部门公告批次证明文件；

（五）产品三包凭证、保养手册、使用说明书、维修手册、备件目录、专用工具清单等其他必要的质量证明文件与技术文件。

十三、其他

（一）本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关国家、行业标准和规范的全部条文。供货方须保证所提供的车辆完全符合本技术规格书的全部要求，同时符合现行有效的国家强制性标准、行业标准及相关规范的要求。

（二）如果供货方未以书面形式对本技术规格书的条文提出明确异议，则视为供货方完全认可本技术规格书的全部要求，承诺所提供的车辆完全符合本技术规格书的所有条款。如有异议，供货方须在投标文件中以书面形式逐条详细说明，未以书面形式明确提出的异议均视为无效。

（三）供货方须保证所提供的车辆为全新、未使用过的原厂正品车辆，无任何改装、调表、事故、泡水、火烧等质量问题，车辆来源合法合规，可正常办理机动车注册登记手续，如因车辆本身问题无法完成上牌，全部责任及产生的相关损失均由供货方承担。

（四）本技术规格书未尽事宜，须严格遵循国家现行有效的机动车相关法律、法规、强制性标准及行业规范执行，其余事项由供需双方在合同签订阶段协商确定，并以双方正式签订的采购合同为准。

