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安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司会议室显示系统项目技术规格书

编制：                     .
 审核：                    .
   分管领导 ：                 .
二〇二六年九月十六日
1 项目概述
安阳鑫龙煤业（集团）有限责任公司（以下简称“鑫龙煤业”）会议中心坐落于鑫龙大厦20楼，自2011年建成投用至今已长期服役。因会议显示系统、通讯系统常年超负荷连续运行，设备出现严重老化问题，具体表现为显示屏画面模糊、色彩失真、分辨率不足，无法满足高清可视化展示需求；同时原有会议通讯系统技术架构老旧、响应延迟高、功能单一，且初期建设标准偏低、系统容量有限，已无法适配企业现代化办公需求。
为契合公司数字化、智能化转型升级发展战略，全面满足日常工作会议、专业业务培训、政企对外接待、远程协同会商、应急态势研判等多元化办公场景需求，保障各类办公信息化系统、会商指挥系统平稳高效运行，规范会务标准化保障体系，进一步提升公司办公现代化水平与对外整体企业形象，本次拟对20楼会议室显示系统进行全方位升级改造。项目将重点完善高清可视化显示、智能信号切换、多终端无线投屏、远程会商联动等核心功能，彻底补齐现有信息化设施短板，全面提升会议室信息化、智能化、专业化会务保障能力，打造适配企业发展的现代化智能会议空间。
2 设计依据与标准
2.1 设计依据
本项目为多系统集成智能化会议工程，涵盖会议态势可视化、远程视频会商、信号智能管控、网络安全传输等多个子系统，可满足常规会议、业务培训、应急指挥等全场景使用需求。项目整体设计遵循“全体系覆盖、全流程适配、全系统兼容”的核心设计理念，严格结合鑫龙煤业会议室现场实际环境、使用场景及业务需求，参照行业同类应急会议中心、智能化会议室建设成功案例，秉持安全可靠、技术先进、经济实用、运维便捷的原则，完成整体方案规划设计，确保系统兼具实用性、前瞻性与稳定性。
2.2 执行标准
本项目所有设备选型、施工安装、系统调试、验收交付均严格遵循国家及行业现行规范标准，具体如下：
《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-2003）
《信息技术设备(包括电气事务设备)的安全》（GB 4943-1995、GB4943-2001）
《电工电子产品基本环境试验规程 试验A：低温试验方法》（GB2423.1-2001）
《电工电子产品基本环境试验规程 试验B：高温试验方法》（GB2423.2-1989）
《电工电子产品基本环境试验规程 试验Ca 恒定湿热试验方法》（GB2423.3-1993）
《电子测量仪器振动试验》（GB6587.4-1986）
《电子测量仪器运输试验》（GB6587.6-1986）
《电子测量仪器质量检验规则》（GB6593-1996）
《微型计算机通用规范》（GB9813-2000）
《电子测量仪器可靠性试验》（GB11463-1989）
《电子测量仪器包装、标志、贮存要求》（SJ/T10463-1993）
《建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/191-2018）
《视频会议系统工程技术规范》（YD/T 5032-2015）
《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
3 整体方案设计原则
本次会议室显示系统升级方案整体规划立足鑫龙煤业实际业务需求，兼顾当下使用与长期迭代，核心遵循四大设计原则，保障系统稳定、高效、长效运行。
3.1 实用性原则
方案以满足企业会议指挥、日常办公、远程会商等核心业务需求为根本目标，整体设计简洁高效、操作人性化、运维简单化。系统采用一体化集中管控架构，统一操作平台、统一管理逻辑，支持多场景业务快速适配，可有效降低人员操作门槛与后期运维成本。同时精准匹配现场使用场景，杜绝功能冗余、资源浪费，严控项目建设成本，实现性价比最大化。
3.2 高可靠性原则
本系统服务于企业日常办公及重要会议、应急指挥场景，使用频次高、运行时长、业务重要性强。方案采用成熟稳定的硬件设备与主流大数据、智能管控架构，核心设备具备7×24小时不间断运行能力，支持断电保护、故障自检、自动修复等功能。系统整体抗干扰、抗老化能力强，可适配室内常态化办公环境，杜绝画面卡顿、信号中断、系统闪退等问题，保障全时段稳定运行。
3.3 先进性原则
紧跟信息技术、智能化会议设备发展趋势，在保障系统实用、可靠的基础上，选用当前行业主流、技术成熟、具备前瞻性的设备与技术架构。系统预留功能扩展接口与升级空间，可适配未来企业数字化办公升级、新增业务场景、多级网络对接等需求，避免设备短期内淘汰，保障系统3-5年技术领先性与可用性。
3.4 安全性与兼容性原则
严格遵循网络安全等级保护要求，搭建安全隔离、可控可管的网络传输体系，保障企业生产数据、会议涉密数据安全传输。同时全面兼容企业原有视频会议系统、集团上级会商系统、核心网络设备及安全管控设备，实现无缝对接、互联互通、数据正常上传，杜绝系统兼容冲突问题。
4 核心系统详细方案
4.1 LED显示屏建设方案

本次会议室核心显示设备采用P1.2小间距高清LED显示屏，为会议场景提供高清、细腻、流畅的可视化展示载体。显示屏整体尺寸为长5.5m、高2m，总面积约11㎡，采用平面一体化拼接设计，画面无拼接缝隙、视觉效果统一。设备底座高度20mm，设备背部预留维护空间，标准预留宽度1000mm，实际尺寸可根据现场施工环境、墙体结构、拼装高度灵活微调，以现场落地实际效果为准。
LED显示区为会议室核心视觉展示区域，主要承担会议图文信息、数据报表、视频画面、远程会商画面、态势监控数据等内容的展示功能。针对会议系统长时间连续运行的使用特点，设备采用高稳定性硬件配置、低功耗散热设计，具备良好的耐高温、防潮、抗干扰能力，可满足7×24小时常态化稳定运行需求，适配各类高强度会议场景使用。
4.2 系统核心功能
本系统配套一体化集中控制系统，可实现设备智能管控、画面智能调度、多终端投屏、信号快速切换等全功能操作，核心功能如下：
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4.2.1 iPad无线智能控制
支持iPad移动无线管控，工作人员可通过专属APP登录系统设备，实现全功能无线操控。涵盖显示屏开窗、画面拼接、画面漫游、任意区域放大缩小、多路信号一键切换、会议场景预案快速调用与切换等可视化管控功能。操作界面简洁直观，无需专业操作技能，可快速完成会议画面调度、设备启停、参数调节等操作，大幅提升会务保障效率。
4.2.2 全终端无线投屏功能
系统全面适配Windows、IOS、Android全主流操作系统终端，支持多设备无缝投屏、一键切换、极速投屏、退出无残留，兼容各类办公终端设备，适配多场景会议投屏需求，具体适配方式如下：
PC电脑无线投屏：采用即插即用USB无线投屏发射器，无需安装驱动、无需复杂配置，将发射器插入电脑USB接口，数秒内可自动完成与投屏主机的匹配连接。匹配成功后，按压发射器按键即可一键开启投屏、一键退出投屏，支持文档、视频、桌面全屏投屏，适配所有Windows系统电脑。
IOS终端无线投屏：兼容iPhone、iPad、Mac等全系列苹果设备，无需安装第三方软件，直接调用设备内置AirPlay镜像投屏功能，即可实现画面高清无线投射，投屏延迟低、画质无损、支持音频同步传输。
Android终端无线投屏：支持各类安卓手机、平板设备，终端安装专用轻量化投屏软件后，可快速匹配大屏设备，实现桌面镜像、文件投屏、视频投屏等功能，适配各类安卓版本设备，投屏稳定不卡顿。
4.3 会议网络安全系统方案
为保障会议数据传输安全、系统运行稳定、内外网互联互通，本次项目配套搭建专属安全网络传输体系，全方位适配企业办公及会商安全需求。会议室部署千兆/万兆单模光纤接口，分别对接公司核心网络机房与矿井光纤环网，实现多链路网络冗余备份，保障网络传输稳定；同时配置千兆、百兆自适应电口，满足会议业务服务器、终端设备、外接设备的接入需求。
网络整体采用基于端口的精细化VLAN划分模式，根据日常会议、远程会商、业务办公、数据上传等不同业务类型独立划分网段，设置专属网络传输优先级，保障重要会议数据、涉密指令、上级对接数据优先传输，避免网络拥堵导致的延迟、断连问题。系统搭载零信任安全设备，构建安全可信的网络传输环境，严格保障企业生产信息系统数据采集、设备控制指令传输安全，同时实现与上级单位网络专线的无缝对接，确保业务数据合规、安全、高效上传。

5 设备配置与商务技术要求
本次项目所有设备采购、安装、调试、售后均包含整体包干费用，中标方为项目整体交付责任主体，具体技术及商务约束要求如下：
5.1 系统兼容对接要求★
本次升级的视频会议系统、网络通道及零信任安全设备，必须完全兼容企业原有视频会议系统及上一级视频会议系统，实现设备互通、信号互联、数据同步、会商联动无障碍。所有网络通道设备需与公司核心网络、原有安全设备完成深度数据对接，确保各类业务数据正常上传、指令正常交互。
所有系统兼容调试、网络对接、数据互通、集团联动调试产生的全部费用、多方协调工作均由中标方全权承担，采购方不承担任何额外费用及协调责任。若中标方出现交付逾期、技术对接失败、系统兼容故障、功能无法落地等问题，采购方有权判定中标方不具备项目承接能力，可单方面终止项目合同，并依法向中标方追偿所有经济损失及工期延误损失。中标方需针对本条款出具专项响应承诺函。
5.2 技术参数要求
本方案所列所有设备技术参数、性能指标均为最低满足标准，中标方所供设备参数不得低于本方案要求，所有设备需提供对应的产品检测报告、参数证明材料、资质文件，确保设备性能达标、合规合法。
5.3 售后服务要求
项目核心产品（LED显示屏、集中控制系统、投屏设备、零信任安全设备、网络传输设备等），中标方需提供设备原厂正式售后服务承诺函，明确质保周期、售后响应时效、维修更换服务、免费升级服务等内容，保障设备长期稳定运维。
5.4 交付范围要求
本项目所有报价、交付内容均为包干模式，包含全套设备采购、运输、进场安装、布线施工、系统调试、全网对接、人员培训、验收交付、质保售后等所有费用，采购方无需额外支付任何费用。
5.5 施工规范要求

中标方施工过程中需严格遵守鑫龙煤业厂区施工管理规定，做好现场安全防护、成品保护、环境保洁工作，施工完成后清理全部建筑垃圾，恢复现场原有环境。施工期间不得影响企业正常办公，杜绝安全施工隐患。
5.6验收标准

项目完工后，中标方需配合采购方完成整体验收，验收标准严格参照本方案设计标准、国家行业规范及合同约定要求，确保系统功能齐全、性能稳定、兼容正常、画质清晰、网络安全，所有功能达标后方可完成交付。
5.7 培训服务
中标方需免费为采购方提供1-2次现场操作培训及运维培训，覆盖设备日常操作、功能调度、简单故障排查、日常维护保养等内容，确保工作人员熟练掌握系统使用及基础运维技能。
6.鑫龙煤业会议显示系统清单表
	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位
	备注

	1
	P1.2小间距LED显示屏
	1.点间距≤1.25mm
2.像素密度≥640000 dots/m² 
3.箱体尺寸和比例：640*480mm；4：3  
4.灯板连接方式：支持硬链接，LED模组与控制板采用接插件进行连接，不采用任何软排线  
5.二合一控制板：电源和HUB板采用一张PCB板，不采用任何线材 
6.宽压供电：电源频率50/60Hz时，整机在AC90-260V时可正常工作 
7.支持N+1电源备份：箱体可通过DC线连接到相邻箱体，任一箱体电源故障时，可通过相邻箱体供电，两个箱体均可正常工作 
8.支持AC/DC电源线互为备份：AC/DC线中任意一条线断开时，箱体可正常工作  
9.散热方式：LED显示模组所配电源无风扇，无孔，防尘、LED灯接触空气，环境对流散热；电源紧贴压铸铝后盖，加强散热能力对流散热，终端屏内部无风扇,
10.封装方式：SMD表贴 采用SMD黑灯封装，采用全黑基板，黑色哑光封装，对比度高，无镜面反射  
11.亮度：校正后≥500cd/m² 
12.对比度≥5000∶1 
13.灰度等级：低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit；75%亮度时，灰度等级12bit；50%亮度时，灰度等级12bit；20% 亮度时，灰度等级10bit；
14.峰值功率：≤400W/㎡,平均功率：≤135W/㎡ 
15.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏播控管理软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章）  
16.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备国家版权局颁布的LED显示屏智能检测及修复校正软件证书（提供证明文件并加盖原厂公章）  
17.为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家已达到CMMI成熟度5级，提供证书证明；  
18.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书）  
19.显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明）  
20.为保障用户长期使用安全，规避LED产品在安装和维修操作中可能的安全风险，应提供LED保险且保险范围覆盖完工操作（提供保险凭证并加盖制造商公章）  
21.所投产品型号通过视觉健康、TUV低蓝光认证（提供认证证书复印件并加盖原厂公章）  
22.投标人所投LED显示屏产品生产厂家具备中国标准化协会颁发的《5A级标准化良好行为证书》（提供证明文件并加盖原厂公章）  
	12
	平方
	 国内一线品牌 

	2
	智能控制器
	1、支持1U标准机架安装，提供20个千兆网口，单网口最大带载65万像素，最大带载1300万像素；输出支持超宽16384像素，超高8192像素输出；产品拥有视频输入接口：7个，包含6个HDMI，1个DP；拥有视频输出接口：20个，包含20个RJ45千兆输出网口；拥有RJ45百兆控制网口1个；RS232接口1个；USB2.0接口1个；3.5mm音频IN接口1个，3.5mm音频OUT接口1个；HDMI环路输出接口1个。；
2、支持6路视频源同时输入，包含5路HDMI输入，1路HDMI或DP二选一输入；采集支持超宽8192像素，超高8192像素输入；
3、支持800*600~4096*2160之间多种分辨率视频信号采集，支持4K范围内信号自定义分辨率采集，支持自定义超宽超高分辨率，最大可支持8192像素；支持小数帧频；
4、具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入4个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
5、产品支持多台设备同步显示。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
6、支持手动和自动智能除湿（缓慢点亮LED灯），除湿过程中有明确的除湿进度信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
7、支持自动/手动RTC校时；支持配置文件导入、导出功能，支持手动配置和载入配置文件两种方式；支持参数固化功能；支持恢复出厂设置功能；支持配置参数回读，可以回读接收卡的配置参数并保存到本地。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
8、支持保存20个预案，预案包含窗口及视频源信息、字幕信息、音频信息；支持对预案进行编辑操作，包含新增、删除、保存、覆盖和加载；支持预案缩略图，在加载之前预览窗口间相对位置；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
9、支持亮度调节(外接光照度传感器)；支持手动方式亮度调节和自动亮度调节；支持定时亮度调节；根据环境光线强弱来自动调节亮度； 支持多台设备通过客户端、PAD同时进行亮度调节。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
10、支持在线设备搜索，支持当前网段和其他网段的搜索；支持通过客户端对设备IP进行修改；支持日志查询和用户手册查询功能；支持远程控制设备重启。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）；
11、具备智能防火功能（支持同时接入4个以上红外传感器），自动检测当前环境是否存在超温点，检测到超温点之后自动断电；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 
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	配电柜
	1 分路延时启动/关闭 每台配电箱最多可以做到1-8路延时启动/关闭，每路延时间隔时间可自定义（0-999S）出厂设置2S
2 实体按键/遥控器 支持一键启动/关闭，两键遥控（带天线）315Mhz频率
3 独立空调控制回路 可设置定时启动或与环境温度湿度探头联动控制
4 门磁告警 实时监控门磁状态，门被非法打开时告警
5 支持第三方中控 提供Modbus-RTU/UDP协议接口给中控系统调用
6 环境温湿度探头 l 环境高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定，
l 温湿度数据实时监测，温湿度探头为RS485通信接口，支持ModBUS-RTU通信规约，可以长距离传输，探头标配80cm线。
7 零线温度 采用高精度接触式测温传感器，实现零线高温自动断电，告警动作阈值可在0-100℃范围内自由设定
8 烟雾探头 烟雾断电/报警，标配3米线，实测支持50米延长
9 定时开关 每天可以设置4组开关时间，可以按照星期来选择开通和关闭定时任务
10 SQLlite专用数据库 按照操作/告警/运行三大类别数据，独立存储，数据库记录容量高达10万条+，安全级别搞，防篡改设计
11 黑盒子安全存储芯片 支持告警记录、操作日志脱网后独立存储功能
12 上电启动 可设置为上电自启动记忆功能，方便无人值守场合
13 电能监测 可接入数字电表，支持过压/欠压告警自动断电功能
14 运行环境 软件为中英文双语界面，支持银河麒麟、统信、鸿蒙HarmonyOS等国产操作系统，政企信创项目无忧
15 告警通知/OTA PLC蜂鸣器告警/电脑强制弹窗提醒,支持OTA升级功能
16 外接设备 支持接入7寸一体化工业级组态屏
17 通信协议 支持ModBus-RTU/UDP/MQTT(选配)
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	钢结构
	LED屏钢结构支架配套辅材
	1
	套
	　

	5
	线材
	LED屏配套线材辅材
	1
	套
	　

	6
	音箱
	1.系统类型：8英寸，2分频低频反射式；
2.额定功率：≥120W；
3.标称阻抗：8Ω；
4.标称灵敏度（1W@1m）：≥92dB；
5,最大声压级（Pmax@1m）：≥113dB；
6.频率范围(-10dB)：50Hz-20KHz；
7.频率响应(±3dB)：85Hz-20KHz；
8.标称指向性（-6dB）：70°H×100°V；
9换能器配置：低频驱动器8″×1，高频驱动器1″×1；
10.水性环保喷涂处理；
11.具备优良的低频阻尼特性，
	2
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	支架
	1.分体式设计自由调节，轻松挂装，省时省力；
2.顺滑易转，整齐有序，挂架中心能穿过音箱线；
3.可左右上下调节角度 ，架子厚重扎实，稳定性强，承重20KG
	1
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	功率放大器
	1.本机采用AB类拓扑电路技术，拥有高效率的功率转换和精良的电路布局;
2.进口铁芯生产超大功率环牛电源变压器设计，采用10000UF超大电解电容为功放提供稳定和足够的能量，保证连续的功率输出和高功率密度；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
3.前面板精确的音量旋钮控制，并具有故障.削峰.信号和电源指示灯；
4.散热高效，机器内部拥有从前到后的导风系统，风机随机内的温度自动升高而加速排热；
5.立体声和并接的工作模式可选;
6.全面的保护功能：软启动、直流保护、过热和过载保护、防冲击、限幅；
"7.300W功放额定功率：8Ω立体声300W×2，4Ω立体声450W×2；
8.总谐波失真：<0.1%；
9.频率响应：20Hz-20kHz:  +/-1dB ；
10.信噪比：≥100dB(A计权）；
11.输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.2V/1.4V 四档输入选择；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
12.输入阻抗：20KΩ平衡/ 10KΩ非平衡；
13.阻尼系数：≥ 300(1kHz,8Ω)；
14.电压增益：≥30dB；
15.动态范围：＞90dB；
16.转换速率：≥35V/us；
17.接地悬浮开关：输入座接地脚接地和悬浮控制；
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	电源时序器
	1. 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理
2. 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置；
3. 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑；
4. 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作；
5. 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制  ；
6. 电源输出插座：8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座；
7. 电源输出：电源输出单相总极限负载的电流为40A ；在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A；在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A，"
8. 远程控制接口：RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控
9. 软件：可通过软件对设备进行编程控制的PC软件
10. 定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次
	1
	台
	　

	10
	调音台
	1.便携式12路输入；
2.2个编组设有 独立输出端，使连接更灵活；
3.内置16种DSP效果；
4.单独+48v幻想电源开关；
5.MP3大屏播放器；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
6.高品质USB音乐播放器；
7.支持无线蓝牙接收；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
8.设1个辅助发送，方便扩展设备；
9.1个效果发送，1个返回；
10.60mm长寿命高分析推子；
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	音频处理器
	1可通过客户端软件显示前端设备输入音频产生的反馈啸叫；  
2.内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码；  
3.全功能矩阵混音功能，客户端软件中混音矩阵可将多个音频输入通道设置为同一通道输出，客户端软件中混音矩阵可单独调节每路音频输入通道声音的增益；
4.内置强大的双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠；
5.可通过ipad或iPhone手机APP软件进行操作控制、切换多个不同场景；  
6.Enternet多用途数据传输及控制端口，可以支持实时管理单台及多台设备； 
7.支持控制面板、触控面板分别通过RS485接口与设备连接，对设备进行操控，可将PC通过RJ45网络接口与设备连接，对设备进行控制 ；  
8.8 路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 
9.8 路平衡式输出，采用凤凰插接口； 
10.面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能；
11.支持自动混音（AM），可通过客户端软件设置混音参数,当前端设备输人的音频电平达到设定门限值时,可自动混音输出；
12.支持自动增益控制（AGC），可通过客尸端软件设置音频输人通道自动增益参数,当前端音频设备输入的音频电平达到设定门限值时,可增强或衰减音频输人通道的声音；
13.支持反馈消除（AFC），可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式;当前端输入设备产生啸叫时,通过客户端软件设置啸叫点的频率、增益和带宽的参数值,减小声反馈；
14.支持回声消除（AEC），当前端输人设备存在回声时,可通过客户端软件对相应音频输入通道设置回声消除参数,减小前端输入设备中的回声；
15.噪声消除（ANC），当音箱扩声出现噪声时,可通过客尸端软件对相应音频输入通道的噪声抑制等级.噪声动态参数进行设置,减小前端输人设备中的噪声；
16.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 
17.输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器； 
18.内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能；
19.具有多种专业音频处理模块：5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等； 
20.RS-485双向串行控制接口，可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制；
21.每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源； 
22.可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接； 
23.支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口； 
24.48KHz采样频率，24-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； 
25.支持断电自动存储功能，支持通道编组、复制粘贴等功能 ； 
26.输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；                                                                                                                                                                                           
27.输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω ；                                                                                                                                                                                             
28.输入共模拟制比：≥69dB(1KHz) ；                                                                                                                                                                                     
29.输出动态范围：109dBu；                                                                                                                                                                                            
30.频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；                                                                                                                                                                                         
31.信噪比：>108dB@1KHz 0dBu；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
32.失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz；      
33.信道分离度：>110dB（1KHz）；                                                                                                                                                                                 
34.功耗：≤45W；                                                                                                                                                                                                       
35.电源:AC110V/220V  50/60Hz
	1
	台
	与屏幕同一厂家　

	12
	网络+5G会议主机
	功能参数
1.4.3"全彩显示屏，UI界面简洁直观，快速操作的多功能飞梭按键，可精细调节每一个系统参数；
2.支持和手拉手环网数字传输; 支持2个独立环网满足不同组网需求；
3.可脱离会议管理软件发起签到、投票表决功能；
4.发言功能：
限制发言模式：最大限制10人发言；
主席优先模式：仅主席单元可发言；
先进先出模式：在达到设置的最大发言人数的情况下，最后开启的发言单元将顶替掉最先开启的发言单元，主席单元不受此限制；
申请发言模式：代表单元发言前通过发言按键向主席单元发送请求，待主席单元批准后方可发言，主席单元显示屏上将显示代表单元排队列表；
限时发言模式：通过设定发言限制时间，代表单元必须在限制的时间内发言完毕，达到设定的时间后，代表单元自动关闭发言功能。
5.可对每一只有线无线发言单元的输入音量、AGC、EQ等音频参数单独调节，也可进行统一调节；
6.可自定义每一支发言单元的角色属性（代表单元、主席单元、主持人）、人员名称、话筒编号
7.可针对任意一只有线无线发言单元的摄像机预置位单独调节，可联动视频矩阵完成多个摄像头之间无缝切换跟踪；
6.支持PC、手机、平板等设备无线接入设备热点，通过web网页和UI界面实时调节调试；
7.支持Pelco_D 、Pelco_P 、VISCA三种摄像机通讯协议，兼容性强；
8.自带RS232控制接口，可连接中控也可直接控制外部视频切换矩阵，可根据不同品牌矩阵自定义控制命令;
9.支持U盘实时录音功能，最大支持64G FAT格式U盘，
10.坐席话筒支持热插拔；即插即用无需设置；
11.支持上电自检，支持自动诊断；故障原因提示；
12.支持卡农座、3Pin端子平衡输出；莲花头非平衡输出，满足本地扩声、会议录制、远程视频会议的需求；
13.支持蓝牙音频输入输出，可接入手机、电脑蓝牙音频，可用于软件端视频会议或临时接入电话语音
14.主机与话筒间采用48K Hz音频采样，无损传输，< 10ms传输延迟，音质不受网线长度影响；
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	5G数字会议基站
	1.支持2.4G、5.2G、5.8G三频WIFI频段
2.支持802.11a/b/g/n/ac /ax传输协议2402Mbps 的接入速率，并发速率最高可达3000Mbps
3.支持POE、DC供电
4.支持路由、AP、中继三种工作模式WPA/WPA2加密，安全可靠
5.可查看分析当前环境无线频段、信道干扰等情况的直观视图，协助安装人员选择无干扰工作频段，确保无线通讯的稳定
6.支持壁挂、吸顶等安装方式
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	5G会议主席机-4寸屏
	功能参数
1.方形短麦克风无线主席单元，可管理代表单元发言
2.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480,刷新率60Hz
3.双核1.0G HZ处理器，256M SPI Flash
4.无线频率：2.4G/5.2G/5.8G Hz
5.主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示
6.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限；
7.主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表
8.支持发言、摄像追踪、投票表决，可通过会议主机单独调节单元的增益、EQ、AGC等参数
9.可通过会议主机设置单元为主持人、主席、代表等工作模式
10.直径9.7mm心形高保真电容音头，拾音距离50cm；
11.铝合金面板，表面喷砂电镀；；
12.全数字化信号传输，抗干扰能力强；
13.底座具有充电状态指示灯；
14.底部磁吸触点、侧面USB TypeC快速充电接口,充满时间≤3小时
15.4000mAh聚合物锂离子电池，持续发言≥6小时，待机时间≥8小时
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	5G会议代表机-4寸屏
	功能参数
1.方形短麦克风无线主席单元，可管理代表单元发言
2.4.3寸全彩触摸显示屏，分辨率480*480,刷新率60Hz
3.双核1.0G HZ处理器，256M SPI Flash
4.无线频率：2.4G/5.2G/5.8G Hz
5.主席单元可发起会议签到、投票表决议程，签到和投票表决结果实时显示
6.主席单元具有批准和禁止代表单元发言的权限；
7.主席单元可实时显示当前发言人员姓名、坐席编号以及等待发言人员列表
8.支持发言、摄像追踪、投票表决，可通过会议主机单独调节单元的增益、EQ、AGC等参数
9.可通过会议主机设置单元为主持人、主席、代表等工作模式
10.直径9.7mm心形高保真电容音头，拾音距离50cm；
11.铝合金面板，表面喷砂电镀；；
12.全数字化信号传输，抗干扰能力强；
13.底座具有充电状态指示灯；
14.底部磁吸触点、侧面USB TypeC快速充电接口,充满时间≤3小时
15.4000mAh聚合物锂离子电池，持续发言≥6小时，待机时间≥8小时
	5
	台
	与屏幕同一厂家　

	16
	天线放大器
	1. 无线信号放大分配系统支持1台天线分配器、2个天线组成
2. 支持多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性
3、频率：450-970MHz  
4、输入/输出阻抗：50Ω
5、通道：2*4（8路）输出
6、显示方式：LED
7、接口：B型母座
8、增益：+6dB
9、3阶互调截取点：+38dBm（典型）
10、增益平坦度：+1dB
	1
	台
	　

	17
	无线手持话筒
	1.工作频率：610-659.75MHz；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
2.调制方式：宽带FM；
3.信道数目：200；
4.信道间隔：250KHz；
5.频率稳定度：±0.005%；
6.动态范围：100dB；
7.最大偏移：±45KHz；
8.音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB）；
9.综合信噪比：＞105dB；（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并盖制造商公章证明）  
10.综合失真：≤0.5%；
11.工作距离：60m（在理想环境的情况下）；
12.包含1台主机，2只话筒单元；
	1
	台
	　

	18
	机柜
	一米准机柜
	1
	台
	　

	19
	视频会议系统
	搭载HarmonyOS、依托高算力硬件平台架构的超高清视频会议终端，具备H.265 4K双流音视频媒体处理能力，提供至臻会议体验。丰富的音视频接口，可适配多种类型摄像机和显示设备，支持国密会议，信令和媒体协议采用国密SM2、SM3、SM4算法认证加密，密文传输，数据丢失不泄密。
	1
	套
	　

	20
	会议高清摄像头
	提供HDMI接口基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的3D降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。 同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景、会议5种灵活的图像风格设定模式， 851万像素 1/2.3英寸CMOS图像传感器，支持USB视频输出，可方便连接PC实现高清图像传送，满足客户终端与摄像机的灵活布置。提供长距离多合一接口，图像输出分辨率高达4K60，支持远距离传输、摄像机控制、供电。与华为Cloudlink Box系列终端配套使用，传输距离高达100米。含HDMI20米2套
	2
	台
	与视频会议系统同一品牌　

	21
	零信任
	SSL性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，最大理论建议并发用户数：400，最大理论https并发连接数（个）：15000，理论https新建连接数（个/秒）：60；IPSEC性能参数：加密最大流量（Mbps）：85，理论并发隧道数（Tunnel）：300。
硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2万兆光SFP+。
★需与上级公司平台对接,含访问控制系统软件V2.0与3年维保服务（标准版）;
	1
	台
	　

	22
	LED显示控制器
	原大屏设备备品备件
	2
	台
	大华　

	23
	原厂服务
	原Led大屏和调度系统原厂服务1年
	1
	项
	大华

	24
	85寸LED电视
	85寸LED电视含（两套）移动推车支架，HDMI20米成品线2套
	4
	台
	　

	25
	便携式工作台
	全能轻薄笔记本 16吋 Ultra5-336H Windows 11 家庭中文版 32G 1T 2.5K 180Hz高刷护眼屏（或更高参数）
	2
	台
	　

	26
	高清会议摄像机
	72.5°广角镜+12x光学变焦+16x数字变焦;采用72.5°高品质超广焦镜头，光学变焦达到12倍，并支持16倍数字变焦，支持HDMI高清输出，USB3.0、HDMI、网络三路可同时输出。接口有HDMI*1 ，RJ45*1，LINE IN*1，MIC IN*1，LINE OUT*1，USB3.0*1，USB2.0*1，RS232 IN*1，RS232 OUT*1，RS485*1，12V电源接口；采用全新一代松下1/2.8英寸、207万有效像素的高品质HD CMOS传感器，可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。同时支持两路码流输出 (YUY2、MJPEG、H.264任两路)，减轻主机编解码压力。使用RS232和RS485串口，可对摄像机进行控制。含30米usb3.0控制线。
	2
	台
	　

	27
	会议全向麦
	规格参数：1）USB：USB2.0以上；                                                 
2）音频接口：3.5mm 音频Audio IN/级联EXT IN x1；3.5mm 音频Audio OUT/级联EXT OUT x1；                                    
3）NFC（近场无线通信）：支持Android 设备Ver 4.1、4.2、4.3、4.4、5.0 ；                                                  
4）BLUETOOTH：版本Ver.2.1+EDR；最大通信距离：10m（无障碍物）；                                                              
5）最大功耗：2.5W；                                              
6）尺寸：235 (W) x 46 (H) x 226 (D) mm；                                   
7）工作环境：温度：0 ～ 40 ℃；                                          
8）存储环境：温度：-20 ～ +50 ℃；                                                            
9）重量：0.8kg；                                                          
音频参数：                                          
1）拾音单元：单向x3，拾音半径8米；                     
2）扩音单元：全频x1，最大音量91dB  ；                     
3）音频处理：适应型回声消除器、降噪、自动跟踪、自动增益控制、混响抑制
	2
	台
	与高清会议摄像机同品牌

	28
	电缆
	国标10平方电缆，三相五线
	80
	米
	　

	29
	辅材
	包括：有线无线电源布线，地插*2，线材，分屏器*2，投屏器等
	1
	项
	　


★以上视频会议系统与网络通道零信任设备，要求原有视频会议系统（含上一级集团会议系统）兼容互通，网络通道设备与核心网络，安全设备数据对接，互联互通及上传业务数据调试产生的费用及协调由中标方承担，采购方不承担。因中标方超出交付时间的或其它技术对接问题得不到解决的，采购方认为中标方不具备承接本工程的能力，采购方有权终止合同并向中标方追偿所造成的损失。
 所有技术参数为最低满足项需提供证明材料。
3、★零信任产品提供厂家售后服务函。
4、以上所有设备包含安装调试费用。
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