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城郊煤矿综采工作面乳化液自动配比装置配件技术规格书

一、使用地点和用途

乳化液自动配比装置是城郊煤矿各综采工作面液压系统的重要组成部分，是工作面乳化液配比浓度达标的重要保证，为确保乳化液自动配比装置的正常运转，需根据实际情况采购一批乳化液自动配比装置配件。

乳化液自动配比装置配件必须与城郊煤矿综采工作面现用乳化液自动配比装置完全互换通用（具有厂家授权书）。报名前，供货商要进行充分的技术沟通。
二、货物名称及供货范围：

乳化液自动配比装置配件明细表
	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	1
	乳化液自动配比主体
	ML-KRPYZ-10-01
	1
	台
	

	2
	乳化液配比器
	ML-PBQ-8418
	1
	台
	

	3
	矿用隔爆兼本安型 PLC 控制箱
	KXJ127(B)
	1
	台
	

	4
	矿用隔爆兼本安型安全型启动装置
	QJZ7-80/1140(660,380)-2
	1
	台
	

	5
	液位传感器
	GUY5
	1
	台
	

	6
	乳化油箱
	ML-Y1200
	1
	件
	

	7
	水箱
	ML-S2000
	1
	件
	

	8
	矿用本安型浓度传感器
	GND15
	1
	件
	

	9
	电动球阀
	DN50
	1
	件
	

	10
	胶管总成
	DN25 25/4-400
	1
	根
	

	11
	胶管总成
	DN25 25/4-450
	1
	根
	

	12
	清水过滤器
	ML-GSQ-50
	1
	套
	

	13
	清水过滤器滤芯
	ML-GLX-50
	1
	件
	

	14
	立式多级提升装置
	CDL8-10
	1
	台
	

	15
	加油提升装置
	CH-B-50
	1
	套
	

	16
	专用胶管链接总成
	DN20 20/4-2000
	1
	根
	

	17
	专用胶管链接总成
	DN25 25/4-1000
	1
	根
	

	18
	专用胶管链接总成
	DN25 25/4-1200
	1
	根
	

	19
	对夹式快装球阀
	DN40
	1
	件
	

	20
	对夹式止回阀
	DN40
	1
	件
	

	21
	对夹式快装球阀
	DN25
	1
	件
	

	22
	乳化油过滤器
	ML-RHYQ-25
	1
	套
	

	23
	乳化油过滤器滤芯
	ML-YLX-25
	1
	件
	

	24
	外框组件
	ML-WK-2000
	1
	套
	

	25
	自动配比组件
	ML-ZDPB-100
	1
	套
	

	26
	自动配比电气总成
	ML-ZDDQ-1600
	1
	套
	


三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需物资文件 

具有厂家授权书，所包含的PLC控制箱、控制器、电磁启动器、电池阀要有MA证。

四、技术要求及标准
1、使用环境条件

1.1、环境温度 2～50℃。

1.2、相对湿度：不大于 95%（25℃时）。

1.3、大气压力：80～110KPa。

2、技术参数整体满足装置的以下要求
2.1、配比范围：3-5%；

2.2、配比能力：不低于100L/min；

2.3、乳化油箱：可存储2桶200L乳化油，最低报警液位200mm；

2.4、清水缓存箱：大于1m³；

2.5、入水口压力：0.1-2.0MPa。

五、质量及验收要求

1、产品到货后双方共同验收，应符合产品出厂标准和相关技术要求。

2、必须提供产品合格证，国家规定内的电气部件要有煤安证，否则不予验收。

六、质保期及服务要求

1.质保期：产品使用之日起6个月或到货后1年。

2.如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用人现场进行服务。若属产品质量问题，所造成的损失由出卖人全部承担。

3.配件安装期间，出卖人需安排技术人员到现场指导安装，并保证安装质量。如因装配问题导致无法使用，出卖人需安排专人负责维修，或运至维修厂家维修。
七、保管保养、运输

1、产品出厂前，应采用适用于海运或空运和陆路运输的包装，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品能安全运抵现场。如果因包装或其防护措施不妥而造成产品损坏和丢失的，由供货方承担全部责任和费用。

2、装运的产品必须符合合同规定的设备名称、型号、规格、要求交货的数量，否则一切后果均由厂方承担。

3、随产品提供的技术资料（产品使用说明书、产品合格证、发货清单等）应完整无缺。

4、其它未尽事宜，签订订货合同时以书面或技术协议的形式补充。

八、交货期 

接产品使用人送货通知后一个月内到货。

九、技术联系人：李维鹏

联系电话：5195341

十、附件

1、基本技术参数响应表（偏差表）

2、服务及质保承诺书
附件1：
基本技术参数响应表（偏差表）
	类型
	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	产品规范
	1
	所有供货零部件与城郊煤矿在用原厂家设备零部件互换使用（或根据需要进行调整），保证提供与图纸的规格相同的产品，产品材质和机械性能等各项性能指标不低于实际需要。报名前，供货商要进行充分的技术沟通。
	
	
	

	
	2
	1、使用环境条件

1.1、环境温度 2～50℃。

1.2、相对湿度：不大于 95%（25℃时）。

1.3、大气压力：80～110KPa。
	
	
	

	
	3
	满足整机乳化液配比的技术要求。
	
	
	

	
	4
	所有配件报名时必须标明生产厂家和品牌。
	
	
	

	技术资料
	1
	产品使用说明书、产品合格证、发货清单等
	
	
	

	服务要求
	1
	质保期：产品使用之日起6个月或到货后1年。
	
	
	

	
	2
	配件安装期间，出卖人需安排技术人员到现场指导安装，并保证安装质量。如因装配问题导致无法使用，出卖人需安排专人负责维修，或运至维修厂家维修。
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。

法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：

附件2：
服务及质保承诺书
河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：
本单位针对综采工作面乳化液自动配比装置配件项目，服务及质保方面承诺如下：
1、质保期为使用之日起6个月或到货后1年，在质保期内，出现产品质量问题，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担由此造成的所有损失。
2、出卖人提供终身技术服务，质保期内出现质量问题的，出卖人应于24小时内到现场解决。
3、出卖人提供定期售后回访服务，对使用情况进行技术指导。
......
（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）
一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。
法人或授权代表签字：
单位名称（盖章）：
日期：
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