
永煤公司机关55寸液晶电视技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	55寸液晶电视 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	遥控器、高清线、底座、挂架等标配

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	尺寸：55寸
连接方式：无线/网线
屏幕分辨率：4K超高清
运行内存：不少于2+16G
CPU核数：不少于四核心
支持输入格式：HDMI VGA USB
功能：无线投屏、护眼防蓝光
背光源：LED

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费上楼安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保一年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	创维、华为、三星


技术联系人  陈少锋 5197964   

永煤公司机关100寸液晶电视技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于会议室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	100寸液晶电视 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	遥控器、10米高清线、落地移动支架等。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	尺寸：100寸
连接方式：无线/网线
屏幕分辨率：4K超高清
运行内存：不少于2+16G
CPU核数：不少于四核心
支持输入格式：HDMI VGA USB
功能：无线投屏、护眼防蓝光
背光源：LED

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费上楼安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保一年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	创维、华为、三星


技术联系人  陈少锋 5197964   

永煤公司机关全自动洗衣机技术规范书

	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于地点：永煤机关值班室

	2
	货物名称及供货范围
	               3KG全自动洗衣机

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	3米加长上水管及3米加长排水管

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	尺寸：不少于455mm*420mm*725mm 

洗涤容量：3公斤

洗涤方式：波轮全自动洗衣机 

能效等级：不低于二级

洗净比：大于等于0.8  

开门方式：顶开式
洗衣程序：漂洗+脱水

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损



	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受办公产品三包规定，同时中标人须负责提供家具的后期维修、维护等服务，须负责整机质保三年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	海尔、海信、小天鹅


技术联系人  陈少锋 5197964  

永煤公司机关电热水器技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于领导值班室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	电热水器 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	波纹管、安全阀，防电墙，自带漏电保护器标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	最大容积：60升
能效等级：一级节能
外形设计：圆筒形

颜色：白色
功能：速热增容，彩色大屏数显，自带防电墙2.0，防干烧，带高温保护，自动泄压功能，双管加热。
加热功率：不小于3000W

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费辅材、打孔安装及调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保三年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	海尔、美的、万和


技术联系人  陈少锋 5197964   
永煤公司机关壁挂式空调技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	空调挂机 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	连接线，遥控器，连接铜管，外机支架标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	产品匹数：1.5匹
变频/定频：变频
能效等级：三级节能
冷暖类型：冷暖
功能：独立除湿，静音
制冷量：不低于3000W
制热量：不低于4000W

电压：220V

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费打孔及拆机安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保六年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	格力、松下、三菱


技术联系人  陈少锋 5197964   
永煤公司机关2P柜式空调技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	空调柜机 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	连接线，遥控器，连接铜管，外机支架标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	产品匹数：2匹
变频/定频：变频
能效等级：三级节能
冷暖类型：冷暖
功能：独立除湿，静音
制冷量：不低于5100W
制热量：不低于6800W

电压：220V

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费打孔及拆机安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保六年。

	11
	运输及包装要求
	防震包装

	12
	供应商须提供技术资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	13
	品牌要求
	格力、松下、三菱


技术联系人  陈少锋 5197964   
永煤公司机关3P柜式空调技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	空调柜机 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	连接线，遥控器，连接铜管，外机支架标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	产品匹数：3匹
变频/定频：变频
能效等级：三级节能
冷暖类型：冷暖
功能：独立除湿，静音
制冷量：不低于7200W
制热量：不低于8900W
电压：220V

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费打孔及拆机安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保六年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	格力、松下、三菱


技术联系人  陈少锋 5197964   

永煤公司机关5P柜式空调技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	空调柜机 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	连接线，遥控器，连接铜管，外机支架标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	产品匹数：5匹
变频/定频：变频
能效等级：三级节能
冷暖类型：冷暖
功能：独立除湿，静音
制冷量：不低于12000W
制热量：不低于12500W
电压：380V

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费打孔及拆机安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责整机质保六年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	格力、松下、三菱


技术联系人  陈少锋 5197964   
永煤公司机关10P柜式空调技术规范书
	序号
	技术规范书内容

	1
	项目简介及使用地点
	用于办公室，地点：永煤机关办公楼

	2
	货物名称及供货范围
	空调柜机 

	3
	主要部件（或设备）配置要求
	连接线，遥控器，3米连接铜管，外机支架标配。

	4
	设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
	厂家附带

	5
	货物使用环境及范围
	室内，温度+40℃- -10℃

	6
	货物适用标准
	国家、行业相关标准

	7
	技术参数
	产品匹数：10匹
变频/定频：变频
能效等级：三级节能
冷暖类型：冷暖
功能：独立除湿，静音
制冷量：不低于28100W
制热量：不低于30000W
电压：380V

	8
	质量及验收要求
	外包装无破损，主机无损坏

	9
	安装、调试要求
	中标人负责免费打孔及拆机安装、调试

	10
	服务及质保要求
	投标产品须全国联保，享受电子产品三包规定，同时中标人须负责提供设备后期维修、维护等技术服务，须负责质整机保六年。

	11
	供应商须提供资料要求
	必须注明投标品牌及规格型号

	12
	付款要求
	供应商需开具13%增值税专用发票交给甲方，

挂账后根据甲方财务资金预算，承兑分期付款。

	13
	品牌要求
	格力、松下、三菱


技术联系人  陈少锋 5197964   

