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矿用气动压入式轴流局部通风机技术规格书
一、项目简介及使用地点：
矿井反风演习期间，井下掘进工作面需停电、停风，为避免工作面瓦斯出现异常，新桥煤矿拟购置气动压入式轴流局部通风机，特编制技术规格书，其要求如下。

二、供货范围
	序号
	设备名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用气动压入式轴流局部通风机
	FQD№7.5
	台
	/
	


三、执行标准

厂商所供设备应符合中国最新版国家标准（GB）或在国际范围内被接受的标准，但不得低于下列标准。设备设计、产品图样及制造必须符合国家相关标准，同时还应满足国家有关安全、环保等强制性标准。 
1.《爆炸性环境》GB/T3836-2021 
2.《煤矿用气（液）动局部通风机技术条件》MT/T500-2008
3.《煤矿用局部通风机技术条件》MT/T222-2019
4.《风机与罗茨鼓风机噪声测量方法》GB/T2888-2008
5.《通风机的基本型式、尺寸参数及性能曲线》GB/T3235-2008 
6.《煤矿用局部通风机用消音器技术条件》MT/T1278-2025 
7.《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》GB/T13813-2023 

8.《煤矿井下安全标志》AQ1017-2005

9. 其他国家及行业相关执行标准规定。

四、技术要求

1.局部通风机必须取得煤安标志证；

2.采用气动马达驱动方式，在具有爆炸危险的环境中使用安全可靠；

3.通风机结构紧凑，体积小，安装方便，使用安全，运行时噪声符合相关标准；

4.风机须具备过载保护功能，不会出现强力摩擦和刚性损坏等危险现象； 

5.风机由导流器、叶轮、气动马达、机壳等部件组成。风流从导流器进入旋转的叶轮，经四组叶轮加速的气流通过后实现长距离送风。

五、技术参数
	序号
	项目
	技术参数

	1
	矿用气动压入式轴流局部通风机
	风量：>450m³/min

	2
	
	供气压力：0.4-0.7Mpa

	3
	
	噪声:<85dB

	4
	
	环境温度:+4℃-40℃


六、质量及验收要求

1.出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

2.根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

3.随机供货资料：发货清单、产品合格证、使用说明书、安标证书、保修单、装箱单等。

七、服务及质保要求

1.质保期为安装调试合格后12个月，质保期内出现质量问题，出卖人必须免费更换，同时出卖人承担运输费用，否则根据影响程度扣除相应的质保金，质保期满后出卖人为该设备提供终身技术服务，确保备品、备件优质、及时提供。

2.质保期间若出现质量问题，出卖人承诺接到电话或传真后，应在1小时内给使用人答复，24小时内到达现场进行处理。

八、运输及包装要求
1.接到送货通知后，供应商必须在7日内将产品送达买方指定地点，运输费用由供应商承担。

2.产品随行文件装入塑料袋密封后放入包装箱内。

3.包装后的产品在避免雨雪直接淋袭的条件下，可使用于各种运输方式。

4.到货产品，必须确保完好，运输途中避免剧烈撞击、抛摔，严禁拖擦及用尖锐硬物划伤。发生的产品变形、损坏等问题，由供应商负责。

九、其他
本技术规格书中提出的要求是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书要求和国家、行业标准的优质产品。本技术规格书所使用的标准如遇与出卖人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

技术联系人：王森  15936343715
