
丰阳矿水环式真空泵项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	（一）主要技术要求


参考型号
2BEC42


数    量
2台


抽 气 量
130m3/min


最低吸入绝压
16kPa


高效吸入压力
20～100kPa


转    速
390rpm


最大轴功率
160kW


供 水 量
5.8～13.5m3/h


供水水压
0.05～0.15MPaG


供水温度
≤35 ℃


进排气口
DN300


噪   声
≤85dB（A）


传动方式
减速机传动


密封形式
填料密封

相关技术要求

1、水环真空泵叶轮、泵体、分配板、吸排气连通管材质不低于Q235B，叶轮采用焊接，热处理工艺；

2、水环真空泵泵轴采用45#钢，需要采取调质处理；

3、水环真空泵轴套采用304不锈钢或者优于该材质的型号进行加工；

4、水环真空泵泵盖采用HT250材质；
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。买受人在发票挂账后，将分期向出卖人支付合同总价款的90%，一年内付清。

2.合同总价款的10%作为质保金。若质保期内产品无质量问题，买受人应在质保期结束后的三个月内支付该质保金。支付时，出卖人需提供产品使用人出具的质保金支付证明。

3、接受银行电子承兑付款。
	
	

	交货期：接送货通知后45日内交货。
	
	

	质保要求：产品质保期为自货到验收合格12个月或货到15月。如出现质量问题，设备厂家应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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