
丰阳煤矿水环式真空泵技术要求

概述
永登煤业丰阳煤矿现有2BEC42水环式真空泵四套，用于井下临时瓦斯抽采工作，但由于设备使用年限长、故障率高、效率低，无修复利用价值。本次招标方案需要利用现有的设备设施（电机、减速机等）配备配套水环式真空泵2台。
货物需求一览表

	货物名称
	参考型号
	数量

	水环真空泵
	参考型号：2BEC42
	2台（不含电机、减速机等主要设施）


主要技术参数

	项目
	货物名称
	水环真空泵

	泵主要技

术参数
	型    号
	2BEC42

	
	数    量
	2台

	
	抽 气 量
	130m3/min

	
	最低吸入绝压
	16kPa

	
	高效吸入压力
	20～100kPa

	
	转    速
	390rpm

	
	最大轴功率
	160kW

	
	供 水 量
	5.8～13.5m3/h

	
	供水水压
	0.05～0.15MPaG

	
	供水温度
	≤35 ℃

	
	进排气口
	DN300

	
	噪   声
	≤85dB（A）

	
	传动方式
	减速机传动

	
	密封形式
	填料密封


四、货物使用环境及范围

1、煤矿井下使用；

2、环境相对湿度不超过 95%（+25℃时）；

3、适用环境温度：-5℃～+40℃；

4、在有甲烷混合气体和煤尘，且有爆炸危险的矿井中；

5、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽。

五、货物适用标准

1、《煤矿安全规程》2025版；

2、《煤矿瓦斯抽采工程设计标准》（GB50471-2018）；

3、《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GB 3836.1-2021）；

4、《水环真空泵和水环压缩机》 （JB/T 7255-2020）；

5、《煤矿瓦斯抽采系统管理规范》（NB/T 11637-2024）
六、相关要求

1、水环真空泵规格尺寸满足现有电机、减速机及其它设施安装要求，矿井负责提供相关技术参数或者参标单位安排技术人员现场测量核实相关技术参数；

2、水环真空泵和矿井现有减速机联轴器匹配；

3、水环真空泵叶轮、泵体、分配板、吸排气连通管材质不低于Q235B，叶轮采用焊接，热处理工艺；

4、水环真空泵泵轴采用45#钢，需要采取调质处理；

5、水环真空泵轴套采用304不锈钢或者优于该材质的型号进行加工；

6、水环真空泵泵盖采用HT250材质；

7、产品生产制造必须按照国家技术标准和行业标准执行。

8、水环真空泵必须配备底板（底座），便于后期整体安装。
七、质量及验收要求

1、包装完好、外观无损坏迹象，无妨碍使用的缺陷或障碍。

2、产品符合相关标准规定的质量、规格和性能要求；水环真空泵有煤矿安全标志证书及合格证、使用说明书、装配图册（图册上必须显示各配件名称及型号）。

八、安装、调试及培训要求

1、安装时出卖方派遣技术人员指导安装。

2、初次使用时出卖人负责现场培训和指导作业。

九、服务及质保要求

1、设备质保期以验收起12个月或者货到现场15个月，以先到为准。产品出现问题，出卖人在12小时内响应并提出解决方案。因产品设计、制造质量产生的问题，产生的费用由出卖人承担。因使用方使用或保存不当等原因导致的问题，由出卖人配合解决，产生费用由买受人承担。

2、出卖人对设备提供终生维修服务，并随时提供易损零部件，长期供应全套设备零部件。

3、产品符合国家标准及行业标准，保证产品性能可靠。

十、其它要求
以上提出的是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。出卖人必须保证提供符合本技术规格书、国家和行业及企业相关标准的优质产品。  
参与招标单位严格按照本技术要求第三、第六条款要求执行，注明投标设备型号参数。

技术联系人：丰阳煤矿  杨俊奇  18317297586



