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河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

潜水泵配件采购技术规范书

一、项目简介及使用地点

1、项目简介：

本次采购的潜水泵易损配件，用于城郊煤矿在用的各种型号隔爆型潜水泵的日常维修更换使用。

2、使用地点：永城市宝塔路城郊煤矿。
供货名称及供货范围   
	潜水泵配件明细表

	序号
	名称
	参考规格型号
	单位
	备注

	1
	O型圈
	BQS12-50MN-5.5/N
	个
	Ф75×2.65

	2
	O型圈
	BQS12-50B-5.5/N
	个
	Ф230×5.3

	3
	O型圈
	BQS20-50-5.5/N
	个
	φ300×5.3

	4
	O型圈
	BQS30-35-5.5/N
	个
	φ75×3.55

	5
	O型圈
	BQS25-50-7.5/N
	个
	φ75×3.55

	6
	O型圈
	BQS50-30-7.5/N
	个
	φ75×3.55

	7
	O型圈
	BQS80-80-37/N
	个
	φ265x5.3

	8
	泵体口环
	BQS12-50MN-5.5/N
	个
	Ф85×75.2×10

	9
	泵体口环
	BQS12-50B-5.5/N
	个
	Ф85×75.2×10

	10
	泵体口环
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	11
	泵体口环
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	12
	泵体口环
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	13
	泵体口环
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	14
	泵体口环
	BQS20-100/2-18.5
	件
	

	15
	泵体口环
	BQS70-35-18.5
	件
	

	16
	泵体口环
	BQS80-80-37/N
	件
	

	17
	导水套
	BQS12-50MN-5.5/N
	套
	

	18
	导水套
	BQS12-50B-5.5/N
	套
	

	19
	导水套
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	20
	导水套
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	21
	导水套
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	22
	导水套
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	23
	骨架油封
	BQS12-50MN-5.5/N
	个
	Ф25×40×10

	24
	骨架油封
	BQS12-50B-5.5/N
	个
	Ф25×40×10

	25
	骨架油封
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	26
	骨架油封
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	27
	骨架油封
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	28
	骨架油封
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	29
	骨架油封
	BQS20-100/2-18.5
	件
	

	30
	骨架油封
	BQS70-35-18.5
	件
	

	31
	骨架油封
	BQS80-80-37/N
	个
	

	32
	机械密封
	BQS12-50MN-5.5/N
	套
	

	33
	机械密封
	BQS12-50B-5.5/N
	套
	

	34
	机械密封
	BQS20-50-5.5/N
	套
	

	35
	机械密封
	BQS30-35-5.5/N
	套
	

	36
	机械密封
	BQS25-50-7.5/N
	套
	

	37
	机械密封
	BQS50-30-7.5/N
	套
	

	38
	机械密封
	BQS20-100/2-18.5
	套
	

	39
	机械密封
	BQS70-35-18.5
	套
	

	40
	机械密封
	BQS80-80-37/N
	套
	

	41
	滤网
	BQS12-50MN-5.5/N
	片
	

	42
	滤网
	BQS12-50B-5.5/N
	片
	

	43
	滤网
	BQS20-50-5.5/N
	片
	

	44
	滤网
	BQS30-35-5.5/N
	片
	

	45
	滤网
	BQS20-100/2-18.5
	片
	

	46
	滤网
	BQS70-35-18.5
	片
	

	47
	滤网
	BQS80-80-37/N
	片
	

	48
	滤网
	BQS150-75-55/N
	片
	

	49
	滤网
	BQS50-150/2-45/N
	片
	

	50
	叶轮
	BQS12-50MN-5.5/N
	片
	

	51
	叶轮
	BQS12-50B-5.5/N
	片
	

	52
	叶轮
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	53
	叶轮
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	54
	叶轮
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	55
	叶轮
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	56
	叶轮
	BQS60-30-15/N
	个
	

	57
	叶轮
	BQS20-100/2-18.5/N
	件
	

	58
	叶轮
	BQS60-100-37/N
	件
	

	59
	叶轮
	BQS100-60-37/N
	件
	

	60
	叶轮
	BQS50-50-37/N
	片
	

	61
	叶轮
	BQS30-80-37/N
	片
	

	62
	叶轮
	BQS50-150-45/N
	个
	Ф254×68

	63
	叶轮
	BQS100-50-45/N
	套
	

	64
	叶轮
	BQS85-100-55/N
	个
	

	65
	叶轮
	BQS20-100/2-18.5
	件
	

	66
	叶轮
	BQS70-35-18.5
	件
	

	67
	叶轮
	BQS80-80-37/N
	件
	

	68
	叶轮口环
	BQS12-50MN-5.5/N
	个
	Ф75×65×10

	69
	叶轮口环
	BQS12-50B-5.5/N
	个
	Ф75×65×10

	70
	叶轮口环
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	71
	叶轮口环
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	72
	叶轮口环
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	73
	叶轮口环
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	74
	叶轮扣环
	BQS20-100/2-18.5
	件
	

	75
	叶轮扣环
	BQS70-35-18.5
	件
	

	76
	叶轮扣环
	BQS80-80-37/N
	件
	

	77
	止动垫圈
	BQS12-50MN-5.5/N
	个
	

	78
	止动垫圈
	BQS12-50B-5.5/N
	个
	

	79
	止动垫圈
	BQS20-50-5.5/N
	个
	

	80
	止动垫圈
	BQS30-35-5.5/N
	个
	

	81
	止动垫圈
	BQS25-50-7.5/N
	个
	

	82
	止动垫圈
	BQS50-30-7.5/N
	个
	

	83
	止动垫圈
	BQS70-35-18.5
	个
	

	84
	止动垫圈
	BQS20-100/2-18.5
	个
	

	85
	止动垫圈
	BQS60-100-37/N
	个
	

	86
	止动垫圈
	BQS80-80-37/N
	个
	

	87
	止动垫圈
	BQS60-60-22/N
	个
	

	88
	止动垫圈
	BQS150-75-55/N
	个
	

	89
	止动垫圈
	BQS50-150/2-45/N
	个
	

	90
	电机定子总成
	BQS80-80-37/N
	个
	

	91
	电机转子总成
	BQS80-80-37/N
	个
	

	92
	电机定子总成
	BQS150-75-55/N
	个
	

	93
	电机转子总成
	BQS150-75-55/N
	个
	

	94
	电机定子总成
	BQS50-150/2-45/N
	个
	

	95
	电机转子总成
	BQS50-150/2-45/N
	个
	


                                                                      三、技术要求

1、各配件的设计、性能、结构、制造、质量和试验等要求必须与在用的潜水泵同部位配件能力相匹配，并且必须按照国家和行业相关标准执行。

2、出卖人保证提供与配件清单要求的规格、型号相同的配件，尺寸参数必须与在用潜水泵零部件可完全互换使用，并保证产品材质和机械性能不低于原设备要求。

3、技术规格书提供规格型号仅为参考，中标单位所提供配件与现用潜水泵必须配合紧密可靠，为保证配件能够正常使用，中标单位需在中标后两日内，安排技术人员到现场对配件数据进行精确测量确认。

4、配件材质具有足够的强度和冲击韧性，对焊接部位有良好的焊接性能，各接口和接合面密封良好，不漏液，硬度、耐压、耐磨性能符合原潜水泵的设计要求。

5、潜水泵主要零部件的材料应有较强的抗腐蚀能力，材料的化学成分、力学性能应符合有关材料标准。

6、叶轮应采用不低于QT600-3球墨铸铁材料。

7、潜水泵的重要密封件机械密封材质为硬质合金密封。

8、如果没有特别要求，产品表面漆的颜色按原厂家标准执行。

9、有防腐要求的表面应涂防锈油或防锈脂，产品出厂时做好必要的防锈、防尘措施。

10、零部件表面必须粘贴规范的产品标识，注明适用主机型号及配件名称、型号、主要参数、生产厂家及出厂日期等信息，以便分类存储，按规定需要铭牌的必须有完好的铭牌。

11、出卖人须对各配件的质量、可靠性、通用性、使用寿命、技术服务等进行承诺。

    四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

企业必须具有合格的企业资质，按配件实际需要提供该配件国家或行业强制要求的资质文件。

    五、货物使用环境及范围
1、环境温度：-10°C～+40°C

2、矿井类型：能满足高瓦斯及突出矿井使用要求。
    六、货物适用标准

国家和行业现行标准和规范，包括但不限于

1、《煤矿安全规程》（2025版）
2、JB/T 4297-1992   泵产品涂漆技术条件 

3、JB/T 6880.1-1993   泵用灰铸铁件 

4、JB/T 6912-1993   泵产品零件无损检测 

5、GB/T 191‑2025    包装储运图示标志

6、GB/T13384‑2008  机电产品包装通用技术条件

七、货物质量及验收要求

 出卖人提供的配件质量必须符合以上货物标准及技术要求，到矿后按技术规范条款进行现场验收。

    八、安装、调试要求

    一般情况下送货到使用单位即可，无需安装调试。如有需要，出卖人需派技术人员到使用人生产现场指导安装、调试及试运行工作。        

九、服务及质保要求

产品质保期为到货后6个月，质保期内如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行服务。在使用过程中，因产品质量问题给产品使用人造成损失的，出卖人除无偿更换有质量问题的产品外，还应承担相关损失。

    十、运输及包装要求

    配件出厂时，应进行合理包装，保证外观和结构不受损坏，保护其性能及其使用价值。其包装能极大限度地满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证其完好如初地运送到使用现场。
    十一、其他
1、交货期：按使用人需求时间交货，免费运送到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，由供应商负责卸车。

2、违反本技术要求的，签订协议时发现的一律废标；验收时发现的不予接收、挂账；使用期间发现的，不予付款。

3、出卖人可随时到矿对待修的潜水泵配件进行现场尺寸核对。

4、如有其他问题，双方协商解决。

  技术联系人：袁韧   03705195227



