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单轨吊过渡轨及道岔附件

技术要求

一、采购设备配件规格型号、数量

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量

	
	
	
	
	

	1
	I140V公过渡轨
	1.5M
	根
	20

	2
	I140V母过渡轨
	1.5M
	根
	20

	3
	过渡弯轨
	MPD24F-I140V-1.5米FT/FZ
	根
	24

	4
	双挂式轨道吊耳公头
	I140V
	件
	70

	5
	轨道连接头
	I140V
	件
	70

	6
	道岔阻爪
	I140V
	件
	20

	7
	道岔端轨
	I140V
	件
	20

	8
	轨道连接插座
	I140V
	件
	70

	9
	双挂式轨道吊耳母头
	I140V
	件
	70

	10
	单挂式轨道吊耳公头
	I140V
	件
	70


二、与采购设备配件相关基本情况介绍

1.配件用于井下巷道拐弯地段单轨吊轨道连接及单轨吊道岔修理，应与矿井现有的单轨吊轨道相匹配，不妨碍轨道衔接及安全运输。

2.单轨吊轨道型号为I140V型重型轨道。

三、执行的标准

1.该批配件材料的采购必须符合行业的最新标准，和现使用设备能够完美匹配并使用。

2.执行GB9448-1999《焊接与切割安全》标准。

3.符合《结构件焊接通用技术条件》

4.投标方保证提供的货物是全新的、未使用过的，在各个方面符合招标规定的质量、规格和性能要求。

5.未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。

四、主要技术参数及相关要求

1.I140V公过渡轨

规格型号：1.5m，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，过渡轨中间部分焊接加强板，安全使用。

2.I140V母过渡轨

规格型号：1.5m，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，过渡轨中间部分焊接加强板，安全使用。

3.过渡弯轨

规格型号：MPD24F-I140I-1.5m ，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。

4.双挂式轨道吊耳公头

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型双挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
5.轨道连接头

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。

6.道岔阻爪

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊道岔衔接配合，安全使用。

7.道岔端轨

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊道岔衔接配合，安全使用。

8.轨道连接插座

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。

9.双挂式轨道吊耳母头

规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型双挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
10.单挂式轨道吊耳公头
规格型号：I140V，与矿井现有的I140V型单挂式重型单轨吊轨道衔接配合，安全使用。
五、服务及质保要求

1、质保期自使用起一年，在质保期内非人为损坏，免费维修、更换，如出现质量问题，出卖人应在48小时内赶到产品使用现场进行服务。如为非正常使用造成的问题由买受人负责，如确为产品质量问题，所造成的损失由出卖人全额承担。

2、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，出卖人保证在接到买受人送货通知后，于20日内将代储物资运至买受人指定现场。为便于验收，出卖人除发装箱清单外，需对配件应有相应的物资名称、规格型号进行标注并提供产品合格证等相关资料，对买受人安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

3、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。

4、投标方资质：

（1）投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（2）投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（3）投标方须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

（4）本项目不接受联合体投标。

5、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯乡文庄村南赵固一矿，出卖人负责到货前的运输并承担相关费用，现场卸货由出卖人负责。

六、其它要求

1、供货车辆排放标准必须是新能源车辆，其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方影响后果)均由出卖人负责。

2、未尽事宜，协商解决。

