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赵固一矿鸟笼锚索加工技术要求
一、加工明细

	序号
	物资名称
	规格型号
	计量单位
	预估数量
	物资类型
	备注

	1
	鸟笼锚索
	各种规格
	米
	15000
	加工
	根据设计长度加工


二、质量技术要求

1、按照甲方提供的图纸加工，并满足图纸中规定的相关要求。

2、焊缝高度不小于10mm。

3、符合国家标准和矿方要求。

三、服务及要求

1、乙方应按照甲方提供的图纸、技术要求和生产工期保质保量完成加工任务。根据甲方提供的钢绞线，按要求加工成鸟笼锚索，满足煤矿安全技术要求。

2、乙方应按照甲方的计划要求及时安排生产，按甲方要求的时间及时将加工产品送达指定地点，运输及加工过程中发生一切安全、环保等事件由乙方承担。
3、加工过程中所需的氧气、乙炔、焊条、焊把、割把等辅助材料及工具和运费已包含在合同单价内。
4、乙方加工好的物资必须保证质量。

四、质量及验收

1、甲方对加工的鸟笼锚索进行月度验收，并按实际验收数量进行结算。

2、甲方为乙方提供图纸及技术资料。

3、甲方有权制止加工过程中出现的不符合设计的工艺，遇到特殊情况，协助乙方进行技术分析，制定可行技术方案。

4、甲方负责鸟笼锚索成品进厂验收工作。
五、其他要求
1、交货期：双方签订合同后，接到通知7日内到货。如果乙方没有按照规定的时间交货和提供服务，每逾期一日支付给甲方逾期违约金500元整（从结算款中扣除，货款不够需补交）；不足一日按一日计。

2、无预付款，每月按验收合格的鸟笼锚索数量进行结算，乙方提供13%增值税专用发票后，分期通过内部转账或电子承兑汇票支付。

3、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，乙方负责到货前的运输并承担相关费用。

4、车辆运输：供货车辆必须为纯电新能源车辆（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由委托人负责。

5、未尽事宜，双方协商解决。
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