焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司

赵固一矿选煤厂盐酸技术要求

编 制：                 
审 核：                         
批 准：                
赵固一矿选煤厂盐酸

技术要求
一、名称、型号及预估数量

1、名称：盐酸

2、规格型号及质量标准：浓度≥31%。

3、预估数量：150000kg(根据水质情况）
二、环境条件

环境温度：-15℃～+50℃。

相对空气湿度：85%。

海拔高度：不高于1000m。

耐震能力：按8级地震烈度设防。

工作制度：每天三班，每班8小时连续作业。

三、相关标准和规定

符合国家执行标准：GB320-2006

技术要求

1.盐酸应无色或浅黄色透明液体；
2.总酸度（以 HCl 计），w/% ≥ 31.0 

3.铁（Fe）含量，w/% ≤ 0.001

4.硫酸盐（SO₄²-计），w/% ≤ 0.002

5.砷（As）含量，w/% ≤ 0.0001

6.灼烧残渣，w/% ≤ 0.05
五、资质、证件要求

1、投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的厂商。

2、投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3、本项目不接受联合体投标。

六、其它要求


1、盐酸试用期一个月，如果质量不符合我矿要求，无法得到既定效果，投标方无偿更换，更换后仍得不到既定效果的，矿方有权拒绝支款并单方面解除合同。 

2、供货周期：供货期为合同签订后一年，交货期为接到矿方通知后24小时内。
3、付款方式：无预付款，货到验收合格按月结算，分期支付，付款方式为电子承兑，质保金10%。逾期付款按无息处理。

4、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，投标方负责设备到货前的运输并承担相关费用。

5、供货车辆要求：由于盐酸属于危险化学品，考虑到该项目运输为危化品运输，故供货车辆排放标准必须是国六及以上（具体以当地环保政策要求为准，环保政策要求变更时，需及时调整运输车辆标准），其他车辆不予进矿，否则造成后果(包括对矿方造成的影响及损失)均由供货单位负责。



