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一、项目概况

本次所采购三相异步电动机使用于车集煤矿选煤厂输送机用。

二、型号及数量

	序号
	名    称
	参考型号
	功率
	电压
	数量
	备注
	

	1
	三相异步电动机
	YBX4-180L-4
	22KW
	380V
	2台
	电机防爆
	

	电动机选用卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司、佳木斯防爆电机有限公司、山西防爆电机(集团)有限公司或同等品质品牌产品。


三、主要部件（或设备）配置要求

1、电机主体防护等级IP55；接线盒防护等级IP55；电机绝缘等级：F级。

2、旋转方向：双旋向。

3、电机冷却方式：风冷。

4、电机电源接线盒位于电机顶部，由轴伸端视之出线口向后。

5、电机的壳体应具备较好的抗腐蚀、抗老化的性能。

6、电机能效等级应满足GB 18613《电动机能效限定值及能效等级》规定的二级及以上能效等级要求。

7、电机定子线圈、转子线圈采用无氧铜制作，不得使用铝线或其他材质线圈代替铜线；电动机定、转子冲片采用高导磁、低损耗的优质冷轧硅钢片。

8、电机采用电动机专用低振动、低噪声轴承，轴承采用洛轴、哈轴、瓦轴或同等品质轴承。

9、电动机两端轴承有不停机注、排油装置，电机能不停机加注润滑油。

10、电动机外壳设置接地装置。在接地螺栓的附近设置接地标志，该标志在电动机整个使用期间不应磨灭。接地装置采用防锈措施。

11、电动机铭牌选用不锈钢材质制作，铭牌应端正、牢固地装于设备的明显部位。铭牌至少应包括以下内容：

（1）厂家名称、商标、地址；

（2）规格型号、标准编号；

（3）额定电压、额定电流、额定功率、转速；

（4）防护等级、绝缘等级、工作制；

（5）具有防爆标志及防爆标志号；

（6）接法、噪声、功率因数、重量；

（7）出厂编号及制造日期。

12、电机防爆性能符合GB/T 3836.1《爆炸性环境　第1部分：设备　通用要求》、GB/T 3836.2《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》中相关要求。
13、电动机适用于Ⅱ级防爆区域；防爆等级：Ex d IIB T4。

14、电动机隔爆接合面应有防锈措施，如电镀或磷化，涂防锈油等，严禁涂油漆。

四、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

生产厂家应提供产品生产制造、安装、检验检测所需资质文件及电机有效的检验合格证件、防爆证。

五、适用条件 

（1）使用环境温度-20°C～+40°C；

（2）使用海拔高度不超过1000m；

（3）使用相对湿度不大于95%； 

（4）使用工况：适用于地面栈桥及厂房内，安装空间狭小、潮湿、使用环境中存在粉尘、煤尘。

六、货物适用标准

 厂家所供货物应符合且不限于以下最新版的国家标准及行业标准：

（1）GB/T3836.1   《爆炸性环境第1部分：设备  通用要求》

（2）GB/T3836.2   《爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

（3）GB 755        《旋转电机 定额和性能》

（4）GB/T 997      《电机结构及安装型式代号》

（5）GB/T 1032     《三相异步电动机试验方法》

（6）GB/T 1993     《旋转电机冷却方法》

（7）GB 18613     《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》

（8）GB/T 13384    《机械产品包装通用技术条件》

（9）GB 191       《包装储运图示标志》
上述标准和规范均应为有效最新版本, 未列项目按国家最新标准执行，没有国家标准按行业最新标准执行。
七、质量及验收要求

产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。

八、安装、调试要求

安装、调试阶段，如有需要，生产厂家需免费协助安装、调试及试运行工作。

九、服务及质保要求

（1）如有需要，厂家免费负责技术培训，培训内容包括：设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用现场进行。通过培训，技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。
（2）产品质保期为自设备投入使用之日起一年或到货十八个月（以先到为准）。如出现质量问题，厂家应在24小时内赶到产品使用现场进行免费服务。

十、运输及包装要求

    设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度地满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初地运送到使用现场。

十一、供应商须提供技术资料要求

（1）设备制造、检验记录；

（2）外观质量及几何尺寸检验报告；

（3）出厂时随机提供产品产品说明书、产品使用说明书、产品合格证、出厂检验报告、装箱单等资料以及电机的防爆证。

十二、其他

（1）交货期：满足使用方安装调试需求，并运送到使用人组装现场（河南省永城市东城区河南龙宇能源股份有限公司装备制造分公司）。

（2）如有其他问题，友好协商解决。


