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（项目名称）项目（标段编号）
报 名 文 件

投标人：
（盖单位章） 

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：

（签字）

年
月
日
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一、营业执照
二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
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五、商务和技术响应书
六、企业信用情况（适用于独立法人资质企业，不适用于个体户）

七、国家或行业强制要求的资格证书（适用于项目有具体要求的） 
八、生产厂家授权（适用于代理商）
九、生产厂家营业执照（适用于代理商）
一、营业执照
（盖章扫描件图片添加此处）
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：
（单位公章）

年
月
日

三、授权委托书
本人
（姓名）系
（投标人名称）的法定代表人（单
位负责人），现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投
标
人：
（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：
（签字）

身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日

四、开票信息
地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：

投标人：
（单位公章）
五、商务和技术响应书
瓦斯抽放泵站集控及通信系统配件项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	矿用隔爆型物位传感器：GUC10
	1.测量范围：50-1000mm

2.电流精度 4～20mA

3.可调范围：100%可调零点和满量程 

4.分辨率:150μm 

5.线性误差优于±0.005%FS 

6.重复精度优于±0.002%FS 

7.数据更新频率 最高1kHZ 

8.输出温漂：50ppm/℃

9.传感器电子仓 1Cr18Ni9Ti

10.传感器测杆:0Cr18Ni9、00Cr17Ni14Mo2（316L）

11.测杆耐压: 35MPa/70MPa（峰值）

12.防护等级：IP67。

13.供电要求：DC24V供电。


	
	

	2
	矿用隔爆兼本安型监控分站：GUC1000
	1.分站外壳材质为Q235A

2.额定工作电压：AC 127/660 V；

3.输入视在功率：≤150VA

4.本安输出DC24V数量：3路，电压范围：DC22V~24.5V

5.DC12V输出：最大输出电流：≤1.5A

6.32路无源接点型开关量信号输入（本安）：输入电阻≤300Ω时，对应逻辑“1”，输入电阻≥90kΩ时，对应逻辑“0”

7.24路路继电器触点输出（本安）：接点容量为DC24V/0.5A（阻性负载），触点闭合时接触电阻≤0.5Ω

8.16路电流型模拟量输入（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输入处理误差：±1%

9.32路电流型模拟量输出（本安）：输入电流范围DC（4～20）mA，模拟量输出处理误差：±1%

10.以太网光信号接口：2路，传输速率：100Mbps；

11.以太网电信号接口：2路，传输速率：10/100Mbps自适应

12.RS485传输接口（本安）数量：2个，传输方式：半双工RS485，双极性，传输速率：9600bps

13.具有7英寸液晶屏显示功能。


	
	

	3
	矿用本安型断水保护器：KHS24
	1.输入电源：DC24V 本安电源。

2.采用不锈钢结构，开关量输出、485传输，支持手动精度调节。

3.安装尺寸：⌀16


	
	

	4
	矿用温度传感器：GWP200-M
	1.接口要求：支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。

2.通讯要求：总线抗干扰、通讯稳定可靠。

3.测温范围： -50~+300℃

4.插入式测温,探头尺寸不低于10cm


	
	

	5
	矿用压力传感器：GYD1
	1.接口要求：⌀16。

2.信号输出要求：采用标准CAN总线输出，通信稳定、实时性高，支持总线组网、远程数据读取，支持4～20mA电流信号、0～5V/0～10V电压信号。

3.压力测量范围：-0.1mpa~1mpa。
	
	

	6
	三相电参数采集模块：7A29A
	1.接口要求：支持三相三线制或三相四线制交流电路中的三相电流、三相电压、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电参数。

2.通讯要求： RS-485或RS-232接口的数字信号，

3.支持的通讯规约：ASCII码协议、十六进制LC-01协议、MODBUS-RTU协议。

4.隔离电压：输入-输出：1000VDC。电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。

5.电压量程（相电压）：60V、100V、250V、300V、400V、500V、100V自主可调。

6.电流量程：1A、2A、5A、20A、（50A、100A、200A、500A、1000A）等自主可调。


	
	

	7
	矿用物位传感器：GUY10
	1.主要接口：CAN通讯、4～20mA

2.显示方式：4位LED数值显示

3.量程：0～10米；基本误差：±5%（满量程）

4.报警声强度：≥80dB。


	
	

	8
	矿用本安型振动传感器：GBD20
	1.输出信号：两线制输出4～20mA（最大负载500Ω）

2.性能指标：速度测量范围：（0～20）mm/s，基本误差：±5%（满量程）


	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款。
	
	

	交货期：合同签订后接通知5天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。


六、企业信用情况

（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）

截图盖公章
七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）

八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）

授权为期一年
九、生产厂家营业执照
（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
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