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一、营业执照

（盖章扫描件图片添加此处）

















[bookmark: _bookmark157][bookmark: _Toc12549][bookmark: _Toc74144925]
二、法定代表人（单位负责人）身份证明



投标人名称：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。




投标人：	（单位公章）


	年	月	日


[bookmark: _bookmark158][bookmark: _Toc74144926][bookmark: _Toc27443]三、授权委托书


本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清确认、递交、撤回、修改设招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：	。

代理人无转委托权。


附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件


注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。


投	标	人：	（单位公章）


法定代表人（单位负责人）：	（签字）


身份证号码：	


委托代理人：	（签字）


身份证号码：	




	年	月	日
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地    址：

邮    编：

开 户 行：

账    号：

统一社会信用代码：

电    话：








                                                              
投标人：	（单位公章）


五、商务和技术响应书
主通风机集控系统改造项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                               日期：     年   月   日
	序
号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	风机在线监控系统控制部分
	AFM-100系列（含PLC系统、继电器、交换机、电源模块、接线端子、警示灯）等，采用性能不低于S7-1500系列PLC，在背板电源和用户端电源不断开的情况下I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等支持带电插拨。其中CPU冗余。
	
	

	2
	琴式操作台
	监控系统配套，实现手动集中操控，与工控机操作独立，具备风门、碟阀开闭状态及到位指示，运行状态指示，实现变频、工频集中控制。
	
	

	3
	工控机
	IPC-610L/AIMB-706VG/i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	
	

	4
	UPS电源
	UPS（3kVA，含防雷模块及双电源切换装） 不低于2小时
	
	

	5
	水平风门蝶阀远电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	6
	垂直水平百叶窗电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	7
	垂直百叶窗电动装置及远程控制
	应根据现场实际情况需求配置传感器，实现远程开、关、停控制，具有开到位、关到位、故障反馈，具有开度反馈，配置一体式带通信功能，具备远程控制及现场控制等功能。
	
	

	8
	电脑
	i7-9代以上/32G内存/ +机械2T/DVD/2网口、2串口、K+M/无线网卡、8G独显 原装键盘鼠标
	
	

	付款方式：
1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款，留10%质保金。
	
	

	交货期：合同签订后接通知60天内。
	
	

	质保要求：质保期：为安装调试验收合格之日起一年或货到现场满十八个月，以先满足条件者为准。质保期内对产品质量问题免费包修、包退、包换（易损件除外）。质保期内出现的产品质量问题及改造过程中出现的技术问题，由出卖人负责更换或免费处理。质保期后出现的设备故障问题，由出卖人积极配合解决。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。




六、企业信用情况
（未被“信用中国（ http://www.creditchina.gov.cn/）”列入失信被执行人，下载信用信息报告后，直接截图公共信用信息概览，自带日期）




截图盖公章




























七、国家或行业强制要求的资格证书
（例如项目有具体要求的同类型煤安证生产许可证等盖章扫描件图片添加此处）





































八、生产厂家授权
（例如项目有具体要求的、生产厂家授权等盖章扫描件图片添加此处）


















九、生产厂家营业执照

（例如项目有具体要求的生产厂家营业执照盖章扫描件图片添加此处）
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十、相关业绩
（提供近两年来的销售使用业绩不少于3套）

