技术要求：

1、 依据《中华人民共和国国家标准》、《中华人民共和国煤炭行业标准》等标准执行。

2、 质量必须完全符合国家及行业相关标准，产品的技术性能和技术参数不得低于要求，执行标准MT/T861-2000标准。
3、 矿用钢带加工必须按照使用单位的图纸及技术要求加工。
4、 矿用W钢带重量的要求：每米重7.35公斤；矿用M钢带重量的要求:每米重6.98公斤。
