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卧式管道离心增压泵技术规格书
1、 项目简介及使用地点
鹤煤公司中泰矿业拟采购卧式管道离心增压泵（防爆）3台，解决井下岩巷掘进水压问题。
二、货物名称及供货范围：
	序号
	货物名称
	参考型号
	单位
	数量
	使用单位
	备 注

	1
	卧式管道离心增压泵
	ISWHB100-315(I)
	台
	3
	中泰矿业
	防爆


三、技术参数要求
1．驱动方式：电动                    
2. 输送介质：清水泵                    
3. 泵轴位置：卧式
4. 叶轮结构：封闭式叶轮
5. 叶轮吸入方式：单吸式
6. 扬程：100m

7. 吸入口径：100mm；排出口径：100mm

8. 流量：100m³/h
9. 电压：660V/1140V
10. 功率55kW
11. 配套电机防爆型式：隔爆型
四、主要部件（或设备）配置要求
1. 设备及各部件外表面不得有明显的磕碰伤痕、变形等缺陷。
2. 水泵零件和易损件要严格按国标设计制作，保证同类零件均能任意互换。
3. 整机设备要求结构合理，效率高，抗气蚀性能好，噪声低，震动小，运行平稳可靠，能承受矿井停电时水锤的冲击。
4. 设备的制造设计、技术要求必须符合国标、部标、行业标准，水泵在制造、检验、验收过程中应执行国家的现行最新标准，若遇国家标准更新，按最新标准执行。
五、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1．产品设计、制造和检验符合最新版《煤矿安全规程》及国家、行业相关标准要求。
2．所有部件、外购件等必须有煤安证、产品合格证，电器设备必须有防爆合格证。设备交货时提供生产许可证、产品合格证、煤安标志证、防爆合格证、易损件图纸等技术文件（包括外购件）。
3. 按国家标准有关规定进行型式试验，主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的设备及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。
六、货物使用环境及范围
1．使用地点：煤矿井下掘进工作面
2．海拔：-650m——+500m。
3. 运行环境温度为-20℃～+40℃。
4．工作面环境条件：有瓦斯、煤尘，空气潮湿，空气湿度大于90%。
七、质量及验收要求
1. 设备到货后，由矿方组织有关人员对供方所移交设备及备件进行验收。设备外观不得有损坏现象，各种技术参数必须与技术规格书内的所有要求相符。
2. 所用材料均应附有质量保证书，必要时应进行化验或鉴别，确认合格后方可交货。
3. 外购件、外协件均应附有质量合格证书，部件属安全标志管理的产品须有在有效期内的矿用产品安全标志证书，必要时按相应标准进行检验，验收合格后方可装配。
4. 供方在设备制造过程中和完工后，应对设备进行各项具体的检测和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。 
5. 设备出厂时，供方要提供质量检验合格证、煤安标志证和防爆合格证（含外购件）。 
6. 交货时，随机提供技术资料。技术资料包括设备和部件（含外购部分）的操作说明书等，说明书中应有主要部件的装配尺寸和零部件明细。
八、安装、调试要求
设备安装调试期间，供方要派服务人员到安装现场进行技术指导，解决与产品相关的所有技术问题。
九、服务及质保要求
1．如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有供方承担，使用人有权拒付设备款。
2．根据需方当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账。
十、运输及包装要求
1．产品单独出厂时应在明显部位固定标牌，其内容如下：
产品名称、型号；主要技术参数；制造供方名称；出厂日期。
2．产品试验合格后所有外露油口应用塑料或金属油塞封口，禁用纸张、棉纱、木塞等杂物封口。
3．包装箱外壁应有明显的文字标记，内容如下：
收货单位地址、名称和到站站名；名称、型号；制造供方名称、出厂编号和日期；产品净重、毛重、最大外形尺寸和箱件编号；贮运注意事项:“防湿”、“向上”、“小心轻放”等文字及标记。
4．包装应具有防潮能力，结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。
5．单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并与图样相适应。
6．随机文件用塑料袋封好装入箱中，并在箱外注明“文件在此”字样。
十一、交货期
1、供方负责办理运输保险，将设备免费运至需方指定地点。
2、交货期：合同签订后30日免费送货并负责卸车，运费由供货方承担。
十二、其他
1. 在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。
2. 本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
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