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河南能源集团有限公司鹤煤公司三矿
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手持式乳化液钻机技术要求ZRS31.5-155/340
一、设备用途
手持式乳化液钻机用在回采工作面探测煤层赋存情况，施工区域验证钻孔、煤壁注水钻孔等。
二、供货范围及数量
	名称
	单位
	数量
	备注

	手持式乳化液钻机
	台
	20
	

	钻尾变头
	个
	20
	Φ42、φ79各20个


三、主要技术参数：
	序号
	基本性能参数
	单位
	参数值

	1
	液压马达类型
	－
	卫星式齿轮马达

	2
	额定压力
	MPa
	≤28

	3
	最大工作压力
	MPa
	31.5

	4
	额定流量
	L/min
	≥30

	5
	额定转矩
	N·m
	≥155

	6
	额定转速
	r/min
	≥340

	7
	最大扭矩
	N·m
	≥170

	8
	噪声声级
	dB(A)
	≤85

	9
	机重
	kg
	≤11

	10
	工作介质
	乳化液、液压油


四、设备配置（单套配置）
主机一台，过滤器一只，截止阀一组，钻套一个，随机备件一套。
五、货物适用标准及所需资质文件
1、进口马达或进口优质同等材质制作；耐高压，耐腐蚀；
2、符合液压设备制造等相关技术标
2.1 GB/T16810-2006   
2.2 GB/T7575-1997
2.3 JB/T9200-1999
2.4 JB/T6814-1993
2.5 MT/T1062-2008
2.6 Q/01SNT008-2022
3、提供有效的产品质量检验合格证、检验报告，技术参数；
4、投标方须为生产厂家，不允许代理商参加。
六、设备技术要求
1、设备要求在钻进卡钻时，可以实现反转，提高钻进效率；
2、每台钻机在工作中配乳化液过滤器一组，有效过滤乳化液中的杂质，增加钻机的使用寿命；
3、每台钻机配备合适的钻尾，保证正常使用； 
4、设备随机带备件一套，工具一套，装箱单一份，操作维护说明书等。
七、环境使用条件
1、该机主要用在钻探、测试地质构造，煤层探水探瓦斯孔、煤层注水孔和卸放压力孔，也可用于煤巷及半煤巷侧帮的锚杆支护、迎前打爆破孔、锚杆的搅拌和螺母的安装，以乳化液为动力源,综采工作面高效施工钻孔设备。
2、满足煤矿井下采掘工作面及空气中含有甲烷或煤尘爆炸危险场所,但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽。
3、工作环境温度：0℃-40℃,海拔高度：≤1000m ，相对湿度：空气相对湿度不大于95%（25℃时）。
八、质量验收与服务
1、要求具有煤安标志、产品合格证，并提供产品使用说明书。
2、设备能够通过高压胶管上的快装接头接到工作面设备液压管路上的任意位置，能够与甲方综采支架配套使用。当产品出现质量问题时，乙方要及时给予调换。所供产品必须为2024年1月以后生产。
3、乙方需负责安装后的调试，发现技术问题及时协助使用单位处理,并对使用单位有关技术人员技术培训与指导,培训结果达到使用单位人员能够独立操作、检修各种故障，直到正常生产。
4、保质期应在1年以上，并终身提供售后维修服务。
5、设备在1年保质期内，发现技术问题及时协助使用单位处理，并无偿提供正常使用情况下损坏的配件。
九、交货日期及地点
合同签定之日起30天内交货,根据现场生产条件，发货前需经甲方确定，在规定时间内将货物运输到甲方指定场地或仓库，有利于设备使用。
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