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人员精准定位系统技术规格书
一、项目简介及使用地点

拟采购一套人员精准定位系统，该套设备用于定位井下人员位置。
新建人员精准定位系统拟采用UWB和Wi-Fi6技术；实现静态定位0.2-0.3米（井下环境现场实测精度），动态定位精度不小于7.3米（井下大巷环境目视无遮挡实测精度）。井下WiFi6无线通信系统接入现有工业以太环网，实现语音、数据、视频的综合传输，具有连续服务功能、越区切换功能等，井下手机终端通过WiFi网络实现井上井下通讯一体化、有线无线一体化、调度通讯行政通讯一体化，WiFi必须采用开放式，任何符合WiFi协议标准的设备均可接入，从而可实现全矿井安全生产各环节的无线数据传输。

人员定位系统主要包括覆盖主井、副井、新副井、一水平、二水平、-550m水平、-800m水平、南翼、北翼、41采区、42采区等人员活动区域位置全覆盖；随时掌握人员的位置及状态，在指挥中心实现直观监控和科学指挥。

二、货物名称及供货范围
	序号
	设备名称
	设备参数
	单位
	数量

	一
	主要设备
	　
	　
	　

	1
	矿用本安型基站
	WIFI6+UWB精确定位，融合通讯基站
	台
	40

	2
	矿用本安型读卡分站
	UWB精确定位分站
	台　
	65

	3
	矿用本安型交换机
	单模、单纤、不低于8千兆光6千兆电
	台
	8

	4
	配套天线
	配套UWB、WIFI6天线
	套
	300

	5
	矿用隔爆兼本安型直流电源
	AC127/660V输入，DC 18V/0.9A，四路输出，具备4小时后备电池，支持BMS电源管理
	台
	36

	6
	本安型信息矿灯
	与买方在用充电装置匹配，6Ah电池，具备UWB定位和照明功能，声光报警，双向应急信息通讯等功能。
	盏
	2600

	7
	矿用本安型标识卡搜索仪
	防爆标志：Ex ia I Ma；
最大传输距离：（0～500）m（空旷无遮挡）；
搜索仪具有搜索标识卡的功能；
搜索仪具有测定标识卡位置及时刻的功能；
搜索仪具有电源充电指示的功能。
	台
	9

	8
	KVM切换器
	8通道
	台
	1

	9
	客户端
	研华IPC-610MB-30LDE(AIMB-706VG/I5 9500/16G/256GSSD+2T/加装4G独显/6网口/USB键鼠),含27寸显示器
	台
	3

	10
	设备调试机
	CPU不低于I7 12代/内存不低于16G/硬盘不低于512GSSD+2T/独显不低于4050/6网口/USB键鼠),含27寸显示器（正版操作系统及软件）（支持7*24h不间断运行）
	台
	3

	11
	工程师站
	Y9000X(i7 10875H/16GB/1TB/集显)
	台
	2

	12
	矿用本安型手机
	全网通支持联通/电信/移动5G/4G/3G/2G，前置摄像头 1600万像素后置摄像头6400万像。
	部
	20

	13
	矿用本安型显示屏（含电源）
	额定工作电压：12-24VDC；

最大工作电流：不大于500mA。

传输方式：CAN/485。 

光信号能见度： 光信号强度在黑暗中20m处可见。

兼容本矿现有限员屏幕。
	台
	10

	二
	系统平台及软件
	　
	　
	　

	1
	矿用人员精确定位系统软件
	满足AQ1119-2023的功能要求
	套
	2

	2
	数据上传接口
	系统联动，数据上传
	套
	1

	3
	多媒体处理系统
	IPS板，支持SIP注册，256路IP用户
	套
	2

	4
	MCU主控板
	热备份运行，由微处理器、控制单元、交换网络、串行通信接口等组成
	块　
	2

	5
	User License
	用户授权
	套
	1

	6
	多媒体终端接入系统
	定制，需接入现有调度系统，实现通话等统一管理
	套
	1

	7
	应急广播系统联动接口软件
	软件定制
	套
	1

	8
	瓦斯监控系统联动接口软件
	软件定制
	套
	1

	9
	应急广播系统联动接口软件
	软件定制
	套
	1

	10
	工业视频系统联动接口软件
	软件定制
	套
	1

	11
	上网行为管理
	软件定制
	套
	1

	12
	AC控制器嵌入式管理软件
	软件定制
	套
	1

	13
	路由嵌入式管理软件
	软件定制
	套
	1

	14
	基站嵌入式管理软件
	软件定制
	套　
	85

	15
	无线嵌入式适配软件
	软件定制
	套　
	85

	16
	信息矿灯嵌入式管理软件
	软件定制
	套　
	1

	17
	搜索仪嵌入式管理软件
	软件定制
	套　
	2

	18
	唯一性监测装置管理软件
	软件定制
	套　
	8

	19
	井口人员显示大屏软件
	定制
	套
	1

	三
	配套辅材
	　
	　
	　

	1
	井口唯一性检测装置
	验卡分站，含软件、虹膜识别，新井两进两出，老副井两进两出
	套
	4

	2
	人脸虹膜识别一体机
	虹膜人脸一体机
	台
	4

	3
	自动闸机
	闸机
	套
	2

	4
	LED显示屏
	1.1m*2.5m
	套
	2

	5
	工业交换机
	导轨式24千兆光电口工业交换机
	台
	1

	6
	企业路由器
	支持跨网路由功能
	台
	1

	7
	AC控制器
	管理WiFi6基站
	台
	1

	8
	煤矿用阻燃通信光缆
	MGTSV-12B
	米
	20000

	9
	矿用电源电缆
	MVV-0.6/1KV 4*1.5mm2
	米
	3000

	10
	矿用阻燃网线
	MHSYV-5 4*2*0.5
	米
	1000

	11
	矿用通信电缆
	MHYV1*4*7/0.52
	米
	10000

	12
	煤矿用本安型低压电缆接线盒
	JHH-2
	个
	200

	13
	煤矿用本安型低压电缆接线盒
	JHH-3
	个
	200

	14
	煤矿用本安型低压电缆接线盒
	JHH-4
	个
	100

	15
	矿用光纤接线盒
	FHG4
	台
	50

	16
	安装辅材
	尾纤、网线、插排、防水胶带及专用工具等
	批
	1

	17
	熔光机
	AT-80S
	台
	2

	18
	光域反射仪
	TFN F1
	台
	2


三、主要技术要求
1、最大静态定位误差

煤矿井下人员精确定位系统无遮挡最大静态定位误差应不大于0.3m。

2、最大动态定位误差

煤矿井下人员精确定位系统无遮挡最大动态定位误差应不大于7.3m。

3、最大位移速度

最大位移速度应不小于7.0m/s。

4、并发识别数量

单定位分站并发识别数量应不小于200个。

5、漏/误读率

漏误读率应不大于10-4。

6、最大传输距离

最大传输距离应满足下列要求：

a)
定位卡与定位分站之间的无遮挡无线传输距离应不小于400m；

b)
定位分站至主机之间最大传输距离应不小于10km；

7、最大监控容量

系统挂接定位分站（含融合分站、传输分站）数量应不小于250台；系统接入定位分站（含融合分站、传输分站）+读卡分站总数量应不小于1000台。

8、最大巡检周期

系统最大巡检周期应不大于5s。

9、误码率

误码率应不大于10-8。

10、存储时间

存储时间应满足下列要求：

a)
携卡人员实时位置/时刻记录应保存3个月以上；携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时a刻、出/入限制区域时刻、出/入准入区域时刻、超层越界起/止时刻、临近危险区域起/止时刻超员、超时、工作异常、卡号、姓名、身份证号、出生年月、血型、电话、家属联系电话、上岗证及有效期、职务或工种、所在区队班组、主要工作地点等记录应保存 2 年以上；当主机发生故障时，丢失上述信息的时间长度应不大于60s；

b)
定位分站存储数据时间应不小于2h。

11、画面响应时间

调出整幅画面85%的响应时间应不大于2s,其余画面应不大于5s。

12、双机切换时间

从工作主机故障到备用主机自动投入正常工作时间应不大于60s。

13、定位卡电池寿命

定位卡的电池寿命应不小于2年。

14、定位卡电池工作时间

采用可充电电池的定位卡,每次充电应能保证定位卡连续工作时间不小于7d。

15、矿用本安型信息矿灯

 本安型信息矿灯以矿灯为载体，采用模块化方式集成定位和照明模块功能声光报警，双向应急信息通讯等功能。，。
16、备用电源工作时间

在电网停电后,备用电源应能保证系统连续监控时间不小于4h。

17、远程本安供电距离

远程本安供电距离应不小于2km。

18、便携式定位仪电池工作时间

采用可充电电池的便携式定位仪,每次充电应能保证便携式定位仪连续工作时间不小于11h。

19、传输性能

系统主干网独立成网后接入工业环网。

20、抗干扰性能

20.1 用于地面的设备应能通过GB/T 17626.2规定的严酷等级为3级的静电放电抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作。

20.2 系统应能通过GB/T 17626.3规定的严酷等级为2级的射频电磁场辐射抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作。

20.3 系统应能通过GB/T 17626,4规定的严酷等级为2级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作。

20.4 系统交流电源端口应能通过GB/T 17626.5规定的严酷等级为3级的浪涌(冲击)抗扰度试验，在试验中，受试设备功能或性能暂时降低或丧失；试验后，受试设备能自行恢复并正常工作。系统直流电源端口和信号端口应能通过GB/T 17626.5规定的严酷等级为2级的浪涌(冲击)抗扰度试验，在试验中，受试设备功能或性能暂时降低或丧失；试验后,受试设备能自行恢复并正常工作

四、主要部件（或设备）配置要求

1、矿用本安型基站（WIFI6+UWB）融合通讯基站
a)
 防爆型式：矿用本质安全型；

b)
 防爆标志：Ex ib I Mb；

c)
 工作电压：DC18V；

d)
 工作电流：≤1.5A；

e)
 主要接口：不低于4个千兆光、4个千兆电、2个CAN/485接口，支持自组环网功能；

f)
 最大传输距离：20km；

g) 最大位移速度不小于7m/s；

h) 并发识别数量不小于200个标识卡；

i)
 漏读率不大于10-4；

j)
 工作频率：2.4G/5.8GMHz；
k)
 覆盖半径：不低于400m（空旷无遮挡）；
l)
 基站具有WIFI6无线传输功能；
m)
 支持IEEE 802.11b/g/n/ac/ax无线通信协议；
n) 
支持MIMO智能双频多通道技术；
o) 
支持OFDMA 技术（正交频分多址）；

p)
 无线速率最高可达1775Mbps；

q)
 外壳防护等级：IP65。

2、矿用本安型读卡分站（UWB）
防爆型式：矿用本质安全型；
防爆标志：Ex ib I Mb；
工作电压：DC18V；
工作电流：≤200mA；
主要接口：2个CAN/485接口；
定位技术：UWB精确定位；
无线频率：3744MHz～4243.2MHz；
最大无线覆盖半径：500m（空旷无遮挡）；
最大位移速度不小于7m/s；
并发识别数量不小于200个标识卡；
漏读率不大于10-4；
具有接收无线UWB信号功能；
具有与本安型信息矿灯、矿用本安型机车标识卡、矿用本安型标识卡之间具有无线通信功能；
具有与矿用本安型读卡分站（主站）双向通信及工作指示功能；
具有电源指示、上位通讯信号指示功能。
3、矿用隔爆兼本安型直流电源

a)
防爆型式：矿用隔爆兼本质安全型；

b)
防爆标志：Exd[ia ib] I Mb；

c)
额定输入电压：支持AC 127V/220V/380V/660V智能跨电压等级输入；

d)
本安输出：最大支持4路DC 12V/18V输出；

e)
支持电源管理功能，具备远程放电和电量检测等电源管理功能，支持485接口/CANBus接口/百兆电口；

f)
后备供电能力不少于4小时。

4、信息化矿灯

本安型信息矿灯以矿灯为载体，采用模块化方式集成照明、定位等模块；
防爆型式：矿用本质安全型；
防爆标志：Ex ia I Ma；
电池规格：3.7V, 6AH，锂电池；
电池循环充电次数：不低于500次；
光源类型：LED；
照射角度：120度；
主光源连续工作时间：不小于24小时；
主光源照度：灯开始≥1500Lux，14小时候≥500Lux；
充电方式：电池充电架，电压不低于5.5V，充电电流1000mA；
电池寿命不低于5年；
支持短信、信息显示查询、姿态异常报警功能；
具备双向应急信息通讯功能，矿灯使用11小时后，电源可以保证定位模块工作199小时以上；
本安型信息矿灯与读卡分站通信距离：不小于400米；
本安型信息矿灯工作方式及频率：UWB，3774～4243.2MHz；
本安型信息矿灯发射功率：小于-30dBm；
具有声光及震动报警功能；
具有紧急呼叫功能；
具有电池欠压提示功能，短路保护功能。
    t)定位卡与矿灯连接采用卡槽式。
五、系统功能

系统使用精确定位，最大静态定位误差应不大于0.3m，应具备手机APP、标识卡自动唤醒和休眠、携卡人员出/入井时刻、重点区域出/入时刻、限制区域出/入时刻、工作时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等监测、分权限显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能，系统技术参数应满足AQ1119-2023标准的相关要求。

唯一性检测装置：平均每3-5秒通过一人次。进行人脸/虹膜识别、定位卡识别，可选酒精检测、体温检测、安全知识答题，当发现人员身份异常、识别卡异常、不是本人卡或一人携带有多张卡时进行报警提示。

定位系统不仅可以实现全矿井下井人员超员监控自动闭锁井口闸机功能，同时可以根据不同部门的岗位职责，设置相对的下井人数，部门超员后联动闭锁闸机，井口唯一性闸机还应该具有在定位软件上远程一键开启闸机的功能。

系统具备实时基站状态检测功能，及时监视基站状态，网络设备支持web远程访问，可远程配置参数。

WiFi6支持2.4G/5.8G双频网络，支持MIMO智能多通道技术，最高无线速率不低于1775Mbps，支持IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax无线局域网协议。

用户并发实现井上、下手机、现有调度电话、行政电话互联互通，可根据用户等级及需求对录音进行查询、回放等操作；所有用户实现自动录音，录音资料保存3个月以上。

在安全稳定的基础上可随意扩展、可无限融合。可以实现如下业务功能：

（1）通信终端设备，可支持模拟电话、IP电话、IP视频电话、WIFI/5G无线手机、IP广播对讲终端等设备。

（2）实现强拆、强插、单呼、组呼、群呼、电话会议、三方通话、直通电话、自动录音、录音查询、录音下载，选择应答、紧急呼叫、呼叫锁定、多路呼叫，呼叫等待、个人跟踪、视频调度、井下广播、无线通信等功能。确保煤矿安全生产，保证矿井调度通信系统达到“系统可靠、设施完善、管理到位、运转有效”

1、监测功能

1.1 系统应具有携卡人员位置及时刻监测功能。

1.2 系统应具有携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻、出/入准入区域时刻等监测功能。

1.3 系统应具有携卡人员超层越界起/止时刻、临近危险区域起/止时刻等监测功能。

1.4 系统应能对乘坐电机车等各种运输工具的携卡人员进行位置监测。

1.5 系统应能识别多个同时进入定位区域的定位卡。

1.6 系统应具有定位卡工作是否正常和每位下井人员携带 1张本人定位卡的唯一性检测功能。

1.7 系统应具有使用便携式定位仪脱网定位功能。便携式定位仪应具有独立测量和显示定位卡距离,遇险遇难人员搜寻,电量显示等功能。

1.8 定位卡应具有向定位分站发出事故报警信息功能。

1.9 定位卡应具有接收紧急撤人命令、声光和振动报警等功能；宜具有信息显示功能。

1.10 系统宜具有定位卡移动速度监测与异常报警功能。

1.11 系统宜具有定位卡长时间静止和姿态异常报警功能。

1.12 定位卡宜具有低电量指示报警功能。

1.13 定位分站应具有供电状态显示功能；宜具有供电状态上传功能。

2、管理功能

2.1系统应具有携卡人员下井总数及人员、出/入井时刻、下井工作时间等显示、打印、查询等功能,并具有超时人员总数及人员、超员人员总数及人员报警、显示、打印、查询等功能。

2.2 系统应具有携卡人员出/入重点区域总数及人员、出/入重点区域时刻、工作时间等显示、打印、查询等功能,并具有超时人员总数及人员、超员人员总数及人员报警、显示、打印、查询等功能。

2.3 系统应具有携卡人员出/入准入区域总数及人员、出/入准入区域时刻、工作时间等显示、打印、查询等功能,并具有违规进入准入区域人员总数及人员报警、显示、打印、查询等功能。

2.4 系统应具有携卡人员出/人限制区域总数及人员、出/入限制区域时刻、滞留时间等显示、打印、查询、报警等功能。

2.5 系统应具有携卡人员超层越界起/止时刻、临近危险区域起/止时刻、滞留时间、人员总数及人员等显示、打印、查询、报警等功能。

2.6 系统应具有特种作业人员等出/人井时刻、出/人作业地点时刻、工作时间显示、打印、查询等功能,具有工作异常人员总数及人员、出/入时刻及工作时间等显示、打印、查询、报警等功能。

2.7系统应具有带班领导等出/入井时刻、出/入重点区域时刻、工作时间显示、打印、查询等功能。

2.8 系统应具有携卡人员下井活动路线显示、打印、查询、异常报警等功能。

2.9 系统应具有携卡人员卡号、姓名、身份证号、出生年月、血型、电话、家属联系电话、上岗证及有效期、职务或工种、所在区队班组、主要工作地点、每月下井次数、下井时间、每天下井情况等显示、打印、查询等功能。

2.10 系统应具有按部门、区域、时间、定位分站人员等分类查询、显示、打印等功能。

2.11 系统应具有考勤管理功能。

2.12 系统能与鹤煤及河南能源公司等上级系统无缝对接对接，上传各种数据产生的费用由供货方承担。
3、存储和查询功能

3.1 系统应具有存储功能,存储内容包括：

a)
携卡人员位置及其时刻；

b)
携卡人员出/入井时刻；

c)
携卡人员出/入重点区域时刻；

d)
携卡人员出/入限制区域时刻；

e)
携卡人员出/入准入区域时刻；

f)
携卡人员出/入作业地点时刻；

g)
携卡人员超层越界起/止时刻；

h)
携卡人员临近危险区域起/止时刻；

i)
超员总数、起/止时刻及人员；

j)
超时人员总数起/止时刻及人员；

k)
进入限制区域人员总数、起/止时刻及人员；

l)
进入准入区域人员总数、起/止时刻及人员；

m)
超层越界人员总数、起/止时刻及人员；

n)
临近危险区域人员总数、起/止时刻及人员；

o)
工作异常人员总数起/止时刻及人员；

p)
卡号、姓名、身份证号、出生年月、血型、电话、家属联系电话、上岗证及有效期、职务或工种、所在区队班组、主要工作地点等。

3.2系统应具有查询功能。查询类别如下：

a)
按人员和人员总数查询；

b)
按时间查询；

c)
按区域查询；

d)
按定位分站查询；

e)
按超时报警查询；

f)
按超员报警查询；

g)
按限制区域报警查询；

h)
按准入区域报警查询；

i)
按超层越界报警查询；

j)
按临近危险区域报警查询；

k)
按工作异常报警查询；

l)
按人员分类查询；

m)
按部门查询；

n)
按工种查询等。

3.3 系统应具有防止修改实时数据和历史数据等存储数设置及页面编辑除外)功能。系统应具有对错误数据等标注功能。

3.4 系统应具有数据备份功能。

3.5 定位分站应具有数据存储功能。当系统通信中断时,定位分站存储定位卡卡号、位置和时刻；系统通信正常时，上传至主机。

4、显示功能

4.1 系统应具有汉字显示和提示功能。

4.2 系统应具有列表显示功能。显示内容包括：

a)
下井人员总数及人员；

b)
重点区域人员总数及人员；

c)
超时报警人员总数及人员；

d)
超员报警人员总数及人员；

e)
限制区域报警人员总数及人员；

f)
准入区域报警人员总数及人员；

g)
超层越界人员总数及人员；

h)
临近危险区域人员总数及人员；

i)
特种作业人员工作异常报警总数及人员等。

4.3 系统应具有井巷系统图动态显示功能。显示内容包括巷道布置模拟图、下井人员总数、重点区域人员总数、人员位置及姓名、超时报警、超员报警、进入限制区域报警、进入准入区域报警、超层越界报警、临近危险区域报警、特种作业人员工作异常报警、人员位置轨迹回放等；应具有漫游、总图加局部放大、分页显示等方式。

4.4 系统应具有系统设备布置图显示功能。显示内容包括定位分站、电源箱、交换机、天线等设备的设备名称、相对位置和运行状态等。若系统庞大一屏容纳不了,可漫游、分页或总图加局部放大。

5、打印功能

系统应具有汉字报表、初始化参数召唤打印功能(定时打印功能可选)。打印内容包括：

a)
下井人员总数及人员；

b)
重点区域人员总数及人员；

c)
超时报警人员总数及人员；

d)
超员报警人员总数及人员；

e)
限制区域报警人员总数及人员；

f)
准入区域报警人员总数及人员；

g)
超层越界人员总数及人员；

h)
临近危险区域人员总数及人员；

i)
特种作业人员工作异常报警总数及人员；

j)
领导干部每月下井总数及时间统计等。

6、人机对话功能

6.1 系统应具有人机对话功能，用于系统生成、参数修改、功能调用、图形编辑等。

6.2 系统应具有操作权限管理功能,对参数设置等应使用密码操作,并具有操作记录。

6.3 在任何显示模式下,均可直接进人所选的列表显示、井巷系统图动态显示、系统设备布置图显示、打印、参数设置页面编辑、查询等方式。

7、自诊断功能

系统应具有自诊断、故障报警、显示、查询、打印功能。当系统中定位分站等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备。

8、双机切换功能

系统主机应具有双机自动切换功能。系统主机应双机热备份。当工作主机发生故障时,备份主机自动投入工作。

9、备用电源功能

系统应具有备用电源，当电网停电后,保证系统正常工作。系统宜具有备用电源剩余电量监测和报警功能。

10、网络通信功能

系统应具有网络接口符合MT/T 1116的要求，将有关信息上传至各级主管部门等。按照国家或地区联网协议，将井下的实时数据定时生成相关文件或将生成的传送到集团、市局、省局平台、矿端现有及新建平台，实现联网监测。具备网络安全防护设备及功能，兼容三矿现有深信服态势感知平台，签署数据保密协议。
11、应急联动功能

系统应实现与安全监控系统的应急联动；当出现矿井预警、报警信息时，安全监控系统与人员管理系统紧急联动，提示井下人员停止作业或紧急撤离。在软件紧急寻呼模块，可查询到联动发生的时间、联动地点及呼叫次数、相应联动故障查询和排障功能。

安全保障功能
（1）带班领导管理：干部跟班下井管理功能，系统能对干部下井情况进行统计，查询；

（2）区域超员报警：特定危险区域超过安全规定人数时，系统会自动报警，可有效地阻止其他人员继续进入，并能记录在案，方便查询；

（3）门禁功能：在井下一些重要峒室、危险场合（如盲巷等）配备识别器和语音站，可有效地阻止人员违章进入，并将违章人员记录在案；

（4）超时报警功能：人员在井下时间超过给定的时间，系统会自动报警并提供相关人员的名单等信息；

（5）工作异（脱岗）常报警：可对瓦检员等特殊工种人员进行实时监控，巡更管理，未按指定时间到达指点地点报警；

（6）换卡管理：可通过矿用本安型便携式定位仪对定位卡及本安型信息矿灯进行改号，确保换卡前后卡号一致。
13、其他功能
13.1系统应具有软件自监视功能.

13.2系统应具有软件容错功能。

13.3 系统应具有实时多任务功能，对数据传输、处理、存储和显示等能周期地循环运行而不中断。

六、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
（1）投标方必须为经国家工商行政管理部门注册登记的定位系统制造商，具备工商行政管理部门颁发的企业营业执照，且年检正常。

（2）投标方需提供精准定位系统煤安证书，井下设备必须具有煤安证书。

（3）投标方需提供质量、环境、职业健康、信息安全管理体系认证证书。

（4）为保证系统的稳定性和可扩展性，投标的无线通信系统、定位系统、融合基站、电源、必须为同一生产厂家。

（5）所投定位系统需与现有的调度系统兼容。

（6）厂家在煤矿行业实施类似不低于100万元人员定位系统项目不少于3个，需提供合同证明。

（7）本项目投标方必须有能力独立自主完成系统建设总体方案设计，因此各投标方开标前必须前往使用人现场进行勘查技术交流，并做出针对性方案和技术交流。

七、货物使用环境及范围

本次订货产品在以下正常使用条件和额定容量下持续长期运行。

a) 环境温度：15℃～30℃；

b) 相对湿度：40%～70%；

c)
温度变化率：小于 10℃/h；

d)
大气压力：80kPa～106kPa;

e)
GB/T 2887 规定的尘埃、照明、噪声、电磁场干扰和接地条件。

八、货物适用标准

下列标准包含的条文，通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。本技术规格书出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本技术规格书的各方应使用下列标准最新版本。

《煤矿安全规程》2022版

《智能化煤矿建设指南（2021年版）》（征求意见稿）

GB/T 34679-2017  《智慧矿山信息系统通用技术规格》

《国家中长期科技和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

GB/T 3836.1-2021  《爆炸性环境 第1部分： 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021  《爆炸性环境 第2部分 由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.4-2021  《爆炸性环境 第4部分 由本质安全型“i”保护的设备》

MT 209-90  《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品  通用技术条件》

MT/T 1115-2011  《多基站矿井移动通信系统通用技术条件》

MT/T 1198-2023 《煤矿井下人员位置监测系统使用与管理规范》
GB/T2887-2000  电子计算机场地通用规范

MT209－90  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT210－90  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法

MT/T286-1992  煤矿通信、自动化产品型号编制方法和管理办法

MT/T899－1999 煤矿用信息传输装置通用技术条件

MT/T 1004 煤矿安全生产监控系统通用技术要求

MT/T 1005-2006 矿用分站

MT/T 1007-2006 矿用信息传输接口

MT/T 1008-2006 煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求

AQ6210-2007 《煤矿井下作业人员位置监测与管理系统通用技术条件》

AQ1048-2007 《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》

AQ 1119-2023  《煤矿井下人员定位系统通用技术条件》

国家煤矿安监局关于印发《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》的通知煤安监函〔2016〕5 号

国家安全监管总局办公厅关于印发《煤矿安全生产在线监测联网备查系统通用技术要求和数据采集标准（试行）》的通知安监总厅规划（2016）138 号

《煤矿监控系统总体设计规范》

《煤矿监控系统中心站软件开发规范》

《煤矿监控系统性能测试方法》

《矿井通风及安全装备标准》

《矿井通风安全监测装置使用管理规范》

《煤炭工业智能化矿井设计标准》GB/T 51272-2018

《煤矿井下采掘作业地点气象条件卫生标准》

《矿山安全条例》

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

《煤炭工业信息化“十四五”矿山安全生产规划》

《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》

《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》

九、质量及验收要求

整个系统应进行系统测试，根据设备类型需有对应的矿用产品安全标志证书、产品合格证等相关资料，进口设备需有报关手续。

供方在设备安装和系统测试、运行期间必须根据矿方需要派人进行安装、调试、系统测试，运行过程中的故障处理、培训等工作。
十、安装、调试要求

（1）工程安装

具体的安装及调试由供方负责，设备运到矿方安装现场后，供方根据矿方的通知，及时派足相关专业人员到现场进行设备安装、调试、系统测试服务，不产生额外费用，矿方负责做好监督，并配合供方对电缆、光纤进行敷设。

    供方根据矿方要求配合超融合厂家在超融合系统内建立系统虚拟服务器。
供方设备安装调试、售后服务人员必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规。

乙设备安装调试人员须具备该相应资质。

系统测试

供方应在项目实施完成后及时组织矿方、建设单位相关人员进行系统测试，并提交测试报告，测试必须严格按照国家或行业相关标准和规定执行。

（2）项目验收

项目具备验收条件后，建设单位提出验收申请，矿方应按合同要求及时组织对项目进行验收，矿方依照国家及行规业有关信息化建设的相关规范，组织相关部门对本项目进行验收。

（3）进度与工期

本项目应响应矿方总体交付时间安排。

十一、服务及质保要求

质保期自安装完成投运之日起一年。在质保期之内若发生质量问题，供方负责提供质保服务。
（1）售后技术支持

供方自到货之日起为主要软、硬件设备的功能扩充、高可用性测试、实施、联调等服务提供至少1年的技术支持。

存在技术问题时供方及时响应，可通过网络、电话或现场等形式，与矿方技术人员一道会诊，共同解决问题。

（2）培训要求

供方安排人员针对本项目相关内容，对矿方技术人员和运维人员进行技术培训，培训内容及时间安排由矿方根据实际情况与供方共同协商确定。

十二、运输及包装要求

包装和运输应符合国家标准。

货物制造完成并通过试验、验收后应及时包装，其包装应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

包装箱上应有明显的包装储运图示标志，并应标明订货号和发货号。

随产品提供的技术资料应完整无缺。

货物在发运前 2 天，供方应将发运日期，货物名称、数量、体积、合同号、储运注意事项等信息通知矿方。

应附有产品质量检验合格证和出厂试验报告。

产品运到现场后，由甲乙双方共同清点验收交接，若有缺件、损坏或与要求不符者，中标方应免费补充或更换，并承担由此引发的损失。

产品的验收按国家相关标准执行，若交接验收结果不能满足国家相关标准或本技术规格书中有关规定，一切后果由中标方承担。

供方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等（包括供方的外购件在内）均应符合本技术规格书的规定。

供方将设备免费运至需方指定地点。

交货期：合同签订后60天。
十三、供方须提供技术资料要求

供方须提供的技术资料包括但不限于产品使用说明书、矿用产品安全标志证书（MA证）、防爆合格证、产品及材料合格证、设备维护说明、操作手册等，并提供相关资料的电子版。

十四、其他

1、供方需免费提供设备使用维修的专用工具。

2、供方需提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的货源地及规格型号、生产供方、单价等供货信息。并保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。在备件停止生产的情况下，供方应事先将要停止生产的计划通知需方使需方有足够的时间采购所需的备件。在备件停止生产后，如果需方要求，供方应免费向需方提供备件的明细、图纸和规格。

3、为了人身和运行安全，还应提供其他的铭牌来指示主要的操作规程、提醒和警告。

4、所有铭牌应永久布置在设备容易看见的部位，且不受气候的影响。

5、遵循质量保证体系的要求，除外购件，不允许再转包其他制造商。

6、未尽事宜，双方协商解决。

联系人：梁壮         电话：18739208733           邮箱：hmskdds@163.com
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