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一、项目名称
鹤壁中泰矿业有限公司人员精准定位系统项目
二、供货范围
	序号
	设备名称
	参考规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用本安型读卡分站
	KJ69J-D2
	台
	15
	投标时需提供煤安证

	2
	UWB全向玻璃钢天线-N母头
	STN39FG8BNF 增益8dBi
	块
	30
	与读卡分站配套使用

	3
	定向天线墙壁安装架(V2.0)
	J-(KTW19-TX)
	块
	30
	与读卡分站配套使用

	4
	矿用本安型读卡分站
	KJ69J-D3
	个
	30
	投标时需提供煤安证

	5
	隔爆兼本安多路电源
	KDW65
	台
	15
	投标时需提供煤安证

	6
	远距离多模态生物识别仪
	KS-AC030
	台
	3
	投标时需提供煤安证

	7
	控制器
	KJ69J-RF-KZQ
	台
	3
	

	9
	低频触发器；
	KGE18；
	台
	3
	

	10
	无线接收板(B)
	KJF80.2A-JSB-B；V2.0
	块
	35
	

	11
	天线；TX-2.4G
	KJF80.2A天线
	块
	70
	


三.系统主要技术参数
应具有携卡人员位置及时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻、出/入准入区域时刻、超层越界起/止时刻、临近危险区域起/止时刻、工作时间/滞留时间、井下和重点区域人员数量、井下人员活动路线等信息的监测、显示、打印、储存、查询、报警、管理等功能。
1、系统参数
1.1产品型号应符合MT286的规定。系统可接入矿用本安型精确读卡器512个；可接入标识卡8000个以上。
1.2传输方式:光缆、网线或者电缆传输。传输性能应符合MT/T 899、MT/T 1116、MT/T 1130、MT/T 1131等有关要求。
1.3抗电磁干扰能力
a）系统地面设备通过GT/T 17626.2 严酷等级为3级静电抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作，评价等级为A；
b）通过GT/T 17626.2 严酷等级为2级电磁辐射抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作，评价等级为A；
c）通过GT/T 17626.2 严酷等级为2级电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，试验中和试验后，受试设备均能正常工作，评价等级为A；
d）交流电源端口通过GT/T 17626.2 严酷等级为3级浪涌（冲击）抗扰度试验、直流电源与信号端口通过GT/T 17626.2 严酷等级为2级浪涌（冲击）抗扰度试验，在试验中，受试设备功能或性能暂时降低或丧失；试验后，受试设备能自行恢复并正常工作。评价等级为A。
1.4定位精度:静态定位精度≤0.3米，动态定位误差≤7.3米。
1.5同时读卡数量:可同时读卡的数量≥200个。
1.6系统巡检周期:系统巡检周期≤5S。
1.7漏读率:漏读率≤10-4。
1.8传输误码率:传输误码率：≤10-8。
1.9软件画面响应时间:调出整幅画面85%的响应时间≤2s，其余画面≤5s。
1.10地面中心站至矿用本安型读卡器传输距离:不小于15km。
1.11矿用本安型读卡器无线传输距离:读卡器与标识卡之间无线传输距离≥400m，允许标识卡位移速度≥7m/s。
1.12存储时间
（1）通讯故障时，每台矿用本安型读卡器可存储至少8000条人员过站的信息，定位分站存储时间应不少于2小时，待通讯恢复时再将数据上传。
（2）地面监控主机能保存2年以上的监测数据。
1.13工作稳定性 :系统应进行工作稳定性试验，通电试验时间不小于7d，系统的位置监测、并发识别、最大传输距离、最大监控容量、最大巡检周期应能满足要求。
1.14防爆性能:读卡装置、分站及电源采用本质安全型或隔爆兼本质安全型设计，定位卡采用本质安全型设计。防爆型设备应符合GB 3831.1、GB 3831.2、GB 3831.4、GB 3836.18、GB 3834.1的规定。
1.15系统各项参数标准应完全符合或高于《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》(AQ1119-2023)等文件要求。
2、系统配置技术要求
2.1分区定位原则：地面井口和井底分别安放读卡分站将地面与井下分开，区分上下井；井下主要巷道、工作面、掘进工作面作为主要区域，禁入区和固定岗位作为次要区域，其它大巷作为一般区域进行定位。
2.2井下采掘工作面设备供电必须采用专用供电线路进行供电，后备电源采用矿用隔爆兼本安型直流稳压电源，并有远距离供电功能，且后备电源在停电后使用时间不得低于2个小时。
2.3系统软件需对定位信息进行自动识别、处理，若同一时间段内识别卡位于单个分站范围内，系统软件只显示一条记录。
2.4系统应对报表系统重新修改设计，满足《河南煤矿安全监察局关于加强煤矿人员定位系统安全运行的通知》（豫煤安监技装〔2017〕187 号）、《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》(AQ1119-2023)文件要求。
3、主要设备参数
3.1矿用本安型读卡器
矿用本安型读卡分站以微处理器为核心的智能化矿用电子设备，结合目前最先进的无线电通信技术，并且集成WIFI模块，对定位标识卡发出的无线编码信号进行接收处理，可检测出井下人员及机车等动目标的位置、编码等信息，同时还兼容WIFI通信功能。
用本安型读卡分站在系统传输信道出现故障时可以保存不小于8000条人员轨迹信息，当传输信道恢复正常时矿用本安型读卡器的信息能传送到监测主机，保证人员信息存储不间断。
矿用本安型读卡分站具有分站号显示、通信状态显示、数据接收显示等状态显示功能。
主要技术参数： 
防爆型式：矿用本质安全型；
工作环境：-5℃～40℃；
防水等级：IP65。
（1）供电参数:
额定工作电压：DC 18V
工作电流：不大于800mA
（2）UWB参数
工作频率：（3.5～4.5）GHz；
发射功率：-30dBm～10dBm；
接收灵敏度：-80dBm；
最大位移速度：7m/s；
并发识别数量：200；
与标识卡通信距离：400m（空旷无遮挡）。
（3）WIFI参数
通信协议：IEEE 802.11b/g/n；
工作频率：2400MHz～2483MHz；
发射功率：-20dBm～20dBm；
接收灵敏度：-80dBm；
通信距离：400m（空旷无遮挡）。
（4）接口参数，应具备或多于以下接口要求：
开关量输出信号
1路电压型开关量输出；
1组常开常闭转换接点输出。
主通讯接口信号
2个以太网光口；
1个以太网电口；
1路PLC接口；
3个RS485接口。
3.2隔爆兼本安多路电源
矿用隔爆兼本安型多路电源应为直流稳压电源，适用于有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境，向矿用本质安全型设备供电。
技术参数：
防爆型式：隔爆兼本质安全型，Exd[ib]ⅠMb；
输入电压：AC（95V～850）V；
电源输出：3路DC 18 V；
输出电流：1300mA；
电池容量：24V/16Ah，镍氢电池；
供电距离：不小于2km，大于2km时按整数递增。
提供三路本安电源输出信号。三路本安输出电源的电压和电流、蓄电池的工作状态，可在液晶显示板上显示。
5.6矿用本安型读卡器 

基于UWB 无线定位技术的煤矿电子产品，与矿用本安型读卡分站等配套，可完成对井下目标的位置监测功能，应为矿用本质安全型，适用于煤矿井下有瓦斯、煤尘爆炸危险的环境。
防爆类型：矿用本质安全型；
额定电压：DC18V；
额定电流：不超过180mA；
定位方式：UWB；
工作频率：（3.5～4.5）GHz；
5.7矿用通信信号装置主机

防爆型式：矿用本质安全型；
额定工作电压：直流 18V (由KDW16B-18供电)；
工作电流：不大于800mA；
电池组：Ni-Cr7.2V/700mAh(内串限流电阻)。
四、系统应具备以下功能
1、实时监测功能
（1）实时监测当前井下总人数；
（2）实时监测当前井下各区域、各部门、各工种、各职务的井下人数；
（3）矿井图采用矢量图，可以任意放大缩小；
（4）位置跟踪：能在图上动态显示指定人员的当前位置，进行位置跟踪；
（5）实时监测当前某些特殊工种或特殊人员下井情况和所处位置。
2、精确查询功能
（1）查询任一指定的井下人员或者某部门、职务及工种在当前时刻或者指定时刻所处位置；
（2）查询任一指定的井下人员当天或者指定日期的活动踪迹；
（3）选定某区域、某分站，可以按当前时刻或历史时刻处于该位置的人员信息；
（4）选定某区域、某分站可以查询经过该区域、分站所有的人员通过的时间信息；
（5）可以根据部门、职务、工种等查询特定人员的位置信息，并进行实时跟踪；
（6）可查询各区域、各部门、各工种、各职务在任一历史时刻的人数汇总情况；
（7）能够根据查询姓名或者卡号，查询指定人员的轨迹记录，并能动态的演示，实现轨迹再现。
（8）能够生成24小时井下总人数曲线图，便于查询井下人员出勤峰值。
3、安全保障功能
（1）双向呼叫功能：监控主机和井下人员可以实现双向紧急呼叫。
当井下某处发生紧急情况时，监控主机可以给某区域发送紧急寻呼，提示该区域所有人员紧急撤离；
当井下某人员发生紧急情况时，该人员可以向调度主机发送求救信号；
（2）超时报警功能：人员在井下时间超过给定的时间，系统会自动报警并提供相关人员的名单等信息； 
（3）区域超员报警：特定危险区域超过安全规定人数时，系统会自动报警，可有效地阻止其他人员继续进入，并能记录在案，方便查询。
（4）工作异常报警：可对瓦检员等特殊工种人员进行实时监控，巡更管理，未按指定时间到达指点地点报警；
（5）低电压报警：定位发射器电压过低提示报警。
4统计考勤功能
（1）可以查询统计任一班次及指定时间段各部门下井时间；
（2）可以统计一个月或任一指定时间段，某部门或某个人的下井考勤情况，并根据工种、职务、部门等（规定足班时间），判断不同类别的人员是否足班；
（3）可以统计一个月或任一指定时间段某部门，以及某人员的下井时长分布情况，和该时间段内平均井下时长；
（4）统计下井人员确切的下井时间和升井时间，以及井下持续时间；
（5）可单独统计考核某些特殊工种、职务人员的上下井情况；
（6）可以单独考核某部门一个月或任一时间段的所有人员班次考勤总计。
4、信息联网功能
系统软件可为联网上传提供接口数据文本，包括人员信息、区域信息、当前入井人员实时信息、设备运行状态、报警信息等。
各部门办公室可通过局域网看到各种监测信息，并可以通过以下两种方式进行各种查询操作。
（1）工作站模式（C/S）：相关部门可通过安装客户端软件浏览信息；
（2）WEB浏览模式(B/S模式)：通过浏览器浏览网页方式浏览信息。
系统可为矿井综合自动化系统、智能管控平台系统、联网上传提供接口数据（免费）。
6、系统运行状态提示（自诊断功能）
（1）当系统监测分站出现故障，分站栏显示由绿色变成红色告警；
（2）当无线编码发射器电量不足时，系统会提前提示该发射器缺电，并发出告警信息；
（3）当井下交流供电中断时，系统提示直流供电报警，且图标变成黄色。
7、操作权限及操作日志
不同的用户拥有不同的操作权限，便于系统的维护，每个值班人员拥有自己的登录名和密码，交接班时可更换用户。
8、矢量图功能
系统具备图形矢量放大、缩小功能。
可编辑图形及图形的上传。
五、规范及标准
    硬件设备选型必须符合或高于国家标准和行业标准，并通过国家技术监督局认定的检测机构的检验。系统能够满足国家AQ6210-2007煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件要求，并符合AQ1048-2007煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范要求。满足系统符合《煤矿安全规程》、AQ6210-2007《煤矿井下作业人员位置监测与管理系统通用技术条件》、AQ1048-2007《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》、AQ1119-2023《煤矿井下人员定位系统通用技术条件》，完全满足国家能源局、各省发布的煤矿智能化建设指南及验收管理办法关于精确定位系统的技术要求。用于井下易爆环境的设备，应通过国家技术监督局认定的检测机构的防爆检验，并取得“防爆合格证”。下井设备还应取得国家煤炭安全局的“煤矿安全标志”。
四、投标商或投标设备应具备的相关资质
1.投标方资格要求：允许设备生产厂家或代理商参与投标（代理商必须获得所代理的设备生产厂家的授权）。
2.投标方必须有能力独立自主地完成系统项目总体方案设计、设备配置与选型、项目实施、项目后期的运行保障和技术培训等。
3.中标方不得以任何方式将本项目转包、分包给其他单位来完成、或事实上分包（投标方若对系统中部分项目没有能力完成，须在投标文件中加以说明，但这只限于附属设备部分），如发现此类情况，招标方有权终止合同，并由中标方承担一切损失。
4.投标方必须由法定代表人或法定代表人出具授权书的委托代理人参加投标。
5.施工中应该严格遵守煤矿安全规程等具体要求规范，施工中如影响第三方运行或工作时，要做好协调工作。综合布线要符合国家相关标准，做好标记。
6.中标方提供的设备必须是全新、符合招标文件规定技术参数、具有中国有关部门注册、检验或商检及生产厂家质量合格证明的设备和产品；中标方必须有长期优惠供应升级、备品备件的能力。
7.中标方应提供现场培训，培训内容包括设备或产品的安装、调试、使用和一般的维修、维护、保养等。
8.验收：本项目工程完工时由双方验收小组及其指定代理人在指定地点统一验收，设备和产品验收按相关的国家标准及行业标准执行。
9.设备保修、保养和维护：在保修期内出现任何质量问题，中标方以原装设备（或部件）免费更换；设备发生故障应及时予以响应并给予最佳技术支持。
10.所招精确定位设备必须与矿方现有的人员位置监测系统相兼容。
四、设备安装地点现场情况：
井下采掘工作面和主要行人大巷。
六、其它要求
1.自设备安装验收合格之日起，中标方应对整套系统提供12个月的免费保修服务。保修期过后，维修只收取维修成本费用，后续供应的设备零部件价格不得高于投标书标明的投标价格。
2.中标方负责系统及设备的设计、制造、供应、运输、安装、调试以及对原有系统的备份转换，对一切与合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。凡与合同设备相连接的其它设备装置，中标方有提供接口设备和技术配合的义务，不得收取合同价格以外的任何费用。
3.中标方在交货时提供通讯电缆时应出具符合行业标准要求。
4.设备运输费用、保险费、到货卸车、租赁设备费用、检测检验费用、资料装订费用等费用全部由中标方负责，招标方式为施工总承包方式，不允许分包、转包，设备安全运至指定地点后，经双方验收签字之日起自动移交。
5.中标方应在安装调试阶段，组织用户对相关硬件、软件的安装和操作进行培训，矿方需指派有一定技术基础的人员跟踪学习，保证受训人员能够独立进行管理、运行、简单故障排查及日常维护等工作，确保系统正常运行。
6.设备到货后，矿方在安装前与中标方联系，中标方免费协助矿方安装、调试至运行正常并负责技术培训。
7.中标方应承诺提供免费技术咨询和售后服务电话，随时解答用户提出的相关技术问题，并保证在接到用户故障报告后1小时内做出响应。
8.中标方应交货时提供井下设备的煤安标志证、防爆合格证等。
9.中标方应免费提供系统技术资料、图纸和使用说明书，负责对矿方使用和维护人员免费进行培训。
七、交货地点及交货时间：
1.交货地点：鹤壁中泰矿业有限公司。
2.交货时间：合同签订后45天内到货。
