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永煤集团顺和煤矿
矿用隔爆型潜水排沙电泵技术规格书
1、 项目简介及使用地点
顺和煤矿根据矿井生产需要，需采购矿用排沙潜水电泵一批，用于各开拓掘进头面、底抽巷打钻、清理水仓、综采面抽排高浓度泥浆等。
2、 [bookmark: 货物名称及供货范围]货物名称及供货范围
	序号
	参考型号
	功率
	电压等级（V）
	流量（m3/h）
	扬程(m)
	数量（台）

	1
	BQS88-110/2-45/N
	45kW
	1140V/660V
	88
	110
	15

	要求
	1.投标人须提前熟悉本项目的技术要求、安装环境、现场状况。                              2.特殊材质（叶轮、导叶、密封件机械密封、轴等）要提供材质报告。                                                                     3.产品验收不合格或使用时发现不符合技术要求的或虚假应标的不予挂账、付款，并且投标方赔偿矿方不低于中标合同金额的损失和影响安全生产的损失。


[bookmark: 设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件]三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件
1、出卖人应具备相应型号排沙潜水泵的煤矿安全标志证、防爆合格证、产品合格证、3C认证等。
2、因本标段水泵叶轮、泵体等材质均有特殊要求，需要厂家提供有效的特殊材质证明。
[bookmark: 货物适用标准]四、货物适用标准
1、GB3836.1国家防爆标准：通用要求
2、MT/T671-2005 《煤矿用隔爆型潜水电泵》
3、JB/T50080 潜水电泵  可靠性考核评定方法
4、MT818.1 煤矿用阻燃电缆 第1单元 煤矿用移动类阻燃软电缆 第1部分：一般规定
5、铸件应符合JB/T6880.1、JB/T6880.2 和JB/T6880.3的有关规定；不锈钢件应符合GB/T1220的有关规定；青铜件应符合GB1176的有关规定。
6、潜水泵的流量、扬程偏差应符合GB3216-2005《回转动力泵水力性能验收试验1级和2级》。
7、引入装置夹紧及密封性能应符合GB3836.1-2021的规定。
8、电动机主体外壳和接线盒的防护等级应符合GB/T4942.1中IP×8的规定。
9、电动机线端标志与旋转方向应符合GB1971的规定，各标志应在使用期间不被磨损。
[bookmark: 货物使用环境及范围]五、货物使用环境及范围
1、适用于煤矿井下巷道及采掘工作面、其他周围介质中含有甲烷或煤尘爆炸性气体混合物的环境中排放地下水及含有悬浮煤粉、岩屑、煤粒、砂石、泥浆等固体颗粒的污水物，其体积浓度一般不超过20%。浆体密度：≤1200kg/m3。
2、输送介质的重度不超过1200kg/m3。
3、输入介质的温度应不超过40℃，工作环境温度0～40℃。
4、被抽送液体的PH值为4～10。
5、电源额定频率为50Hz，额定电压1140V或660V（允许偏差±5%）的三相交流电，电压等级可在1140V与660V之间进行调整；出厂时8台电泵电压定为1140V，另外7台电泵电压定为660V。为区分电压等级不同，在外壳上设置明显的电压等级标志。
[bookmark: _GoBack]6、水泵出厂时，电缆绝缘电阻不低于500兆欧，潜水泵的电缆应采用矿用橡套软电缆，符合MT818.5-1999标准，其长度不小于15m，出厂电压1140V/660V 水泵电缆颜色均为黄色。
[bookmark: 主要部件（设备）配置要求]六、主要部件（设备）配置要求
1、电泵的结构形式为内装式，泵与电机相对位置为下泵式，出水口在泵的顶部；安装形式为立式，潜入深度不大于3m，不低于吸水网罩。
2、潜水泵在使用不低于100小时磨合期后正常排水时允许无水空转启动，连续运转24小时，在不停泵、不冷却的情况下，不会造成水泵损坏或损伤，直接放入水中，仍能正常排水工作。
3、潜水泵的叶轮底部吸口处加装搅拌装置，能将吸入大颗粒等杂物进行破碎，使其顺利通过流道口。潜水泵的叶轮、导叶的材质采用高铬硬质合金；泵壳体及泵盖采用铸钢，轴的材质不低于40Cr合金钢。
4、潜水泵在正常工作条件下运行时，在0.7-1.2倍规定流量范围内，隔爆三相异步电机输入功率应不超过其输入功率的限值。本技术规格书中水泵型号为参考型号，供应商在保证潜水泵流量和扬程不低于参考型号外，功率应适当增大，提高水泵的抗过载能力，确保水泵在过载运行时，不会烧坏，1年内出现水泵烧坏的，由供应商免费维修，运费由供应商承担，在接到矿方通知后，2天内将损坏的水泵返厂维修，且维修周期不得超过15天（含运输时间）。
5、潜水泵要求全扬程无过载，允许在全扬程范围内使用，即垂高0m-110m均可正常排水。
6、电泵用电动机定额以连续工作制（S1）为基准的连续定额。
7、电泵用电动机的防护等级为GB/T4942.1-2006规定的“IPX8”。
8、电泵的流量、扬程不得小于供货范围中的要求。
9、电机线圈必须保证为铜线圈，电机防水性能可靠，密封严实。
10、电机外壳应能承受GB3836.1-2000中表4的规定。电动机应有可靠的接地装置，内外接地装置及其标志应符合GB3836.1-2000中第15章的规定，引出电缆的接地线上应有明显的接地标志，并应在使用寿命期间不被磨损。
11、泵体上应显著标注旋转方向，并在泵体上直接铸出；铭牌应清晰，固定可靠，不易脱落。
12、水泵下部吸水口应安装不锈钢过滤网，网孔总有效面积应大于泵叶轮吸入口面积的3倍，网孔的最大尺寸应小于泵流道过流断面最小尺寸的75%，且固定牢靠，不易脱落。能通过过滤网网孔的杂质不应堵塞泵流道口，否则由此造成的水泵烧坏责任由供应商承担。
13、吸入介质中固体颗粒允许范围0～10mm。
14、出卖人提供的设备必须是全新设备，电泵电缆长度不低于10米矿用橡套防水阻燃电缆。
15、电泵过流部件采用高强耐磨合金铸铁或不锈钢制作，潜水泵的重要密封件机械密封材质为整体硬质合金密封。电泵外露紧固件采用材料的性能不得低于2Gr13不锈钢。
16、泵体上部两侧应有起吊环，便于水泵垂直起吊搬运。
17、电泵的标志、标牌应齐全，表面油漆应干燥完整，无污损、碰伤和裂痕现象。电泵标牌上的数据刻画方法应使其字迹清晰端正，在电泵整个使用期内不被磨灭。
18、电泵660V与1140V电压等级方便矿方调换，且易密封。
[bookmark: 质量及验收要求]七、质量及验收要求
1、出卖人应保证所供货物及其材料完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。
2、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。
3、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
4、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。
5、水泵出现绝缘降低，造成跳电时，矿方有权对水泵进行拆检、烘干进行判断，非使用原因造成损坏的，责任由出卖人承担。
6、产品到矿后，出卖人与矿方人员共同按技术协议要求的质量标准验收，存在的质量问题由出卖人负责解决。
[bookmark: 安装、调试要求]    八、安装、调试要求
1、出卖人无偿对设备进行指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。
2、现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知出卖人，出卖人接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。
[bookmark: 服务及质保要求]    九、服务及质保要求
1、出现产品质量问题时，供应商将在1小时内做出答复，如需到达现场服务时，供应商应在接到通知后48小时内到达现场予以解决；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有供应商承担，矿方有权拒付设备款。
2、整机质保期为产品验收合格后18个月或安装调试运行之日起12个月。质保期内如果出现问题，非使用管理不当造成或经双方鉴定属于产品质量问题由出卖人无偿更换或修理。
3、出卖方需对矿方使用单位及维修单位人员免费进行潜水泵的使用及维修培训，确保矿维修单位能够自主更换损坏的配件。
[bookmark: 运输及包装要求]    十、运输及包装要求
1、产品的包装应符合GB/T13384的规定，保证被包装的产品和文件在运输和保管的过程中不致造成遗失和损坏。
2、产品装车、运输前，水泵出口及电缆线必须封堵和包扎严密，防止运输过程中进水或电缆破损。
3、产品在运输过程中，应采取措施防止震动和碰撞损坏电泵。
4、产品由供货商免费运送至矿指定地点。
[bookmark: 技术资料要求]十一、技术资料要求
供货时每台水泵应提供产品质量检验合格证，煤安标志证书，产品使用说明书、检验报告、配件清单，要求随机资料、工具与设备配套、齐全，并提供电子版说明书。
[bookmark: 到货地点及交货时间]十二、到货地点及交货时间
1、交货地点：永煤集团股份有限公司顺和煤矿。
2、交货时间：签订合同后1个月内。
十三、其他
1、出卖人需提供合格产品，验收不合格，供应商需及时免费进行调换；使用方有权对不合格的产品进行退货，所产生的费用由出卖人承担。
2、出卖方需提供潜水泵配件明细及价格，在签订潜水泵技术协议及合同时，对应配件合同一并签订。
3、本技术规格书未尽事宜，由双方协商确定。
4、联系人： 郑意川  15225257111
王彬宇  15238505568


6

