焦作煤业（集团）新乡能源有限公司

泡沫填缝剂、草堆招标技术要求
              编    制：
              审    核：
              审    批：
编制单位：焦作煤业（集团）新乡能源有限公司
一、项目简介及使用地点
本技术协议中的材料使用单位为焦作煤业（集团）新乡能源有限公司选煤厂。选煤厂主要产品靠火车外运销售，为保证装车质量，防止运输中煤炭散落，需购买泡沫填缝剂、草堆封堵火车缝隙，为保证产品质量，特制定本技术协议。

货物名称及技术要求
（一）名称：泡沫填缝剂

规格型号：750mml 900g

相关要求

主要用于选煤厂装运系统，填堵火车门缝使用。

具有高发泡，抗收缩，高硬度，耐挤压，要求绿色环保。
每瓶750ml。

本品适用于粘合、固定、安装、保温、隔声、隔热、密封防潮、气体隔离、填补结构空缺、工程洞缺和各类破裂缝隙等

货物的使用还必须满足以下条件

1、有效寿命不得低于1年。

2、适用环境温度为-15℃—45℃。

3、固化后的耐温范围是+30'℃-+80℃。

4、产品固化后对人体没有危害。

5、执行标准:JC936-2004。

（二）名称：草堆

规格型号：30cm*30cm*30cm

材质要求：稻草

制作方式：机器编制、可拆分成4个小草堆。
三、质量及验收要求
1、卖方保证所提供的设备以满足以上技术要求为准，且均是全新的、未经使用的，且均选用优质的材料。
2、验收时随机抽取样品，若不合格率>10﹪时，所有产品予以退回，出现影响生产的情况时由厂家负责。使用单位有权将不符合技术规格书和样品标准的成品视为不合格产品拒绝验收。
    4、送货时间从接到通知起5个工作日必须送到。如超出时间未送货，出现影响生产的情况均由厂家负责。
五、服务及质保要求
产品的物理寿命应不小于1年，在此期内，产品出现质量问题时，出卖人在12小时内给予确切答复，24小时内派人处理。
4、因出卖人提供产品存在重大瑕疵或严重质量问题给买受人安全生产造成的一切损失和后果，由出卖人承担全部责任。
六、其他
供货方负责产品的运输、装卸及运输和装卸过程中产生的费用。
