永煤公司矿用气动注液泵技术规格书

一、总则

  拟采购矿用气动注液泵一批，用于因乳化液泵管路铺设等原因，导致液压单体支柱注液升压困难的地点，减轻职工的劳动强度。
二、供货范围

	序号
	货物名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	矿用气动注液泵  
	2ZYBQ-3/31.5
	台
	10
	/

	备注：供货范围中的数量为本项目预计年需求量，最终签订年度单价采购合同，按照实际供货数量结算。


三、供应商资格要求

1、供应商投标时须提供设备煤矿矿用产品标志证书。
2、供应商投标时须提供至少1份投标产品近三年供货业绩，提供合同原件扫描件（含对应发票）。

四、技术要求

1、注液泵以压缩空气为动力，清水或乳化液为介质，额定压力≥31.5Mpa（可调）。

2、具有液压支架、单体柱注液，为锚索张拉、退锚、截锚索等施工提供动力源。

3、体积小，重量轻，移动方便；操作简便，一人可完成操作。

4、泵体外壳采用高强度耐腐蚀不锈钢材料制作，适用井下酸碱性工作环境。

5、具有防过载恒压保护装置，能够根据工作需求调节压力。

6、设备具有乳化液自动配比装置，可以实现乳化液全自动动态配比，操作简单；

7、设备需带有空气过滤器、乳化液过滤器、进液水过滤器，降低设备的维修量，增加设备的使用寿命。

8、外壳需采用高强度耐腐蚀不锈钢材料制作，适用于任何复杂的工矿环境及潜水作业，使用后具有易清洗、耐腐蚀、美观耐用。

9、所有材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是优质的，并能满足当地环境条件的要求。

10、进出接口选用KJ和DJ系列快速接头，应根据矿使用方要求来做。
五、符合标准

1、符合GB/T5898-2008 手持式非电类动力工具噪声测量方法--工程法（2 级）。

2、符合GB/T7932-2003 气动系统通用技术条件。
3、符合GB/T13813-2008 煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则。
4、符合GB7784-2006 机动往复泵试验方法。
5、符合GB/T9234-2008 机动往复泵，满足国家相关产品标准且要有相应的检验报告。
6、符合JB/T5923-1997 气动气缸技术条件。 
六、质量及验收要求

产品质量应符合以上货物标准及技术参数要求，设备正常运转后按国家有关规定及本技术规范条款，进行技术验收。
七、包装、运输要求

设备出厂时，应进行合理包装，保证设备的外观和结构不受损坏，保护设备的性能及其使用价值。设备的包装能极大限度的满足装卸、运输、搬运等安全方面的需要，以保证设备完好如初的运送到使用现场。
八、安装、调试要求

如有需要，产品出卖人负责技术培训，培训内容包括:设备结构及维护、设备控制及操作，培训在产品使用人现场进行。通过培训，使用人的技术人员能掌握有关操作、维修技能，能够及时处理各种故障。

九、服务及质保要求

产品质量自投入使用之日起质保一年如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行技术服务。

十、交货期

本项目交货期为接送货通知后20天。

十一、出卖人需提供技术资料

必须提供以下图纸和资料：设备使用维护说明书、产品机械图册、备件型号列表各4份，提供设备出厂试验报告、产品合格证2份；MA证2份、装箱单，交货明细。

十二、技术联系人
陈四楼矿：樊来成  0370-5192081  15517002909

城郊煤矿：李维鹏  0370-5195341
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