
矿用气动注液泵项目商务和技术响应书
报名供应商（盖章）:                                                日期：     年   月   日
	序

号
	物资名称及参考型号
	主要配置参数要求
	投标品牌、型号及参数
	是否响应（如完全响应，请在此栏注明“完全响应技术要求”，如有偏离，请清晰描述偏离情况。）

	1
	矿用气动注液泵（2ZYBQ-3/31.5）
	1、注液泵以压缩空气为动力，清水或乳化液为介质，额定压力≥31.5Mpa（可调）。

2、具有液压支架、单体柱注液，为锚索张拉、退锚、截锚索等施工提供动力源。

3、体积小，重量轻，移动方便；操作简便，一人可完成操作。

4、泵体外壳采用高强度耐腐蚀不锈钢材料制作，适用井下酸碱性工作环境。

5、具有防过载恒压保护装置，能够根据工作需求调节压力。

6、设备具有乳化液自动配比装置，可以实现乳化液全自动动态配比，操作简单；

7、设备需带有空气过滤器、乳化液过滤器、进液水过滤器，降低设备的维修量，增加设备的使用寿命。

8、外壳需采用高强度耐腐蚀不锈钢材料制作，适用于任何复杂的工矿环境及潜水作业，使用后具有易清洗、耐腐蚀、美观耐用。

9、所有材料及零部件应符合有关规范的要求，且应是优质的，并能满足当地环境条件的要求。
10、进出接口选用KJ和DJ系列快速接头，应根据矿使用方要求来做。
	
	

	付款方式：

1.产品全部安装调试完成且验收合格后，出卖人应向买受人开具税率为13%的增值税专用发票。发票挂账后，分期付款（一年内付清）。
	
	

	交货期：接送货通知后20天内交货。
	
	

	质保要求：产品质量自投入使用之日起质保一年如出现质量问题，出卖人应在24小时内赶到产品使用现场进行技术服务。
	
	

	其他承诺的优惠条件：
	（如有，请列明）
	

	说明：技术规格响应书中不得出现产品价格，其它严格按使用单位技术规格书要求执行。
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