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赵固一矿电机车配件技术要求

一、货物名称、供货明细
1、货物名称：电机车配件。
2、供货明细：

	序号
	名    称
	型    号
	数  量
	备注

	1
	可编程主控制PLC模块
	CPU ST40 PLC
	1件
	防爆特殊型蓄电池电机车CTL8/9GP-YC；生产厂家：淮北祥泰科技有限责任公司。

	2
	主控板
	SC-POWER-V1.0
	1件
	

	3
	闸瓦制动块
	
	30件
	


二、使用环境及基本要求

1、环境温度：-20℃～+45℃；

2、平均相对湿度：不大于95%（+25℃）；
3、大气压力：80kPa～106kPa；

4、适用于煤矿井下有瓦斯，煤尘等爆炸危险的环境。
三、执行标准：GB3836.1-2010爆炸性气体环境用电器设备通用要求和GB3836.2-2010爆炸性气体环境用电器设备隔爆型“d”《煤矿防爆蓄电池电机车通用技术条件》；最新《煤矿安全规程》；《煤矿矿井机电设备完好标准》。
四、配件主要技术要求 

要求配件型号及技术参数与原配件完全一致。

要求提供配件为原厂家或能完全通用的替代厂家，保证电机车的正常运行使用。
五、服务及质保要求

1、在产品使用过程中出现紧急情况，投标方接到电话1小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

2、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，投标方保证在接到招标方送货通知后，于20日内将代储物资运至招标方指定现场并提供产品合格证、防爆合格证等相关资料，对招标方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

3、配件到货后应提供各类产品或附件的合格证等。

4、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，产品发生质量方面问题时，责任由投标方承担。

5、厂家所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足招标方要求，可提前与招标方联系确认。

6、供货周期：供货期为合同签订一年，交货期为接到矿方通知后7天内。

7、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%，逾期付款按无息处理。

8、投标方资质：

（1）投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（2）投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（3）投标方须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

（4）本项目不接受联合体投标。

9、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，中标方负责运输、卸货及相关费用。
六、其它要求

未尽事宜，协商解决。
