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河南正龙煤业有限公司城郊煤矿

分布式光纤测温及自动灭火定位装置

技术规格书
    一、项目简介及使用地点：

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿拟采购分布式光纤测温及自动灭火定位装置，用于电缆桥架及电缆沟内的实时监测、感温灭火。

二、货物名称及供货范围：

	序号
	名称
	参考型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电缆沟自动灭火定位装置
	YS-8
	2
	台
	含DeepSeek AI智能分析功能、3D可视化建模、语音、短信报警通知功能、电脑端、手机端小程序等。含火灾探测、自动灭火、精准定位及远程监控。

	2
	分布式光纤测温装置
	DTS6000-XR
	1
	个
	含4通道分布式光纤测温主机、4G传输模块、线材。

	3
	铠装光纤
	SC1111
	5000
	米
	高抗拉，高抗压，防鼠咬。

	4
	中继节点
	CN802
	16
	个
	

	5
	灭火剂
	FFX-ACD1.5-YZ
	16
	个
	

	6
	防水盒
	A1-2
	16
	个
	


方案设计：

城郊煤矿地面电缆敷设分为两种方式，一种为电缆桥架内敷设，一种为电缆沟内敷设，计划安装一套分布式光纤测温及自动灭火定位装置，实现电缆桥架内温度实时监测和预警，电缆沟内温度实时监测、预警和定位灭火功能。

桥架内分布式光纤测温对所有电缆桥架、电缆接头、高压电缆等进行连续监测。将感温探测光缆紧贴电缆表面敷设，实现所有设施的连续、分布式温度测量，火灾探测无任何测量盲区。感温光缆在高压电缆上单根直线敷设，在每根电缆的接头处进行缠绕敷设，用来重点监控；在电缆桥架上一般为直线敷设，按照桥架宽度来决定敷设疏密；光缆都用扎带绑扎，其末端接入至附近测温装置。一旦检测到被测位置环境温度值或温升速率超过设定的阈值时会将报警信息发送至云平台，并以语音、短信等方式及时通知相关安全负责人，报警信息可通过电脑端、手机端以及设备LED显示屏和指示灯进行查看。

自动灭火定位装置将节点控制器、灭火装置等沿电缆走向布置在电缆沟内，并配备对应的通信模块，通过通信线缆连接电缆沟专用控制器。当温度达到预设临界点，灭火装置自动启动，并将启动信号反馈至控制器，上传至云平台，随即语音、短信及时通知相关安全负责人。

搭设一套智慧消防云平台，对配置消防设备场所进行地图定位，并进行等比例建模，直观地显示消防设备的位置及状态，出现火灾情况时能够及时准确的进行报警提醒及自动灭火。对感温光纤测温线路进行实时监测，发现温度异常情况，能够精准定位异常地点，并发出预警提醒。
货物主要配置要求：

1、分布式光纤测温装置
1.1分布式光纤测温装置是一种全新的火灾探测技术，光纤本身即为传感器，具有差定温报警方式、分布式测量、定位精确、安装简单、后期维护成本低、误报率极低等优点，为电缆火灾监测提供优异解决方案。

1.2装置实时对整条电缆沟、桥架区域进行温度巡检，监测设施内现场环境温度，100%覆盖电缆敷设区域，无测量盲区。
1.3装置具有多级定位报警、差温报警和预报警功能，一旦检测到运行电缆温度值或温升速率超过设定的阈值，会将报警信息发送至云平台，并以语音、短信等方式及时通知相关安全负责人。
1.4当发生火灾时，会及时提供报警信息并准确定位起火位置，并可与其它消防设施进行联动控制。

1.5实时温度信息和报警信息可自动保存，具有历史数据查阅与统计分析功能。

1.6装置具有自诊断功能，如果探测光缆受损，系统可及时定位故障点。

1.6传感光缆采用特殊设计的快速导热型光缆，光纤保护层选用高强度聚合物及铠装护套，防鼠啮、抗拉强度大，耐弯、耐压性能好，防潮、防水，可靠性高，能够长期敷设在电缆沟内，经久耐用。
2、自动灭火定位装置
2.1当温度达到预设临界点，灭火装置自动启动,可及时进行灭火处置。

2.2系统采用4G无线传输方式，设备布线简单，安装方便。

2.3系统平台将各个消防设备在地图对应位置标记，并等比例建立三维模型，出现报警时平台能够精准显示报警设备位置及状态。

2.4具有 LED 液晶显示功能，清晰直观显示自身状态及附属模块状态。

2.5具有自联网功能，能将附属的下级模块状态上传到云平台。

2.6控制器有报警功能，反应迅速，报警及时。

2.7开机自检，不仅检测本机设备，还检测下级附属模块的状态。

2.8适应各种恶劣环境，防潮、防水，可靠性高。

2.9系统应具备“单机独立运行”与“网络接入”两种工作模式：
在不联网情况下，系统需能独立完成实时测温、火灾探测、本地报警及自动灭火联动等全部功能，不得依赖外部网络或云平台运行；同时，系统应支持标准接口（免费提供通讯规约），通过矿内工业环网或办公网络接入我矿现有智能管控平台，实现报警信息、运行状态、历史数据等向矿端监控平台的上报，以及远程查看、联动控制等联网互动功能。

   四、货物适用标准：

开关设计及其制造应符合且不限于以下文件的规定：

《分布式光纤温度监测系统技术要求》（GB/T 34013-2017）

《光纤传感器第1部分：总规范》GB/T 18901.1-2025

《电力行业光纤分布式测温系统技术条件》（DL/T 1445-2015）

《光伏发电站光纤分布式测温系统技术要求》（NB/T 10388-2020）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《线型感温火灾探测器》（GB 16280-2014）

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018

《公路隧道火灾报警系统技术条件》行标JT/T 610-2024

《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》国标 GB 51354-2019 

包含但不限于上述标准，且以最新标准为准

五、主要技术参数：
1、分布式光纤测温装置
1.1技术指标要求

	测量时间
	四通道全部启用6s

	测温精度
	±0.5℃

	空间分辨率
	≤3m

	定位精度
	≤1m

	测量通道
	1~8可选

	测量距离
	单通道测量距离≥5km

	测温范围
	-40℃~120℃

	光纤接头
	FC/APC

	通信接口
	RJ45、USB、RS232、RS485、16路继电器

	通讯协议
	英森Modbus通讯协议、标准对外输出协议TCP、ModbusTCP通讯协议

	工作条件
	-10℃~50℃，0~95%R.H.（无凝露）

	工作电源
	DC24V

	尺寸
	3U机架式主机

	其他
	主机自带不小于7寸的触摸屏，体积小巧。拥有简单的显示操作界面，信息更加直观，可以用于量大、设备集中管理监控的项目


1.2设备组成

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	主机
	1台
	含4通道分布式光纤测温主机、4G传输模块、线材。

	2
	感温光纤
	5000米
	含光纤熔接盒10个


2、自动灭火定位装置技术指标要求
2.1技术指标要求

	工作电压
	DC24V

	功耗
	平均功耗≤10W

	工作指示灯
	绿色

	报警指示灯
	红色

	故障指示灯
	黄色

	工作温度
	-30~70℃

	工作湿度
	≤90%RH

	壳体材料
	防腐蚀防锈金属

	防水等级
	IP65

	通信方式
	4G CAT1

	控显方式
	触摸式液晶屏，图形化显示携带 
的节点状态，报警状态

	节点通信
	RS485

	携带节点数量
	30个

	重量
	≤3KG


2.2设备组成

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	电缆沟自动灭火定位装置
	2台
	含DeepSeek AI智能分析功能、3D可视化建模、语音、短信报警通知功能、电脑端、手机端小程序等。含火灾探测、自动灭火、精准定位及远程监控。

	2
	中继节点
	16个
	

	3
	灭火器
	16个
	

	4
	防水盒
	16个
	


六、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件：

1、投标时需提供有效的营业执照。

2、投标产品须符合上述全部技术要求。

3、提供不少于1单与本技术要求相关设备的销售业绩。

4、投标人需提供有效的检测合格证及产品试验报告。

七、质量及验收要求
1、设备到货时提供下列有关质量保证的各项文件，包括：出厂检验报告、产品合格证（内容包括制造单位、产品名称、规格型号、生产日期或生产批号）、说明书等。

2、主要元件应按国家标准有关规定进行试验，并提供报告，证明所供应的货物及其元件满足本技术规范及有关国家标准的规定。

3、出卖人在收到产品使用人通知后15日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

4、如果出卖人在收到产品使用人通知后15日内没有弥补缺陷，买受人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由出卖人承担。

5、按技术协议要求的质量标准验收。

6、在设备安装之前，由买受人、出卖人共同开箱清点，对货物的外观质量、规格、数量、装箱资料进行检验，做好记录，并由双方代表会签，如发现问题，出卖人应按双方商定的意见尽快解决，以确保安装进度。

7、违反本技术要求或质保期内出现质量问题的，不予付款和办理质保金。

八、安装、调试要求
1、出卖人无偿对设备进行现场全程指导安装，检验和调试，直到完全符合技术要求为止。

2、现场设备具备安装调试条件后，使用人提前一周通知出卖人，出卖人接到通知3个工作日内派人赴现场免费技术指导安装调试，负责解决安装调试过程中出现的问题。

   九、服务及质保要求
1、安装后，设备达到完好运行状态。质保期三年，出卖人必须提供三年的免费维修服务，属于专有技术的硬件、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

2、出卖人免费为使用人培训操作维护人员（在设备出厂前或现场调试阶段），培训时间不少于72小时，基本原理、操作使用和维修保养等知识培训不少于24小时。

3、产品出现故障且使用人无法自行解决时，出卖人技术人员在接到通知后24小时内赶到现场；如因产品质量问题或交货拖延、选型设计不合理或技术性能达不到要求，影响使用人生产或造成事故，责任损失有出卖人承担，使用人有权拒付设备款。

4、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人负责。

5、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。影响安全生产的买受人可以书面形式向出卖人提出索赔。

十、运输及包装要求

1、产品单独出厂时应在明显部位固定标牌其内容如下：

（1）产品名称型号；（2）主要技术参数；（3）生产厂家名称；（4）生产日期。

2、包装应具有防潮湿能力，并应结实可靠，防止损坏、变形以及面漆擦伤。

3、重要仪表、零散件应单独包装，再装入包装箱。单独包装的零散件、部件等应有标签，标签应清楚、正确、持久、耐用，并应与图样相适应。
十一、交货期

1、供货时间：合同签订后，接到买受人供货通知后30天内交货。

2、供货地点：河南正龙煤业有限公司城郊煤矿。

十二、其他

1、到货时出卖人应提交与设备相符的中文技术资料（包括但不限于）：设备各种配件型号规格、电气原理及接线图、使用说明书等，所有纸质版资料需装入专用文件袋里，

2、本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

3、如果出卖人没有以书面形式对本规范的条文提出异议，则意味着出卖人提供的设备完全符合本规格书的要求。

4、投标货物违反本技术要求的，又未在招标书进行提前澄清的，按无效投中标论处，使用部门不予以签订技术协议。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。

技术联系人：丁少华  胡起诚  联系方式：0370-5195183

附：1. 基本技术参数响应表（偏差表）

2. 服务及质保承诺书

附件1：基本技术参数响应表（偏差表）

	序号
	矿方技术要求
	投标单位技术响应情况
	偏差说明
	备注

	1
	分布式光纤测温装置：

环境温度：信号处理单元：-10℃～50℃。敏感元件-40℃～50℃。环境湿度：95%RH无凝露

测温范围：-40℃～120℃

应用场景：电缆沟、电缆桥架、屋顶桥架。​

监测目标：实时监测电缆、中间头的温度异常（如过载导致的温度升高），预防电缆烧毁或火灾事故，典型监测距离1km~5km / 段。

测量时间：四通道全部启用6s

测温精度：±0.5℃

空间分辨率：≤3m

定位精度：≤1m

测量通道：1~16可选

测量距离：单通道测量距离10km

测温范围：-40℃~120℃

光纤接头：FC/APC

通信接口：RJ45、USB、RS232、RS485、16路继电器
通讯协议：英森Modbus通讯协议、标准对外输出协议TCP、ModbusTCP通讯协议
工作条件：-10℃~50℃，0~95%R.H.（无凝露）

工作电源：DC24V

尺寸：3U机架式主机
	　
	　
	　

	2
	自动灭火定位装置：

工作温度：-30~70℃

工作湿度：≤90%RH

壳体材料：防腐蚀防锈金属

防水等级：IP65

通信方式：4G CAT1

控显方式：触摸式液晶屏，图形化显示携带的节点状态，报警状态

节点通信：RS485

携带节点数量：20个
	
	
	


投标人保证：除基本技术参数响应表（偏差表）列出的偏差外，投标人响应技术规范书及招标公告的全部要求。
                        法人或授权代表签字：

                        单位名称（盖章）：

                             日           期：

附件2：

服务及质保承诺书

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿：

本单位针对分布式光纤测温及自动灭火定位装置项目，服务及质保方面承诺如下：

一、设备安装调试合格后3年，保质期内如出现任何质量问题，厂家应免费维修及更换。

二、出卖人在质保期及质保期之后都要提供技术服务，由专门的工程师受理用户咨询，保证需方在使用设备的过程中，及时得到技术上的支援,并可通过咨询可以获得初步解决问题的指导方法。若出现需要出卖人到现场解决的问题时，出卖人须在24小时内赶到现场并处理问题。

三、设备必须保证终身提供备品备件与服务。

四、出卖人应保证所供货物各种元器件、关键部件采用国内外一线品牌，完全符合国家现行有关质量标准和合同规定的质量、规格和性能的要求。出卖人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在质量保证期内，出卖人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责，费用由出卖人承担；

五、根据产品使用人当地有关部门检验结果或者在安装、运行及质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符合或证实货物有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，验收时发现的不予挂账；使用期间发现的，不予付款和办理质保金。

六、出卖人应对需方实施项目的全过程及时提供免费的技术培训和免费的操作指导。

（以上承诺为基本要求，出卖人若不能满足以上承诺内容，则不具备报名入围条件。承诺内容若高于以上要求，可在以上内容基础上，按照序号增加承诺条款。）

一旦中标，严格按承诺履行，否则，由此产生的一切后果由本单位自行负责。

法人或授权代表签字：

单位名称（盖章）：

日           期：


