单轨吊司控道岔控制配件招标

技术要求
编    制：           
审    核：            
审    批：           
单轨吊司控道岔控制配件招标技术要求

一、货物名称、供货明细
1.货物名称：单轨吊司控道岔控制配件。
2.供货明细：

	名称
	参考规格型号
	单位
	备注

	矿用本安型接近传感器
	GUD20
	件
	

	矿用隔爆兼本安型气动司控

道岔装置控制器
	ZKC127Q(A)
	件
	

	矿用本安型LED显示屏
	PH12L(A)
	套
	

	矿用本安型遥控器
	FYF30(A)
	件
	

	PLC扩展模块
	--
	件
	与控制器配套

	隔离板
	--
	件
	与控制器配套


二、主要技术参数及使用环境
1、矿用本安型接近传感器：

（1）传感器感应距离：0～20mm；

（2）本质安全型设计，适配矿用防爆环境，精准检测道岔到位状态。

2、矿用隔爆兼本安型气动司控道岔装置控制器：

1).道岔动作时间：≤3s；

2).装置额定工作电压：AC127V，50Hz，工作电流≤2.5A，电压波动范围75%～110%；

3).执行器动作行程：80～150mm；

4).输入气压：0.4MPa～0.6MPa；

5).输出换向继电器控制电压：DC12V；

6).遥控接收频率：315±0.2MHz，接收灵敏度≥-70dBm，有效接收距离≤50m。

7).支持遥控+手动双控制模式，具备道岔到位自锁功能。
3、矿用本安型LED显示屏：

1).额定工作电压：DC24V，电压波动范围 85%～110%，额定电流≤300mA；

2).可视距离：黑暗中 30m 处清晰可见，最优可视≥70m；

3).显示方式：红绿双色箭头指示，可显示道岔方向与编号，编码可调 0-9；

4).指示灯清晰直观，道岔到位状态实时反馈。

4、矿用本安型遥控器：

1).遥控距离：0～30m无遮挡，最大有效距离≤50m；

2).遥控角度：0～300°；

3).发射频率：315±0.2MHz，发射功率≥-30dBm，发射方式键控调幅，可发射 9 路编码信号；

4).天线阻抗：50Ω，抗干扰能力强，信号传输稳定。

5、PLC扩展模块、隔离板：

    1).完全配套 ZKC127Q(A)型控制器使用，实现道岔智能化控制与信号隔离；

2).适配矿井自动化控制系统，兼容现有设备通讯协议。
6、使用环境：
1).温  度：0℃～40℃；

2).平均相对湿度：<95%RH(+25℃)；

3).大气压力：80kPa～110kPa；

4).适用煤矿井下有爆炸性气体混合物，无显著振动和冲击、无破坏绝缘腐蚀性气体的场所。
三、执行标准

1、符合GB 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》的有关要求。

2、符合GB 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》的有关要求。

3、符合GB 3836.4-2021 《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》的有关要求。

4、投标单位保证提供的货物是全新的、未使用过的，采用优质材料和先进工艺制造，并在各个方面符合招标规定的质量、规格和性能要求。

5、《煤矿安全规程》2025版。
6、符合AQ1043-2007《矿用产品安全标志标识》的有关要求。

    7、符合《河南省煤矿防爆电气性能检查细则》的有关要求。其中所有密封圈不得使用多层密封圈，硬度要求为邵氏硬度45至55度。

上述执行标准、规范和技术行业标准，有不一致时，按较高标准执行；未明确的其它标准，按国家或行业规定的其它标准设计制造。
四、服务及质保要求

1、在产品使用过程中出现紧急情况，出卖人接到电话1小时内应提供解决方案，若需到现场的，应在24小时内到达处理。

2、在合同有效期内采用分批次的形式进行送货、交货，出卖人保证在接到招标方送货通知后，于20日内将代储物资运至招标方指定现场并提供检验报告、产品合格证、煤矿矿用产品安全标志证书、防爆合格证书、产品使用说明书等相关资料，对招标方安全生产或抢险救灾所需的急用物资应保证在接通知后双方协商，以最短时间到货，确保使用。

3、配件到货后应按照国家及行业标准提供试验报告，质量技术监督部门出示的检测检验报告，各类产品或附件的合格证等。

4、质保期（正常连续使用时间，期间发生质量问题，修复或更换后重新计算）：≥一年，产品发生质量方面问题时，责任由出卖人承担。
5、厂家所提供的配件必须满足现场使用要求。为确保配件能满足招标方要求，可提前与招标方联系确认。

6、供货周期：供货期为合同签订一年，交货期为接到矿方通知后7天内。

7、付款方式：无预付款，按月结算，分期支付，质保期一年，质保金10%。
8、投标方资质：

（1）投标方须为中华人民共和国境内依法注册的具有一般纳税人资格的生产制造厂家或代理商。

（2）投标方在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

（3）投标方须提供项目业绩（以销售合同或代储代销协议为准）。

（4）本项目不接受联合体投标。

 9、单轨吊司控道岔控制配件需与矿井南京北路智控科技股份有限公司单轨吊道岔智能化设备无缝衔接、配套使用。

10、交货地点：河南省新乡市辉县冀屯镇文庄村南赵固一矿，出卖人负责运输、卸货及相关费用。

六、其他

未尽事宜，协商解决。
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